**ACO DRAIN® Deckline P**

**ACO DRAIN® Deckline P**

entsprechend ÖNORM EN1433

Belastungsklasse C250, Typ I

mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®

aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton, Farbe natur\* / grau\* / anthrazit\*

mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF)

flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement

mit konischen Seitenwänden

Wasserspiegelgefälle

Höhe: 6 cm

Breite: 17,2 cm

Nennweite: 10 cm

Länge: 100 cm

Gewicht: 12,1 kg

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\* Nichtzutreffendes bitte streichen

**ACO DRAIN® Deckline P mit Vertikalablauf**

entsprechend ÖNORM EN1433

Belastungsklasse C250, Typ I

mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®

aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton, Farbe natur\* / grau\* / anthrazit\*

mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF)

flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement

mit eingegossenem PE-Vertikalablauf DN 100

mit konischen Seitenwänden

Wasserspiegelgefälle

Höhe: 6 cm

Breite: 1,.2 cm

Nennweite: 10 cm

Länge: 100 cm

Gewicht: 11,7 kg

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\* Nichtzutreffendes bitte streichen

**ACO DRAIN® Deckline P Stirnwand**

Für Nennweite 10 cm

aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton, Farbe natur\* / grau\* / anthrazit\*

Höhe: 6 cm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\* Nichtzutreffendes bitte streichen