**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine, L=100cm, V2A, B=13cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 1,50-2,50 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36943 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.2 ACO ProfiLine, L=50cm, V2A, B=13cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36942 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=100cm, V2A, B=13cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 2,50-3,75 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36836 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=50cm, V2A, B=13cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36837 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=100cm, V2A, B=13cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 3,75-5,25 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36854 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=50cm, V2A, B=13cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36855 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.7 ACO ProfiLine Eckelement, V2A, variabel 0-90°**

ACO ProfiLine Eckelement zur Ausbildung von Ecken, variabel einstellbar von 0-90°,
für Baubreiten von 10cm, 13cm, 20cm und 25cm sowie für alle Bauhöhen.
Für einliegenden Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO Eckelement variabel 0-90° oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: max 50x50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38643 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.8 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36949 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.9 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36838 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.10 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36856 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.11 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36958 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.12 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36839 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.13 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, V2A, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36857 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.14 ACO ProfiLine, V2A, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 5,5-7,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36951 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.15 ACO ProfiLine, V2A, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 7,8-10,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36841 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.16 ACO ProfiLine, V2A, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 10,8-16,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baubreite: 13 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36859 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.17 ACO ProfiLine Stegrost, V2A, gebeizt, L=100cm**



ACO ProfiLine Stegrost, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
hydraulische Leistung 2,25 l/(sec.\*m)
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00272 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.18 ACO ProfiLine Stegrost, V2A, gebeizt, L=50cm**



ACO ProfiLine Stegrost, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00273 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.19 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, V2A, gebeizt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38441 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.20 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, V2A, gebeizt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.21 ACO ProfiLine Lochrost, V2A, gebeizt, L=100cm**



ACO ProfiLine Lochrost, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
hydraulische Leistung 0,75 l/(sec.\*m)
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36974 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.22 ACO ProfiLine Lochrost, V2A, gebeizt, L=50cm**



ACO ProfiLine Lochrost, gebeizt,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36975 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.23 ACO ProfiLine Längsstegrost, V2A, gebürstet, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsstegrost, gebürstet,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320128 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.24 ACO ProfiLine Längsstegrost, V2A, gebürstet, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsstegrost, gebürstet,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320129 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.25 ACO ProfiLine Querstabrost, V2A, gebeizt, L=100cm**



ACO ProfiLine Querstabrost, gebeizt,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Querstab: 20/3 mm
Material: V2A (1.4301), gebeizt
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320052 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.26 ACO ProfiLine Querstabrost, V2A, gebeizt, L=50cm**



ACO ProfiLine Querstabrost, gebeizt,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Querstab: 20/3 mm
Material: V2A (1.4301), gebeizt
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320053 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.27 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, V2A, gebeizt, L=100cm**



ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,
gebeizt, ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38813 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.28 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, V2A, gebeizt, L=50cm**



ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,
gebeizt, ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38812 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.29 ACO ProfiLine Längsprofilrost, V2A, gebürstet, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost, gebürstet,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320126 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.30 ACO ProfiLine Längsprofilrost, V2A, gebürstet, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost, gebürstet,
ohne Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: V2A (1.4301)
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320127 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |