**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5 cm
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622480 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.2 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622481 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622482 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 7,5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,5 cm
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622484 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 7,5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,5 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne
Fixe Bauhöhe 7,5cm
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und verlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,5 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622486 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.7 ACO ProfiLine,verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand
für fixe Bauhöhe 5cm
mit Verbindungssystem
liefern und montieren
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622483 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.8 ACO ProfiLine,verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand
für fixe Bauhöhe 7,5cm
mit Verbindungssystem
liefern und montieren
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,5 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622487 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.9 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 20 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.10 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 20 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |