**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=20cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 1,50-2,50 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622488 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.2 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=20cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622489 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=20cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 2,50-3,75 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622493 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=20cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622494 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=20cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
hydraulische Leistung 3,75-5,25 l/(sec\*m),
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622498 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=20cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.7 ACO ProfiLine Eckelement, verzinkt, variabel 0-90°**

ACO ProfiLine Eckelement zur Ausbildung von Ecken, variabel einstellbar von 0-90°,
für Baubreiten von 10cm, 13cm, 20cm und 25cm sowie für alle Bauhöhen.
Für einliegenden Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO Eckelement variabel 0-90° oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baulänge: max 50x50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38634 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.8 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622491 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.9 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622496 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.10 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm
und Baulängenanpassung 5-50cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622501 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.11 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622490 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.12 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622495 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.13 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=20cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm
und Baulängenanpassung 10-55cm,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,
liefern und verlegen.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.14 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 5,5-7,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622492 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.15 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 7,8-10,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622497 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.16 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,
für Bauhöhe 10,8-16,8cm,
mit Verbindungssystem,
liefern und montieren.
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 20 cm
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622502 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.17 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 20 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.18 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,
komplett mit Arretierungsbolzen,
passend für Baubreite 20 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und einlegen
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig

Material: Stahl verzinkt
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |