**ACO Schachtabdeckung CityTop, mit PEWEPREN Einlage,**

**Klasse D 400, entsprechend ÖNROM EN 124, LW. 605, BH 125**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung Citytop
* Klasse D 400
* entsprechend DIN EN 124
* Lichte Weite Ø 605 mm
* Gewicht ca. 164 kg
* BEGU-Rahmen:
  + quadratisch
  + Bauhöhe 125 mm
  + ohne Scharnier
  + hochziehbar
  + mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe
  + mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
  + mit PEWEPREN-Einlagen
* Deckel aus Gusseisen:
  + Gewicht ca. 39 kg
  + mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
  + Lüftungsquerschnitt 250 cm²
* mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 604289\***
* ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 604288\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

