**ACO Schachtabdeckung CityTop, mit PEWEPREN Einlage,**

**Klasse D 400, entsprechend ÖNROM EN 124, LW. 605, BH 125**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung Citytop
* Klasse D 400
* entsprechend DIN EN 124
* Lichte Weite Ø 605 mm
* Gewicht ca. 164 kg
* BEGU-Rahmen:
	+ quadratisch
	+ Bauhöhe 125 mm
	+ ohne Scharnier
	+ hochziehbar
	+ mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe
	+ mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
	+ mit PEWEPREN-Einlagen
* Deckel aus Gusseisen:
	+ Gewicht ca. 39 kg
	+ mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
	+ Lüftungsquerschnitt 250 cm²
* mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 604289\***
* ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 604288\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

