**ACO Schachtabdeckung ClassicTop, ohne dämpfende Einlage, Klasse B125 / C250 / D 400\*, entsprechend ÖNORM EN 124, LW. 605, BH 70 /100mm\***

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung ClassicTop
* Klasse B125 / C250 / D 400\*entsprechend ÖNORM EN 124
* Rahmen aus Grauguss EN-GJL
	+ Bauhöhe 70/100 mm\*
	+ rund
	+ mit Außenflansch
	+ mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
	+ Lichte Weite Ø 610 mm
* Deckel aus Grauguss EN-GJL
	+ Sicherung des Deckels im Rahmen durch flächenbezogene Masse
	+ ohne Scharnier

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!