**ACO Brückenablauf HSD 2 MultiTop, 300x500 Klasse D400**

* Brückenablauf HSD 2 MultiTop
* Kennmaß 300 x 500
* Klasse D400 entsprechend ÖNORM EN 124
* Material: Sphäroguss EN-GJS
* Ablaufstutzen
  + senkrecht
  + DN 150
* Oberteil
  + höhenverstellbar
  + seitenverschiebbar
  + drehbar
  + 300 x 480 mm
  + dämpfende PEWEPREN Einlage
  + umlaufend geschlossen
  + inkl. ausschlagbarer Bauzeitenwässerung
* Rost im MultiTop Design
  + Rost bis 110° aufklappbar
  + gesichert durch Scharnier und schraublose Arretierung
  + Einlaufquerschnitt 523 cm²
  + Schlitzweite 23 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Höhenverstellbereich\*** | * **Gewicht\*** |
| 85 – 160 mm | 71,0 kg |
| 160 – 235 mm | 79,0 kg |
| 235 - 500 mm | 93,0 kg |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

