**ACO Brückenablauf HSD 2 MultiTop, 300x500 Klasse D400**

* Brückenablauf HSD 2 MultiTop
* Kennmaß 300 x 500
* Klasse D400 entsprechend ÖNORM EN 124
* Material: Sphäroguss EN-GJS
* Ablaufstutzen
	+ senkrecht
	+ DN 150
* Oberteil
	+ höhenverstellbar
	+ seitenverschiebbar
	+ drehbar
	+ 300 x 480 mm
	+ dämpfende PEWEPREN Einlage
	+ umlaufend geschlossen
	+ inkl. ausschlagbarer Bauzeitenwässerung
* Rost im MultiTop Design
	+ Rost bis 110° aufklappbar
	+ gesichert durch Scharnier und schraublose Arretierung
	+ Einlaufquerschnitt 523 cm²
	+ Schlitzweite 23 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Höhenverstellbereich\***
 | * **Gewicht\***
 |
| 85 – 160 mm | 71,0 kg |
| 160 – 235 mm | 79,0 kg |
| 235 - 500 mm | 93,0 kg |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

