**ACO Brückenablauf HSD 5 MultiTop, 500x500, Klasse D400**

* Brückenablauf HSD 5 MultiTop
* Kennmaß 500 x 500
* Klasse D400 entsprechend ÖNORM EN 124
* Material: Sphäroguss EN-GJS
* Ablaufstutzen
  + senkrecht
  + DN 150
* Oberteil
  + höhenverstellbar
  + seitenverschiebbar
  + drehbar
  + 500 x 560 mm
  + dämpfende PEWEPREN Einlage
  + umlaufend geschlossen
  + inkl. ausschlagbarer Bauzeitenwässerung
* Rost im MultiTop Design
  + Rost bis 110° aufklappbar
  + gesichert durch Scharnier und schraublose Arretierung
  + Einlaufquerschnitt 1121 cm²
  + Schlitzweite 23 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Höhenverstellbereich\*** | * **Gewicht\*** |
| 70 - 80 mm | 129,0 kg |
| 95 - 140 mm | 130,0 kg |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

