**ACO Aufsatz Combipoint PP 300 x 500 Pultform**

**mit PEWEPREN Einlage, Klasse C 250\* / D 400\*, BH 100**

* Aufsatz Combipoint PP 300 x 500 PF
* Klasse C 250\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124
* umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers
* Gewicht 42,2\* / 54,4\* kg
* Rahmen aus Gusseisen EN-GJL
	+ Bauhöhe 100mm
	+ hochziehbar
	+ umlaufend geschlossen
	+ Rahmenaußenmaße 300 x 500
	+ mit multifunktionalem Doppelscharnier
	+ mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwässerungen
	+ mit dämpfender PEWEPREN-Einlage
	+ Geeignet für Verwendung von Schlammeimern
* Rost aus Gusseisen
	+ Pultform
	+ Sicherung über flächenbezogene Masse
	+ Schlitzweite 37,5 mm
	+ Einlaufquerschnitt ca. 600 cm2

Klasse C 250 Artikel-Nr. 1200475\*

Klasse D 400 Artikel-Nr. 1200476\*

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

