**ACO Straßenablauf Combipoint PP**

Straßenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar analog DIN 4030.

Oberteile kompatibel zu Aufsatz Combipoint PP mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.

**Ablauf besteht aus:**

* **Combipoint PP Boden 1a**, rund, drehbar, mit Stutzen DA 160, Abwinklung 15°, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm, Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89010
* **Combipoint PP Boden 2a**, rund, drehbar, ohne Stutzen für Ausführung Nasschlamm, Gewicht:2,5 kg, Bauhöhe: 35cm,Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89011
* **Combipoint PP** Konus 11mit EPDM-Dichtung, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm,.Einsteckmaß 270 +/-30mm, Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89012
* **Combipoint PP** Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,6 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm, Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89013
* **Combipoint PP** Ober- / Zwischenteil 3 mit Ablaufstutzen DA 160, zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:2,8 kg, Bauhöhe: 35cm, Einsteckmaß 280 +/- 10mm, Werkstoff Polypropylen, Artikelnummer 89014