**1** **ACO GmbH**

**1.1** **RD 150 V**

**1.1.1** **ACO DRAIN Entwässerungsrinne Monoblock RD 150 V**

**ACO DRAIN Entwässerungsrinne Monoblock RD 150 V,**

**entsprechend ÖNORM EN 1433 für Belastungsklasse D 400 bis F 900, monolithisch, einteiliger Rinnenkörper, ohne Klebefuge, aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,**

Entwässerungsrinne Monoblock,
entsprechend ÖNORM EN 1433 für Belastungsklasse D400 bis F900,
monolithisch, einteiliger Rinnenkörper, ohne Klebefuge, aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton
Farbe anthrazit,
mit Sicherheitsfalz (SF) am Rinnenende zum nachträglichen Abdichten,
Nennweite 15,0 cm,
Baubreite 21,0 cm,
Baulänge 100,0 cm,
Bauhöhe Anfang/Ende 28,0\* / 38,0\* / 48,0\* cm mit Wasserspiegelgefälle,
Gewicht 66,3\* / 74,9\* / 83,6\* kg,
Einlaufquerschnitt 363 cm2/m,
mit abflussoptimierter Rinnensohlengeometrie als V-Querschnitt,
mit Ausnehmungen an der Außenwand zur Verankerung im Fundamentbeton,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\*Nichtzutreffendes bitte streichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.2** **ACO DRAIN Revisionselement Monoblock RD 150 V mit seitlichen und senkrechten Vorformungen**

Entwässerungsrinne Monoblock als Revisionselement,
entsprechend ÖNORM EN 1433 für Belastungsklasse D400 bis F900,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
Farbe anthrazit,
mit Sicherheitsfalz (SF) am Rinnenende zum nachträglichen Abdichten,
mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Gusseisen, mit Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS, jeweils anthrazitschwarz KTL spezialbeschichtet, mit Arretierung Powerlock,
mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
mit ausschlagbarer Vorformung,
für senkrechten Rohranschluss DN/OD 110 an die Grundleitung,
Einlaufquerschnitt 935 cm²/m,
Nennweite 15,0 cm,
Baubreite 21,0 cm,
Baulänge 50,0 cm,
Bauhöhe Anfang/Ende 28,0\* / 38,0\* / 48,0\* cm mit Wasserspiegelgefälle,
Gewicht 35,7\* / 43,8\* / 52,2\* kg,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\*Nichtzutreffendes bitte streichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.3** **ACO DRAIN Revisionselement Monoblock RD 150 V mit Lippenlabyrinthdichtung**

Entwässerungsrinne Monoblock als Revisionselement mit Rohranschluss,
entsprechend ÖNORM EN 1433 für Belastungsklasse D400 bis F900,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
Farbe: anthrazit,
mit Sicherheitsfalz (SF) am Rinnenende zum nachträglichen Abdichten,
mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Gusseisen, mit Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS, jeweils anthrazitschwarz KTL spezialbeschichtet, mit Arretierung Powerlock,
mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für senkrechten flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110 an die Grundleitung,
Einlaufquerschnitt 935 cm²/m,
Nennweite 15,0 cm,
Baubreite 21,0 cm,
Baulänge 50,0 cm,
Bauhöhe Anfang/Ende 28,0\* / 38,0\* / 48,0\* cm mit Wasserspiegelgefälle,
Gewicht 35,7\* / 43,8\* / 52,2\* kg,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

\*Nichtzutreffendes bitte streichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.4** **ACO DRAIN Einlaufkasten Monoblock RD 150 V**

ACO DRAIN Einlaufkasten Monoblock mit Revisionsöffnung,
entsprechend ÖNORM EN 1433 für Belastungsklasse D400 bis F900,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil,
bauseitig\*/ werkseitig verklebt\*,

Oberteil:
als Revisionselement,
Farbe: anthrazit,
mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Gusseisen, mit Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS, jeweils anthrazitschwarz KTL spezialbeschichtet, mit Arretierung Powerlock,
mit zwei Einlaufseiten passend für die Rinnen Monoblock,
mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen,
Einlaufquerschnitt 935 cm2/m,
Nennweite 15,0 cm,
Baulänge 66,0 cm,
Baubreite 21,0 cm,
Bauhöhe 36,0\* / 43,0\* /53,0\* cm,
Gewicht 48,0\* / 53,0\* / 65,0\* kg,

Unterteil :
mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160\* / DN/OD 200\*,
Farbe: natur,
Baubreite 23,0 cm,
Baulänge 50,0 cm,
Bauhöhe 36,5 cm,
Gewicht 26,5 kg,

Schlammeimer:
Schlammeimer aus Kunststoff PP

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

\*Nichtzutreffendes bitte streichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.5** **ACO DRAIN Kombistirnwand Monoblock RD 150 V**

ACO DRAIN Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende Monoblock,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
Farbe anthrazit,
Baubreite 26,3 cm,
Baulänge 6,3 cm,
Bauhöhe 35,0\* / 47,5\* / 60,0\* cm,
Gewicht 5,2\* / 6,0\* / 8,5\* kg,

liefern und einbauen

\*Nichtzutreffendes bitte streichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.6** **ACO DRAIN Stirnwand mit Lippenlabyrinthdichtung für RinnenendeMonoblock RD 150 V**

ACO DRAIN Stirnwand mit Rohranschluss für Rinnenende Monoblock,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
Farbe anthrazit,
mit Lippenlabyrinthdichtung für waagerechten flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160,
Baubreite 26,3 cm,
Baulänge 6,3 cm,
Bauhöhe 35,0\* / 47,5\* / 60,0\* cm,
Gewicht 3,8\* / 5,4\* / 7,0\* kg,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.7** **ACO DRAIN Rosthaken**

ACO DRAIN Rosthaken, Stahl verzinkt, zum Öffnen der Abdeckroste vom Revisionselement bzw. Einlaufkasten Monoblock liefern

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |

**1.1.8** **ACO DRAIN Sicherheitsfalz (SF) abdichten**

Dauerelastisches Abdichten des Sicherheitsfalzes (SF)
gem. Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers
zur flüssigkeitsdichten Herstellung des Rinnenstranges.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EP:** |  |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 |  |