**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=13cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
hydraulische Leistung 1,50-2,50 l/(sec\*m),  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36941 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.2 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=13cm, H=5,5-7,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 5,5-7,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36940 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=13cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
hydraulische Leistung 2,50-3,75 l/(sec\*m),  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36788 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=13cm, H=7,8-10,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 7,8-10,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36789 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=100cm, verzinkt, B=13cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
hydraulische Leistung 3,75-5,25 l/(sec\*m),  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36806 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=50cm, verzinkt, B=13cm, H=10,8-16,8cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne,  
stufenlos von oben höhenverstellbar 10,8-16,8cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,  
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36807 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.7 ACO ProfiLine Eckelement, verzinkt, variabel 0-90°**

ACO ProfiLine Eckelement zur Ausbildung von Ecken, variabel einstellbar von 0-90°,  
für Baubreiten von 10cm, 13cm, 20cm und 25cm sowie für alle Bauhöhen.  
Für einliegenden Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO Eckelement variabel 0-90° oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: max 50x50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38634 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.8 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,  
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm  
und Baulängenanpassung 5-50cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36948 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.9 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,  
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm  
und Baulängenanpassung 5-50cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36790 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.10 ACO ProfiLine, Längenausgleich Mitte, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Mitte,  
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm  
und Baulängenanpassung 5-50cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36808 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.11 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,  
mit Bauhöhenanpassung 5,5-7,8cm  
und Baulängenanpassung 10-55cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36956 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.12 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,  
mit Bauhöhenanpassung 7,8-10,8cm  
und Baulängenanpassung 10-55cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36791 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.13 ACO ProfiLine, Längenausgleich Ende, verzinkt, B=13cm**



ACO ProfiLine Ausgleichelement Ende,  
mit Bauhöhenanpassung 10,8-16,8cm  
und Baulängenanpassung 10-55cm,  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze,  
geschlossener Rinnenboden (lagestabil bei der Verstellung),  
werkseitig vormontiertes Rostverriegelungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar,  
liefern und verlegen.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm  
Baulänge: 60 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36809 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.14 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,  
für Bauhöhe 5,5-7,8cm,  
mit Verbindungssystem,  
liefern und montieren.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5,5 - 7,8 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36950 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.15 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,  
für Bauhöhe 7,8-10,8cm,  
mit Verbindungssystem,  
liefern und montieren.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,8 - 10,8 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36793 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.16 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand,  
für Bauhöhe 10,8-16,8cm,  
mit Verbindungssystem,  
liefern und montieren.  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10,8 - 16,8 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36811 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.17 ACO ProfiLine Stegrost, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Stegrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
hydraulische Leistung 2,25 l/(sec.\*m)  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00276 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.18 ACO ProfiLine Stegrost, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Stegrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00277 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.19 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38433 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.20 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38432 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.21 ACO ProfiLine Lochrost, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Lochrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
hydraulische Leistung 0,75 l/(sec\*m)  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36968 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.22 ACO ProfiLine Lochrost, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Lochrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36969 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.23 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38811 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.24 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38810 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.25 ACO ProfiLine Längsprofilrost, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320124 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.26 ACO ProfiLine Längsprofilrost, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |