**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622480 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.2 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622481 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=20cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622482 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622484 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=20cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622486 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.7 ACO ProfiLine,verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand  
für fixe Bauhöhe 5cm  
mit Verbindungssystem  
liefern und montieren  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622483 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.8 ACO ProfiLine,verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand  
für fixe Bauhöhe 7,5cm  
mit Verbindungssystem  
liefern und montieren  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 20 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622487 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.9 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 20 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.10 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 20 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 622504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |