**ACO Access cover Uniface E, Edelstahl**

**für wählbare Oberflächen entsprechend EN 1253-4**

Material: Rahmen und Deckel aus Edelstahl 1.4301 - UltraSTEEL

* für wählbare Oberflächen
* dichte Pressverbindung ohne Schweißnaht
* Tagwasser- und geruchsdicht
  + Zwei Runddichtungen mit Aluminiumprofil verklebt
  + Dritte Dichtungen an der Seitenwand auf mittlerer Höhe als Sand- und Schmutzschutz
* Wannentiefe 70 mm\* / 110 mm\* / 140 mm\*
* Rahmenhöhe 82,5 mm
* Befüllung mit Beton der Güte C 25/30
* Verfügbare Höhe für wählbare Oberfläche 15mm bei voller Lastabtragung der deklarierten Last
* Deckel
  + mittels Schrauben in den 4 Ecken im Rahmen gesichert
  + inkl. Kunststoffplättchen zur Abdeckung der Schrauben
  + inkl. zwei Hebeschrauben mit Verlängerungszapfen zum einfachen Anheben des Deckels,
  + inkl. Bewehrung zur bauseitigen Befüllung mit Beton
  + inkl. eingelegten Montagestreifen
* einschließlich Aushebeschlüssel

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

Abmessungen: \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lichte Weite\*  [mm] | Außen –abmessungen\*  [mm] | Rahmen-höhe\*  [mm] | Wannen-tiefe\*  [mm] | Höhe Bodenbelag\*  [mm] | Belastungs-klasse\* | Gewicht\*  [kg] | Art. Nr. \* |
| **Wannentiefe 70mm** |
| 300 x 300 | 410 x 410 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 9,26 | 415887 |
| 400 x 400 | 510 x 510 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 11,89 | 415888 |
| 400 x 600 | 510 x 710 | 82,5 | 70 | 15 | C250 | 14,65 | 415889 |
| 450 x 450 | 560 x 560 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 13,55 | 415890 |
| 500 x 500 | 610 x 610 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 14,79 | 415891 |
| 600 x 600 | 710 x 710 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 18,05 | 415892 |
| 600 x 800 | 710 x 910 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 23,66 | 415893 |
| 600 x 1000 | 710 x 1110 | 82,5 | 70 | 15 | M125 | 27,56 | 415894 |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 23,84 | 415897 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 28,4 | 415898 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 70 | 15 | L15 | 38,58 | 415900 |
| **Wannentiefe 110 mm** |
| 450 x 450 | 560 x 560 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 13,71 | 415901 |
| 500 x 500 | 610 x 610 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 14,96 | 415902 |
| 600 x 600 | 710 x 710 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 18,31 | 415903 |
| 600 x 800 | 710 x 910 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 24,31 | 415904 |
| 600 x 1000 | 710 x 1110 | 82,5 | 110 | 15 | C250 | 28,81 | 415905 |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 24,33 | 415907 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 29,06 | 415908 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 110 | 15 | M125 | 39,57 | 415910 |
| **Wannentiefe 140 mm** |
| 700 x 700 | 810 x 810 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 25,26 | 415912 |
| 800 x 800 | 910 x 910 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 30,06 | 415913 |
| 1000 x 1000 | 1110 x 1110 | 82,5 | 140 | 15 | C250 | 40,62 | 415915 |

