**ACO Access cover Uniface AL, für wählbare Oberflächen entsprechend EN 1253-4, Aluminium**

* Material: Rahmen und Deckel aus Aluminium
* für wählbare Oberflächen
* dichte Pressverbindung ohne Schweißnaht
* Tagwasser- und geruchsdicht
  + Zwei Runddichtungen mit Aluminiumprofil verklebt
  + Dritte Dichtungen an der Seitenwand auf mittlerer Höhe als Sand- und Schmutzschutz
* Wannentiefe 70 mm
* Rahmenhöhe 72,5 mm
* Befüllung mit Beton der Güte C 25/30
* Verfügbare Höhe für wählbare Oberfläche 15mm bei voller Lastabtragung der deklarierten Last
* Deckel
  + mittels Schrauben in den 4 Ecken im Rahmen gesichert
  + Abmessung Eckstücke 30 x 30 mm
  + inkl. Kunststoffplättchen zur Abdeckung der Schrauben
  + inkl. zwei Hebeschrauben mit Verlängerungszapfen zum einfachen Anheben des Deckels,
  + inkl. Bewehrung zur bauseitigen Befüllung mit Beton
  + inkl. eingelegten Montagestreifen
* Integrierte Messingmutter im Rahmen
* einschließlich Aushebeschlüssel

Abmessungen: \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lichte Weite\*  [mm] | Außen –abmessungen\*  [mm] | Rahmen-höhe\*  [mm] | Wannen-tiefe\*  [mm] | Höhe Bodenbelag\*  [mm] | Belastungs-klasse\* | Gewicht\*  [kg] | Art. Nr. \* |
| 200 x 200 | 298 x 298 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / M125 | 3,92 | 406881 |
| 300 x 300 | 398 x 398 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 100 kN | 5,75 | 405340 |
| 400 x 400 | 498 x 498 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 100 kN | 7,07 | 405341 |
| 400 x 600 | 498 x 698 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 100 kN | 8,73 | 405344 |
| 450 x 450 | 548 x 548 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 50 kN | 7,98 | 405342 |
| 500 x 500 | 598 x 598 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 50 kN | 9,57 | 405343 |
| 600 x 600 | 698 x 698 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 50 kN | 11,43 | 405345 |
| 600 x 800 | 698 x 898 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 50 kN | 12,97 | 405346 |
| 600 x 1000 | 698 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | M125 / 50 kN | 15,86 | 405826 |
| 700 x 700 | 798 x 798 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN / L15 | 13,08 | 405347 |
| 800 x 800 | 898 x 898 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN / L15 | 16,14 | 405348 |
| 800 x 1000 | 898 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 100 kN / L15 | 19,59 | 405349 |
| 1000 x 1000 | 1098 x 1098 | 72,5 | 70 | 0 / 15 | 50 kN / L15 | 22,90 | 405350 |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

