**ACO Access cover Uniface AL shallow,**

 **für wählbare Oberflächen entsprechend EN 1253-4, Aluminium**

* Material: Rahmen und Deckel aus Aluminium
* für wählbare Oberflächen
* dichte Pressverbindung ohne Schweißnaht
* Tagwasser- und geruchsdicht
	+ Zwei Runddichtungen mit Aluminiumprofil verklebt
	+ Dritte Dichtungen an der Seitenwand auf mittlerer Höhe als Sand- und Schmutzschutz
* Wannentiefe 46,5 mm
* Rahmenhöhe 50 mm
* Befüllung mit Beton der Güte C 25/30
* Verfügbare Höhe für wählbare Oberfläche 15mm bei voller Lastabtragung der deklarierten Last
* Deckel
	+ mittels Schrauben in den 4 Ecken im Rahmen gesichert
	+ Abmessung Eckstücke 30 x 30 mm
	+ inkl. Kunststoffplättchen zur Abdeckung der Schrauben
	+ inkl. zwei Hebeschrauben mit Verlängerungszapfen zum einfachen Anheben des Deckels,
	+ inkl. Bewehrung zur bauseitigen Befüllung mit Beton
	+ inkl. eingelegten Montagestreifen
* einschließlich Aushebeschlüssel

Abmessungen: \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

