**ACO Schachtabdeckung System Bituplan, mit PEWEPREN Einlage,**

**Klasse D 400, entsprechend ÖNORM EN 124, LW 605, Einbauhöhe 170-230,**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen mit offenen Aushebemuscheln\***

* Schachtabdeckung System Bituplan zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
* Klasse D 400 entsprechend ÖNORM EN 124
* Lichte Weite Ø 605 mm
* Bauhöhe Rahmen 160 mm
* Einbauhöhe 170-230 mm
* ohne Scharnier
* Rahmen aus Gusseisen
	+ hochziehbar
	+ rund
	+ mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572
	+ mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
	+ mit PEWEPREN-Einlage
	+ mit Adapterring aus Beton 100 mm
* Deckel aus Gusseisen
	+ Gewicht ca. 39 kg
	+ mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
	+ Gewicht ca. 101 kg, bei Ausführung mit Lüftungsöffnungen
	+ Lüftungsquerschnitt 250 cm²
* mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 1203995\***
* ohne Lüftungsöffnungen mit offenen Aushebemuscheln **Artikel-Nr. 1203996\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!



ACO Einbauschalung aus Stahl für Schachtabdeckungen System Bituplan

**Artikel-Nr. 64476**

