**ACO Schachtabdeckung CityTop, mit dämpfender Einlage\*, Klasse B 125 / D 400, entsprechend ÖNORM EN 124, LW. 605, BH 50\* / 75\* / 100\* mm,**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung CityTop
* Klasse B 125\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124
* Gewicht ca. 30,0\* / 38,0\* / 61,0\* / 65,0\* kg
* Lichte Weite Ø 605 mm
* Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
	+ Bauhöhe 50\* / 75\* / 100\* mm
	+ ohne Scharnier
	+ rund
	+ mit Außenflansch Ø 700\* / 780\* mm
	+ mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers\*
	+ mit dämpfender Einlage\*
* Deckel aus Gusseisen EN-GJS
	+ Gewicht ca. 19\* /36\* kg
	+ mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
	+ bei Ausführung mit Lüftungsöffnung: Lüftungsquerschnitt 520 cm²
* mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 1203050\***
* ohne Lüftungsöffnungen mit offenen Aushebemuscheln **Artikel-Nr. 1203024\* / 1203886\* / 1203888\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

