**ACO Schachtabdeckung ClassicTop, ohne dämpfende Einlage, Klasse B125 / C250 / D 400\*, entsprechend ÖNORM EN 124, LW. 605, BH 70 /100mm\***

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung ClassicTop
* Klasse B125 / C250 / D 400\*entsprechend ÖNORM EN 124
* Rahmen aus Grauguss EN-GJL
  + Bauhöhe 70/100 mm\*
  + rund
  + mit Außenflansch
  + mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
  + Lichte Weite Ø 610 mm
* Deckel aus Grauguss EN-GJL
  + Sicherung des Deckels im Rahmen durch flächenbezogene Masse
  + ohne Scharnier

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!