**ACO Schachtabdeckung ClassicTop,**

**Klasse D 400, entsprechend ÖNORM EN 124, LW 610, BH 160**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

Schachtabdeckung ClassicTop

* Klasse D 400
* entsprechend ÖNORM EN 124
* Gewicht ca. 180 kg
* Rahmen
	+ BEGU
	+ rund
	+ hochziehbar
	+ Lichte Weite Ø 605 mm
	+ Bauhöhe 160 mm
	+ ohne Scharnier
	+ mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
* Deckel aus Gusseisen
	+ Gewicht ca. xxx kg
* Sicherung über flächenbezogene Masse lt. ÖNORM EN124 B5110
* bei Ausführung mit Lüftungsöffnungen: Lüftungsquerschnitt 153 cm²

mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 56392\***

ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 56394\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!



**Zeichnung Artikel-Nr. 56392**



**Artikel-Nr. 56394**