**ACO Schachtabdeckung SAKU Kl. B 125 entsprechend**

**DIN EN 124 mit Deckel aus Kunststoff, LW 605, BH 125mm**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

ACO Schachtabdeckung SAKU Kl. B 125 entsprechend

DIN EN 124 mit Deckel aus Kunststoff, lichte Weite Ø 605, Bauhöhe 125mm

KUBE-Rahmen, hochziehbar, Deckel aus

hochfestem Polypropylen, Gewicht 9 kg mit

zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren

Arretierungen aus hochverschleißfestem

Kunststoff.

Gewicht ca. 54 kg,

mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 11873\***

ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 11874\***

Nichtzutreffendes bitte streichen!

