**ACO Brückenablauf HSD 5 MultiTop, 500x500, Klasse D400**

* Brückenablauf HSD 5 MultiTop
* Kennmaß 500 x 500
* Klasse D400 entsprechend ÖNORM EN 124
* Material: Sphäroguss EN-GJS
* Ablaufstutzen
	+ senkrecht
	+ DN 150
* Oberteil
	+ höhenverstellbar
	+ seitenverschiebbar
	+ drehbar
	+ 500 x 560 mm
	+ dämpfende PEWEPREN Einlage
	+ umlaufend geschlossen
	+ inkl. ausschlagbarer Bauzeitenwässerung
* Rost im MultiTop Design
	+ Rost bis 110° aufklappbar
	+ gesichert durch Scharnier und schraublose Arretierung
	+ Einlaufquerschnitt 1121 cm²
	+ Schlitzweite 23 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Höhenverstellbereich\***
 | * **Gewicht\***
 |
| 70 - 80 mm | 129,0 kg |
| 95 - 140 mm | 130,0 kg |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

