**ACO Aufsatz Combipoint PP 500 x 500 Pultform**

**mit PEWEPREN Einlage, Klasse C 250\* / D 400\*, BH 150**

* Aufsatz Combipoint PP 500 x 500 PF
* Klasse C 250\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124
* umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers
* Gewicht 74,0 kg
* Rahmen BEGU
	+ Bauhöhe 150 mm
	+ hochziehbar
	+ umlaufend geschlossen
	+ Rahmenaußenmaße 500 x 524
	+ mit multifunktionalem Doppelscharnier
	+ mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwässerungen
	+ mit dämpfender PEWEPREN-Einlage
	+ Geeignet für Verwendung von Schlammeimern
* Rost aus Gusseisen
	+ Pultform
	+ mit vier schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
	+ Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar
	+ zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar
	+ Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar
	+ Schlitzweite 24 mm
	+ Schlitzlängen kleiner 170 mm
	+ Einlaufquerschnitt ca. 1.040 cm2

Klasse C 250 Artikel-Nr. 89113\*

Klasse D 400 Artikel-Nr. 89117\*

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

