**ACO Aufsatz Combipoint PP 500 x 500 Rinnenform**

**mit PEWEPREN Einlage, Klasse C 250\* / D 400\*, BH 175**

* Aufsatz Combipoint PP 500 x 500 RF
* Klasse C 250\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124
* umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkörpers
* Gewicht 80,0 kg
* Rahmen BEGU
  + Bauhöhe 175mm
  + hochziehbar
  + umlaufend geschlossen
  + Rahmenaußenmaße 500 x 524
  + mit multifunktionalem Doppelscharnier
  + mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwässerungen
  + mit dämpfender PEWEPREN-Einlage
  + Geeignet für Verwendung von Schlammeimern
* Rost aus Gusseisen
  + Rinnenform
  + mit vier schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
  + Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar
  + zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar
  + Rost nach dem Aufklappen nicht herausnehmbar
  + Schlitzweite 24 mm
  + Schlitzlängen kleiner 170 mm
  + Einlaufquerschnitt ca. 1.030 cm2

Klasse C 250 Artikel-Nr. 89114\*

Klasse D 400 Artikel-Nr. 89118\*

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

