**ACO Straßenablauf Combipoint PP Anschlussschacht**

**Kunststofffertigteil kompatibel mit Combipoint PP – Programm**

* rund
* drehbar
* wasserdicht
* Werkstoff Polypropylen
* zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%
* mit Stutzen zum einseitigen Anschluss von KG Rohren (Spitzende)
* integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung
* kompatibel mit Combipoint PP – Programm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stutzen | DN 200\* | DN 250\* | DN 300\* |
| Gewicht [kg] | 3,4 | 4,2 | 5,0 |
| Einsteckmaß [mm] | 470 +/-30 | 480 +/-30 | 540 +/-30 |
| Höhe [mm] | 550 | 559 | 621 |
| Art. Nr. | 622875 | 622876 | 622877 |

\*Nichtzutreffendes bitte streichen