61.BA + Badentwässerung Duschrinne (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BA 13

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 50

(Stutzenrichtung parallel zur Rinne)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

50 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+ Showerdrain E+ 92-140mm, 600mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain E+ 92-140mm, 700mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain E+ 92-140mm, 800mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain E+ 92-140mm, 900mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain E+ 92-140mm, 1000mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerdrain E+ 92-140mm, 1200mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 14

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 40

(Stutzenrichtung parallel zur Rinne)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

25 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+ Showerdrain E+ 66-140mm, 600mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain E+ 66-140mm, 700mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain E+ 66-140mm, 800mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain E+ 66-140mm, 900mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain E+ 66-140mm, 1000mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerdrain E+ 66-140mm, 1200mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 15

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 50

(Stutzenrichtung links)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

50 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+ Showerdrain E+ 92-140mm, 600mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain E+ 92-140mm, 700mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain E+ 92-140mm, 800mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain E+ 92-140mm, 900mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain E+ 92-140mm, 1000mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerdrain E+ 92-140mm, 1200mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 16

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 40

(Stutzenrichtung links)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

25 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+ Showerdrain E+ 66-140mm, 600mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain E+ 66-140mm, 700mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain E+ 66-140mm, 800mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain E+ 66-140mm, 900mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain E+ 66-140mm, 1000mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerdrain E+ 66-140mm, 1200mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 21

Rinnenkörper aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

mit umlaufendem Flansch

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar abhängig vom Ablaufkörper

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Ohne zugehörigen Ablaufkörper MG, ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+ Showerdrain M+, 600mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain M+, 700mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain M+, 800mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain M+, 900mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain M+, 1000mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerdrain M+, 1200mm, umlauf. Flansch Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Showerdrain M+, 600mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Showerdrain M+, 700mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Showerdrain M+, 800mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Showerdrain M+, 900mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Showerdrain M+, 1000mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Showerdrain M+, 1200mm, Aufkantung hinten Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 22

Ablaufkörper M+

aus Kunststoff, PP,

geprüft gemäß DIN EN 1253-1,

mit herausnehmbarem Tauchrohr,

Abflussleistung 0,5 l/s

(20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1)

Angegeben ist die Sperrwasserhöhe, Einbauhöhe inkl. Rinne bis OK Estrich und Anschlussdurchmesser

A+ Ablaufkörper M+, 50mm, 100-128mm, DN50 Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Ablaufkörper M+, 30mm, 80-128mm, DN50 Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Ablaufkörper M+, 25mm, 54-128mm, DN40 Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Ablaufkörper M+, 50mm, 15-128mm, DN50, senkrecht Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 23

Haarsieb zu Duschrinnen M+, Haarsieb aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für Ablaufkörper Haarsieb zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen. Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen M+, Badablauf MG, ShowerFloor

A+ Haarsieb Showerdrain M+ Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ Haarsieb 9010.81.24 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 25

ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 76 mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropolierter Oberfläche

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+ 600mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0155.05.98 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+ 700mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.45 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Wave Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.46 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 600mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0155.06.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 600mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0155.06.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Q+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

R+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Flag Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0153.73.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

S+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 600mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 0155.06.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

T+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

U+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

V+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

W+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

X+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Mix Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 26

ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 76 mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropolierter Oberfläche

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 600mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.79.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.76.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.76.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.76.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.76.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Twist Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.76.86 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 600mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.79.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.78.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.78.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.78.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.78.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Stripe Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.78.86 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

S+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Piano Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.72.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

T+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Piano Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.72.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

U+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Piano Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.72.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

V+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Piano Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.72.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

W+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Piano Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.72.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 27

ShowerDrain Glasabdeckungen (ESG, Einscheibensicherheitsglas inkl. Trägersystem) Aushebehilfe im Lieferumfang enthalten Design Glas schwarz, 79 mm Breite

Geeignet für ACO ShowerDrain Duschrinne

Angegeben ist die Baulänge und Material, Farbe

A+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Glas schwarz Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ E Designrost 9010.56.67 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Glas schwarz Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.68 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Glas schwarz Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Glas schwarz Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Glas schwarz Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Glas weiß Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Glas weiß Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Glas weiß Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Glas weiß Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Glas weiß Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 700mm, Glas grau Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 800mm, Glas grau Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.78 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 900mm, Glas grau Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1000mm, Glas grau Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Rostabdeckung Showerdrain E+, M+, 1200mm, Glas grau Stk

z.B. ACO Showerdrain E+, M+ Designrost 9010.56.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 28

Haarsieb zu Duschrinnen E-line Haarsieb aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für runde Geruchsverschlüsse aus Kunststoff mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm Zubehör passend für runde Edelstahlgeruchsverschlüsse (alte Ausführung)mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm Haarsieb zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen E-line Verringert den Ablaufwert der Duschrinnen lediglich um 0,04 l/s

A+ Haarsieb Showerdrain E+ Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ Haarsieb 9010.72.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 29

EasyStop

verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Wasservorlage im Geruchsverschluss

Rauch- und Geruchstopp,

nachrüstbar,

zum Einsatz in einen Stutzen,

von Showerdrain E+,

aus Kunststoff mit Membraneinsatz und

Lippendichtung

Angegeben ist Durchmesser und Ablaufleistung bei 20mm Aufstau

A+ Geruch- und Rauchstopp DN40 0,3l/s Stk

z.B. ACO Easystop 9010.79.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Geruch- und Rauchstopp DN50 0,4l/s Stk

z.B. ACO Easystop 9010.79.24 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 32

Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch (Wahlweise horizontal oder aufgekantet)

für den den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

mit höhenverstellbaren Montagefüßen

mit Mauerankern

mit angeschweißten Ablaufkörper(n) DN 50 waagrecht

mit herausnehmbaren Geruchsverschlüssen

mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit Stellfüßen Länge 200mm

A+ Reihenduschrinne R70 Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm

Baubreite exkl. Flansch : 70 mm

Bauhöhe inkl. Ablaufkörper : 85 mm

Fliesenkantenhöhe : 12 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave

- Quadrato

- Tile (befliesbar, max.10 mm) ab 1000mm

z.B. ACO Showerdrain R70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 33

ACO Showerdrain R 130

Reihenduschrinne mit umlaufendem Flansch (wahlweiswe horizontal oder aufgekantet)

für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

mit höhenverstellbaren Montagefüßen

mit Mauerankern

mit integriertem Längsgefälle

mit Ablaufkörper(n) DN 70 waagrecht

mit herausnehmbaren Geruchsverschlüssen

mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit Stellfüße Länge 200mm

A+ Reihenduschrinne R130 Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_mm

Baubreite exkl. Flansch : 130 mm,

Bauhöhe inkl. Ablaufkörper: 149 - 184 mm

Fliesenkantenhöhe: 13 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave

- Quadrato

- Tile (befliesbar, max.10 mm)

z.B. ACO Showerdrain R130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 40

Badschlitzrinne

Schlitzweite 8 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

geschweißt, Materialstärke 1,5mm

mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge)

mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern

mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper

Anzugeben:

Länge in mm, Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper Stk

Länge : \_ \_ \_mm (max.5865mm)

Material : \_ \_ \_

Breite inkl. Flansch : 87mm

Bauhöhe : 60 bis 90mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

z.B. ACO Showerdrain S8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 41

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 118 mm ohne Ablaufstutzen

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 42

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 118 mm ohne Ablaufstutzen

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Passend nur mit Bodenablauf 142 aus Edelstahl

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang.

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufk. DN125 senkr für Bodenablauf 142 Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN125 senkrecht für ACO Bodenablauf 142 FHD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 43

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 162 mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 44

Ablaufkörper

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

ohne Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 118 mm ohne Ablaufstutzen

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senk ohne Anschluss Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht ohne Anschluss für Badschlitzrinne S8oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 57

Badschlitzrinne

Schlitzweite 8 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

geschweißt, Materialstärke 1,5mm

2- teilig mit Sickeröffnungen

umlaufendem Flansch

für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge)

mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern

mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper

Anzugeben:

Länge in mm, Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper sickerwasseroffen Stk

Länge : \_ \_ \_mm (max.5865mm)

Material : \_ \_ \_

Breite inkl. Flansch : 120mm

Bauhöhe : 60 bis 90mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

z.B. ACO Showerdrain S8 sickeroffen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 58

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 sickerwasseroffen

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung und Sickeröffnungen

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 180 mm mit Ablaufstutzen

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht, sickeroffen Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht sickerwasseroffen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 59

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8 sickerwasseroffen

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 250 mm mit Ablaufstutzen

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Passend nur mit Bodenablauf 142 aus Edelstahl

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

Anzugeben:

Material 1.4301 oder 1.4404

A+ Badschlitzrinne S8 Ablaufk. DN125 senkr für Bodenab 142 sick Stk

Material :\_ \_ \_

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN125 senkrecht sickerwasseroffen für ACO Bodenablauf 142 FHD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 60

Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch aus Edelstahl,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1,

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen

Rinnenbreite Innen: 80mm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Abflusswerte bis 1,3l/s, abhängig von der Rinnenlänge

Ablaufkörper um 360° drehbar

Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)

Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung

A+ Showerdrain Public 80, 1500mm, umlauf. Flansch Stk

1500x80, mit 2 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain Public 80, 2000mm, umlauf. Flansch Stk

2000x80, mit 2 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain Public 80, 2500mm, umlauf. Flansch Stk

2500x80, mit 3 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain Public 80, 3000mm, umlauf. Flansch Stk

3000x80, mit 3 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.60.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain Public 80, Maßgefertigt, umlauf. Flansch Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm

Ablaufstutzen : \_ \_ \_

Baubreite exkl. Flansch : 80mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Showerdrain Public 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 61

Reihenduschrinne mit Wandaufkantung aus Edelstahl,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1,

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen

Rinnenbreite Innen: 80mm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Abflusswerte bis 1,3l/s, abhängig von der Rinnenlänge

Ablaufkörper um 360° drehbar

Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)

Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung

A+ Showerdrain Public 80, 1500mm, mit Wandaufkantung Stk

1500x80, mit 2 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain Public 80, 2000mm, mit Wandaufkantung Stk

2000x80, mit 2 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain Public 80, 2500mm, mit Wandaufkantung Stk

2500x80, mit 3 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain Public 80, 3000mm, mit Wandaufkantung Stk

3000x80, mit 3 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 80, 9008.70.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain Public 80, Maßgefertigt, mit Wandaufkantung Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm

Ablaufstutzen : \_ \_ \_

Baubreite exkl. Flansch : 80mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Showerdrain Public 80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 62

Showerdrain Public 80 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 1500mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2000mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2500mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 3000mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.11.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 63

Showerdrain Public 80 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3,

befliesbar, Höhe Innen 10mm, je nach verwendeten Fliesentyp

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 1500mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2000mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 2500mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain Public 80, 3000mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 80 Designrost 9008.20.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 65

M Ablauf

aus Kunststoff, PP,

geprüft gemäß DIN EN 1253-1,

mit herausnehmbarem Tauchrohr,

Abflussleistung 0,5 l/s

(20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1)

Sperrwasserhöhe 50mm

Angegeben ist die Einbauhöhe inkl. Rinne bis OK Estrich und Anschlussdurchmesser

A+ Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 100-128mm, DN50 Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 9010.81.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 15-128mm, DN50, senkr. Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain Public 80, 9010.81.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 68

Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch aus Edelstahl,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

Ablaufstutzen 90°, Ø125mm

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen

Rinnenbreite Innen: 107mm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Abflusswerte bis 2l/s, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers

Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)

Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung

A+ Showerdrain Public 110, 1500mm, umlauf. Flansch Stk

1500x110, mit 1 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain Public 110, 2000mm, umlauf. Flansch Stk

2000x110, mit 1 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain Public 110, 2500mm, umlauf. Flansch Stk

2500x110, mit 1Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.26 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain Public 110, 3000mm, umlauf. Flansch Stk

3000x110, mit 1Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.60.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain Public 110, Maßgefertigt , umlauf. Flansch Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm

Ablaufstutzen : \_ \_ \_

Baubreite exkl. Flansch : 110mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Showerdrain Public 110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 69

Reihenduschrinne mit Wandaufkantung aus Edelstahl,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN EN 1253-1,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

Ablaufstutzen 90°, Ø125mm

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren Montagefüßen

Rinnenbreite Innen: 107mm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Abflusswerte bis 2l/s, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers

Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)

Ohne zugehörigen Ablaufkörper, ohne Rostabdeckung

A+ Showerdrain Public 110, 1500mm, mit Wandaufkantung Stk

1500x110, mit 1 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain Public 110, 2000mm, mit Wandaufkantung Stk

2000x110, mit 1 Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain Public 110, 2500mm, mit Wandaufkantung Stk

2500x110, mit 1Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.26 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain Public 110, 3000mm, mit Wandaufkantung Stk

3000x110, mit 1Ablaufstutzen

z.B. ACO Showerdrain Public 110, 9011.70.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerdrain Public 110, Maßgefertigt, mit Wandaufkantung Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm

Ablaufstutzen : \_ \_ \_

Baubreite exkl. Flansch : 110mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Showerdrain Public 110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 70

Showerdrain Public 110 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C, Anzahl der Roste 3

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Quadrato Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.11.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 71

Showerdrain Public 110 Designroste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche elektropoliert und geschliffen, Belastungsklasse K3,

befliesbar, Höhe Innen 10mm, rutschhemmung bauseitig, je nach verwendeten Fliesentyp, Anzahl der Roste 3

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Tile Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Designrost 9011.20.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 72

Showerdrain Public 110 Rollroste aus Kunststoff, Farbe weiß, Schlitzweite 8mm, Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C,

Anzahl der Roste 3

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

B+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 1500mm, Rollrost Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2000mm, Rollrost Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 2500mm, Rollrost Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Rostabdeckung Showerdrain Public 110, 3000mm, Rollrost Stk

z.B. ACO Showerdrain Public 110 Rollrost 9011.30.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 73

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senk., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414713\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waag., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414721\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senk., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414719\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waag., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf Showerdrain Public 110 FHD 142 ArtNr.: 414727\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 80

Duschrinnenprofil Edelstahl mit Designrost Platte aus elektropoliertem Edelstahl

zum Einbau im Fliesenkleber, oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Für Einbau an der Wand oder vor der Wand geeignet.

Elektropolierter Profilkörper mit Längs- und Quergefälle aus Material Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Profilbreite: 55 mm

Profil kann um bis zu 80 mm gekürzt werden.

Belastungsklasse K3, geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1.

Inklusive Verkrallungselemente für sicheren Einbau in den Fliesenkleber.

Werkzeugloses abnehmen des Designrostes durch "tip und flip" Funktion.

Einbauhöhe für Bodenbelege ab Oberkante Estrich : 15 bis 35 mm

Inklusive Haarsieb.

Zubehör: ACO ShowerDrain S+ Rohbauset

Angegeben ist Länge in mm

A+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 800x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 900x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 1000x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil aus Edelstahl, 1200x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 81

Duschrinnenprofil Edelstahl mit PVD Beschichtung schwarz, Designrost Platte aus elektropoliertem Edelstahl

zum Einbau im Fliesenkleber, oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Für Einbau an der Wand oder vor der Wand geeignet.

Elektropolierter Profilkörper mit Längs- und Quergefälle aus Material Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Profilbreite: 55 mm

Profil kann um bis zu 80 mm gekürzt werden.

Belastungsklasse K3, geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1.

Inklusive Verkrallungselemente für sicheren Einbau in den Fliesenkleber.

Werkzeugloses abnehmen des Designrostes durch "tip und flip" Funktion.

Einbauhöhe für Bodenbelege ab Oberkante Estrich : 15 bis 35 mm

Inklusive Haarsieb.

Zubehör: ACO ShowerDrain S+ Rohbauset

Angegeben ist Länge in mm

A+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel., 800x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel., 900x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel.,1000x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz aus Edel.,1200x55mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Duschrinnenprofil Schwarz mit Rost aus Edelstahl, 9010.51.54 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 85

Vormontierter Ablaufkörper zu Duschrinnenprofil mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 50.

Mit herausnehmbaren zweiteiligen Geruchverschluss aus Kunststoff für freien Rohrzugang,

30 mm Sperrwasserhöhe, inkl. Befestigungsset sowie Bauschutzdeckel.

Werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen (erfüllt Zugprüfung gemäß ÖNORM EN 1253-1) mit Sekundärentwässerung.

Ablaufleistung in Kombination mit Duschrinnennprofil Edelstahl und Designrost Plate, gemäß ÖNORM EN 1253-1 (bei 20mm Aufstau): 0,5 l/s

Ablaufkörper : Länge x Breite 320 x 90 mm

Flansch/Dichtmanschette : Länge x Breite 363mm x 216mm

Einbauhöhe bis Oberkante Estrich: 70 bis 160 mm

Zubehör: ShowerDrain S+ Duschrinnenprofil

A+ Showerdrain S+ Rohbauset, GV 50mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Rohbauset mit Geruchsverschluss 50mm, 9010.51.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerdrain S+ Rohbauset, GV 30mm Stk

z.B. ACO Showerdrain S+ Rohbauset mit Geruchsverschluss 30mm, 9010.51.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 88

Wandmontagehalterung für Showerdrain S+, zur Ablaufkörpermotage direkt an der Wand

A+ Wandmontagehalterung für Showerdrain S+ Stk

z.B. ACO Wandmontagehalterung für Showerdrain S+, Z385661 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 90

Reihenduschrinne mit Wärmerückgewinnung Edelstahl 1.4301,

inkl. demontierbarem Wärmetauscher 10P, dadurch freier Zugang zur Rohrleitung für Reinigungsarbeiten

Wärmetauscher mit doppelwandigen Kupferrohren

sowie akustischem Leckagemelder,

vormontiert, Frischwasser-Anschlüsse ½" IG

Trinkwasser-zertifiziert nach DVGW/SVGW/WRAS

Reihenduschrinne gemäß ÖNORM EN 1253-1,

Rinnenbreite Innen: 136 mm

mit Längs- und Quergefälle

Oberfläche gebeizt,

mit senkrechtem Ablaufstutzen DN 125 (passend für Bodenablauf 142 FHD)

mit umlaufendem Flansch, Flanschbreite 50 mm

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß ÖNORM EN1253-1, inkl. höhenverstellbaren Montagefüßen,

Einbauhöhe bis OKE von 145 bis 190 mmm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Gesamthöhe bis OKFF von 160 bis 205 mm

Abflusswert (gemäß ÖNORM EN 1253-1):

0,8l/s mit 10 mm Aufstau

1,0l/s mit 20 mm Aufstau

Effizienz/Ersparnis bis zu 48 % (bei Brausekopf 9,2 l/min)

Effizienz ist abhängig von:

- Anschlussschema

- Anzahl der Duschen/Brauseköpfe

- Durchflussmenge der Brauseköpfe

Technische Daten zur Auslegung:

empfohlener Mindestfließdruck Frischwasser: 4 bar

maximaler Arbeitsdruck Frischwasser: 10 bar

Druckverlust durch Wärmetauscher beachten!

z.B bei Duchfluss am Brausekopf 12,5 l/min

1 Duschkopf im Betrieb: 0,32 bar

2 Duschköpfe im Betrieb: 1,10 bar

3 Duschköpfe im Betrieb: 1,60 bar

Designrost Quadrato

Belastungsklasse K3, Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt

A+ Showerdrain Public X, Maßgefertigt , umlauf. Flansch Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm (1000 - 6000mm)

Ablaufstutzen : \_ \_ \_ (bis 3000mm 1 Stutzen, 3001 - 6000mm 2 Stutzen)

Baubreite exkl. Flansch : 136mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Wärmetauscherduschrinne Showerdrain Public X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BA 91

Reihenduschrinne mit Wärmerückgewinnung Edelstahl 1.4301,

inkl. demontierbarem Wärmetauscher 10P, dadurch freier Zugang zur Rohrleitung für Reinigungsarbeiten

Wärmetauscher mit doppelwandigen Kupferrohren

sowie akustischem Leckagemelder,

vormontiert, Frischwasser-Anschlüsse ½" IG

Trinkwasser-zertifiziert nach DVGW/SVGW/WRAS

Reihenduschrinne gemäß ÖNORM EN 1253-1,

Rinnenbreite Innen: 136 mm

mit Längs- und Quergefälle

Oberfläche gebeizt,

mit senkrechtem Ablaufstutzen DN 125 (passend für Bodenablauf 142 FHD)

mit Wandaufkantung, Flanschbreite 50 mm

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß ÖNORM EN1253-1, inkl. höhenverstellbaren Montagefüßen,

Einbauhöhe bis OKE von 145 bis 190 mmm

Höhe Fliesenrahmen: 15 mm

Gesamthöhe bis OKFF von 160 bis 205 mm

Abflusswert (gemäß ÖNORM EN 1253-1):

0,8l/s mit 10 mm Aufstau

1,0l/s mit 20 mm Aufstau

Effizienz/Ersparnis bis zu 48 % (bei Brausekopf 9,2 l/min)

Effizienz ist abhängig von:

- Anschlussschema

- Anzahl der Duschen/Brauseköpfe

- Durchflussmenge der Brauseköpfe

Technische Daten zur Auslegung:

empfohlener Mindestfließdruck Frischwasser: 4 bar

maximaler Arbeitsdruck Frischwasser: 10 bar

Druckverlust durch Wärmetauscher beachten!

z.B bei Duchfluss am Brausekopf 12,5 l/min

1 Duschkopf im Betrieb: 0,32 bar

2 Duschköpfe im Betrieb: 1,10 bar

3 Duschköpfe im Betrieb: 1,60 bar

Designrost Quadrato

Belastungsklasse K3, Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt

A+ Showerdrain Public X, Maßgefertigt , mit Wandaufkantung Stk

Länge exkl. Flansch : \_ \_ \_ mm (1000 - 6000mm)

Ablaufstutzen : \_ \_ \_ (bis 3000mm 1 Stutzen, 3001 - 6000mm 2 Stutzen)

Baubreite exkl. Flansch : 136mm

Fliesenkantenhöhe : 15 mm

Material Edelstahl 1.4301

z.B. ACO Wärmetauscherduschrinne Showerdrain Public X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB + Badentwässerung Punktablauf (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BB 01

Easyflow Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand mit herausnehmbarem Geruchverschluss mit Bauzeitenschutzdeckel Abflussleistung 50mm Sperrwasserhöhe: 1,6 l/s 30mm Sperrwasserhöhe: 1,0l/s Gewicht 0,4 kg

Angegeben ist Anschlussdurchmesser, Lage und Sperrwasserhöhe

A+ Badablauf Easyflow; DN50; senkrecht, 50mm Stk

z.B. ACO Easyflow 2500.55.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 50mm Stk

z.B. ACO Easyflow 2500.05.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 30mm Stk

z.B. ACO Easyflow 2505.05.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 02

Easyflow Aufsatzstück aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl elektropoliert Stutzendurchmesser 125 mm

Belastungsklasse K3

Angegeben ist die Ausführung

A+ Aufsatzstück Easyflow, rund Stk

Rund Ø 136mm für runde Edelstahldesignroste Ø 126 mm

Höhenverstellbar 8-135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff

z.B. ACO Easyflow 5141.46.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzstück Easyflow, quadratisch Stk

149 x 149 mm für quadratische Edelstahldesignroste 140 x 140 mm (lose eingelegt oder verriegelbar)

Höhenverstellbar 20 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff

z.B. ACO Easyflow 5141.43.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Aufsatzstück Easyflow, quadratisch befliesbar Stk

Rahmenmaß 149 x 149 mm Mit Einsatz zum befliesen (Aussenmaß 128x128 mm, Innenmaß 121 x 121 mm, max. 11,5 mm Fliesenhöhe inkl. Fliesenkleber)

Höhenverstellbar 26 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff Gewicht: 0,9 kg

z.B. ACO Easyflow 5141.24.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 03

Easyflow Dünnbettflansch kombinierbar mit allen Kunststoffaufsatzstücken für ACO-Passavant Bodenabläufe aus Kunststoff mit Halterand, geeignet für die Aufnahme von durch den Auftraggeber eingebrachten Flüssigfolien für die Dünnbettabdichtung, Flansch aus Kunststoff, mit angespritztem Vlies Gewicht 0,1 kg

A+ Dünnbettflansch Easyflow Stk

z.B. ACO Easyflow 2040.00.01 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 04

Easyflow Pressdichtungsflansch

kombinierbar mit allen ACO-Passavant

Bodenabläufen aus Kunststoff mit

Halterand, geeignet für die

Aufnahme von bauseits eingebrachten

Dichtungsbahnen aus Kunststoffen,

Elastomeren oder Bitumen

für die Punktentwässerung,

Festflansch aus Kunststoff,

Losflansch aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Gewicht 0,5 kg

A+ Pressdichtungsflansch Easyflow Stk

z.B. ACO Easyflow Pressdichtungsflansch 2040.00.02 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 05

Easyflow Verlängerung aus Kunststoff

Stutzendurchmesser 125 mm

mit Lippendichtung

Höhenausgleich ca. 160 mm

für den vertieften Einbau von Bodenabläufen

aus Kunststoff

Geeignet für die Aufnahme von

Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie

Pressdichtungsflanschen Gewicht 0,1 kg

A+ Verlängerung Easyflow Stk

z.B. ACO Easyflow Verlängerung 2040.00.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 08

ShowerDrain Designrost aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, lose eingelegt, Edelstahl Designrost mit elektropolierter Oberfläche Belastungsklasse K3

Angegeben ist das Design und Ausführung

A+ Designrost Wave, rund Stk

z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.28 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Designrost Quadrato, rund Stk

z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.22 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Designrost Hawaii, rund Stk

z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.29 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Designrost Forest, rund Stk

z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.26 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Designrost Wave, quadratisch Stk

z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.28 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Designrost Quadrato, quadratisch Stk

z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.22 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Designrost Hawaii, quadratisch Stk

z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.29 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Designrost Forest, quadratisch Stk

z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.26 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 10

Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück

herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel,

inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm

Sperrwasserhöhe 50mm,

Abflussleistung: DN50 0,7 l/s; DN70 oder DN100 1,6l/s Gewicht 1 kg

Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben

A+ Komplettablauf Easyflow, DN50, senkrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.55.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.05.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht, mit seitl. Zulauf Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2500.00.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Komplettablauf Easyflow, DN70, senkrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2710.55.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Komplettablauf Easyflow, DN100, senkrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2810.55.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2700.05.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagr,mit seitl. Zulauf Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2700.00.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 12

Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück

herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel,

inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm

Sperrwasserhöhe 30mm,

Abflussleistung: DN50 0,8 l/s, Gewicht 0,7 kg

Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben

A+ Komplettablauf Easyflow Flatline, DN50, waagrecht Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost Art.Nr. 2505.05.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Komplettablauf Easyflow Flatline,DN50,waag, mit seitl.Zulauf Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2505.00.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 15

Komplettablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm

Abflussleistung: DN50 senkrecht 1,1 l/s, DN50 waagrecht 0,9 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 100x100 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2019.51.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 100x100 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.51.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seitl. Zulauf 100x100 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.51.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 150x150 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2019.55.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 150x150 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.55.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seitl. Zulauf 150x150 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.55.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 16

Komplettablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm

Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,8 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 100x100 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.31.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 100x100 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.31.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 150x150 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.35.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 150x150 Stk

z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.35.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 18

Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

Abflussleistung: DN50 senkrecht 1,1 l/s, DN50 waagrecht 0,9 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Aufsatzrahmen, Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Einzelablauf Easyflow+, DN50, senkrecht Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Art.Nr. 2019.50.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Einzelablauf Easyflow+, DN50, waagrecht Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Art.Nr. 2015.50.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 19

Einzelablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,8 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Aufsatzrahmen, Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Einzelablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Flatline Art.Nr. 2015.30.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 20

Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss mit Membran (Geruchsstopp) reduziert die Abflussmenge, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

Abflussleistung: DN50 senkrecht 0,9l/s, DN50 waagrecht 0,5 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Aufsatzrahmen, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Einzelablauf Easyflow+, DN50, senkrecht mit Geruchsstopp Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2019.50.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Einzelablauf Easyflow+, DN50, waagrecht mit Geruchsstopp Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2015.50.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 21

Einzelablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,

herausnehmbarem Geruchverschluss mit Membran (Geruchsstopp) reduziert die Abflussmenge, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel,

Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,5 l/s, Gewicht 0,6 kg

Zubehör wie Aufsatzrahmen, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.

A+ Einzelablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagr. mit Geruchsst. Stk

z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2015.30.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 24

Geruchsverschluss mit Membraneinsatz zur Verdunstungsverminderung,

Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe

Reduziert die Abflussleistung

Sperrwasserhöhe Standard 50mm

für Bodenabläufe Easyflow

aus Kunststoff mit Lippendichtung,

Gewicht: 0,1 kg

A+ Geruchsstopp DN70/DN100, Standard Stk

z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.07 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 25

Geruchsverschluss mit Membraneinsatz zur Verdunstungsverminderung,

Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe

Reduziert die Abflussleistung

Sperrwasserhöhe Standard 50mm, Sperrwasserhöhe Flatline 30mm

für Bodenabläufe Easyflow und Easyflow+

aus Kunststoff mit Lippendichtung,

Gewicht: 0,1 kg

A+ Geruchsstopp DN50, Standard Stk

z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.06 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Geruchsstopp DN50, Flatline Stk

z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.05 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 26

Aufsatzrahmen für Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Schlitzrost aus Edelstahl

Belastungsklasse K3

A+ Aufsatzrahmen Easyflow+ mit Rost, 100x100 Stk

z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen 100x100 Art.Nr.2019.01.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzrahmen Easyflow+ mit Rost, 150x150 Stk

z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen 150x150 Art.Nr.2019.05.00 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 27

Aufsatzrahmen Easyflow+ für Designroste 140x140mm aus Kunststoff mit Edelstahl Zierrahmen,

Fliesenrahmenhöhe 14mm ab Oberkante Estrich

Passende Designroste quadratisch:

Quadrato, Forset, Wave, Hawaii ist in einer eigenen Position beschrieben

A+ Aufsatzrahmen Easyflow+ für Designroste 140x140 Stk

z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen für Designroste 140x140 Art.Nr.5141.80.10 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 28

Montagehilfe für Easyflow+ Abläufe aus Kunststoff

Einbauhöhen:

75-165mm mit Sperrwasserhöhe 30mm

95-185mm mit Sperrwasserhöhe 50mm

inkl. Montagematerial

A+ Montagehilfe Easyflow+ Stk

z.B. ACO Montagehilfe Easyflow+ Art.Nr.2019.10.99 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BB 29

Höhenverstellring für Easyflow+ Abläufe aus Kunststoff

Für Rahmen 100x100: Höhenverstellung 7mm

Für Rahmen 150x150: Höhenverstellung 5mm

A+ Höhenverstellring Easyflow+, für Rahmen 100x100 Stk

z.B. ACO Höhenverstellring Easyflow+ Art.Nr.2019.01.15 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Höhenverstellring Easyflow+, für Rahmen 150x150 Stk

z.B. ACO Höhenverstellring Easyflow+ Art.Nr.2019.05.15 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BC + Badentwässerung Ergänzungsbauteil (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BC 01

ShowerStep Sichtbare Stegbreite 12 mm Material Edelstahl 1.4301 Oberflaeche elektropoliert zum Ausgleich des entstehenden Gefaellekeils zwischen Duschbereich und der uebrigen Badflaeche. Individuell kuerzbar an der tiefsten Stelle des Gefaelles Verlegung mit Gefaelle 1,5 -2 %

Angegeben ist die Länge, Ausrichtung, Höhe Fliesenwinkel (Fliese und Kleber) und Höhe Gefällekeil

A+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 10mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 12,5mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.54 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 15mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 10mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.56 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 12,5mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.57 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 15mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.58 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 10mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 12,5mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 15mm, 36mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 10mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 12,5mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 15mm, 30mm Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.64 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE + Bodenablauf Edelstahl (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BE 01

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 1,4 l/s (DN 70), 1,6 l/s (DN 100)

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

A+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414701 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, senkr., m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414744 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414705 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414746 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414703 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, senkr., m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414745 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414707 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 142, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414747 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 02

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 1,4 l/s (DN 70), 1,6 l/s (DN 100)

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414709\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414711\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414713\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Halterand mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414721\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414723\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414725\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414715\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414717\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl.mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414719\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Halterand mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414727\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414729\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl.mit GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414731\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 03

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 1,4 l/s (DN 70), 1,6 l/s (DN 100)

ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung

ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzstück

ist in einer eigenen Position beschrieben.

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414708 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414710 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414712 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414720 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414722 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414724 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414714 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch o GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414716 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414718 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414726 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414728 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenablauf 142, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 142 ArtNr.: 414730 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 04

Aufsatzstück 142

Stutzendurchmesser 125 mm

mit Schlitzrost aus Edelstahl

Klasse K3

Rahmenaußenmaß 150 x 150 mm

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Rost, der Dünnbettflansch

A+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, o. Dünnbettflansch Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414903 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414904 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414905 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, lose, m. Dünnbettflansch Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Aufsatzstück 142, Kunststoff, verschraubt , m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414907 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, verschraubt , m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414909 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 05

Aufsatz

Typ 142 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 125 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch

A+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414732\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzstück 142, Edelstahl, m. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 142 ArtNr.: 414734\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 06

Verlängerung 142

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 125 mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 50 mm

Höhenausgleich Maximal 110 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 142, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415234 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Verlängerung 142, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415236 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Verlängerung 142, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 142 ArtNr.: 415238 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 07

Schmutzfangeimer 142

für Bodenablauf 142 FHD einteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzfangeimer 142, einteilig Stk

z.B. Schmutzfangeimer 142 für Bodenablauf 142 FHD einteilig ArtNr.: 416906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 08

Schmutzfangeimer 142

für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzfangeimer 142, mehrteilig Stk

z.B. Schmutzfangeimer 142 für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig ArtNr.: 416902 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 09

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 200x200mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 125 mm

Ablaufleistung 0,8 - 1,2l/s

A+ Geruchsverschluss 142,EasyFAT 125 mit Eimer Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 125 mit Eimer für Bodenablauf 142 FHD mehrteilig ArtNr.: 449678 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 13

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht

Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, de Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Dünnbettflansch, die Rahmenabmessung in mm

A+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408001 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408047 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408017 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408009 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408014 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408025 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408003 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408099 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408019 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408011 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408015 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr., o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408027 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 14

Ablaufkörper aus Edelstahl mit kreisrundem Rahmen

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte von 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht

Ablaufwerte von 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht

ohne Rostabdeckung, mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Ausrichtung, der Flansch, die Rahmendurchmesser in mm

A+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, senkr, o. Flansch, rund Ø230 Stk

Rahmenaußenmaß Ø200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446735 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, senkr, o.Flansch, rund Ø230 Stk

Rahmenaußenmaß Ø200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446737 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN70, waagr, o. Flansch, rund Ø230 Stk

Rahmenaußenmaß Ø200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446739 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 157, 1teilig, DN100, waagr, o.Flansch, rund Ø230 Stk

Rahmenaußenmaß Ø200 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 446741 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 15

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht

Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408049\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408051\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408053\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408073\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408075\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408077\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408055\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408057\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408059\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408079\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408081\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408083\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 16

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 2,7 l/s (DN 70), 3,5 l/s (DN 100) senkrecht

Ablaufwerte 2,6 l/s (DN 70), 2,8 l/s (DN 100) waagrecht

ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung

ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzstück

ist in einer eigenen Position beschrieben.

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

A+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Halterand, o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 1157 ArtNr.: 408048 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Klebflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408050 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408052 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408072 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408074 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN70, waagr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408076 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408054 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Klebflansch o GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408056 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408058 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408078 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408080 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenablauf 157, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408082 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 17

Aufsatz

Typ 157 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 142 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm

A+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408208\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408248\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 200x200 Stk

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408241\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, m. Flansch, 250x250 Stk

Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408245\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 18

Aufsatzstück

Typ 157 Vinyl

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 142 mm

Vinylstärke max. 3mm

Maueranker

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch, das Rahmenaußenmaß in mm

A+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl, Ø289 mm Stk

Rahmenaußenmaß Durchmesser 289 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 408240\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 19

Kreisrunder Aufsatz

Typ 157 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 205 mm

Stutzendurchmesser 142 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm

A+ Aufsatzstück 157, Edelstahl, o. Flansch, rund Ø230 mm Stk

Rahmenaußenmaß Ø 230 mm

z.B. Aufsatzstück 157 ArtNr.: 446750\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 20

Verlängerung 157

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 142 mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 50mm

Höhenausgleich Maximal 110 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 157, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 408229 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Verlängerung 157, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415242 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Verlängerung 157, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 157 ArtNr.: 415244 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 21

Schmutzfangeimer 157

für Bodenablauf 157 FHD einteilig und mehrteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 159 x 26 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzfangeimer 157, einteilig und mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 22

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenablauf 157 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 200x200mm oder 250x250mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 142 mm

Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s

A+ Geruchsverschluss 157,EasyFAT 142 mit Eimer,mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 23

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenablauf 157 FHD einteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 157 mm

Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s

A+ Geruchsverschluss 157, EasyFAT 157 mit Eimer, einteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 157 mit Eimer für Bodenablauf 157 FHD einteilig ArtNr.: 449682oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 26

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 5l/s (DN 100 und DN150) senkrecht

Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Dünnbettflansch

A+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408005 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN100, waagr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408013 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenablauf 218, 1teilig, DN150, senkr., o. Dünnbettflansch Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Bodenablauf FHD 157 ArtNr.: 408007 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 27

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 5l/s (DN 100 und DN150) senkrecht

Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht

ohne Aufsatzstück

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

C+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408061\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408063\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408065\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408085\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408087\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408089\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408067\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408069\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtungsfl. Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408071\_S oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 28

Ablaufkörper aus Edelstahl

Hygienisches Design nach EN 14159 und EN ISO 14159

Edelstahlablauf entsprechend EN 1253

Werkstoff 1.4301

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Sichtstege hinterfüttert

Ablaufwerte 5l/s (DN 100 und DN150) senkrecht

Ablaufwerte 4,4l/s (DN 100) waagrecht

ohne Aufsatzstück, ohne Rostabdeckung

ohne Geruchsverschluss, Verwendung mit Geruchsverschluss EasyFAT im Aufsatzstück

Angegeben ist der Ablaufkörper, die Mehrteiligkeit, der Anschlussdurchmesser, die Lage, der Flansch

C+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408060 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408062 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408064 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408084 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408086 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN100, waagr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408088 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Halterand o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408066 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Klebeflansch o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408068 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenablauf 218, 2teilig, DN150, senkr., Pressdichtfl. o. GV Stk

z.B. Bodenablauf FHD 218 ArtNr.: 408070 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 29

Aufsatz

Typ 218 FHD

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 200 mm

Tiefgezogener Rahmen

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtsteghinterfütterung

Maueranker

Stellfüße

ohne Rostabdeckung

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Dünnbettflansch, das Rahmenaußenmaß in mm

A+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, o. Flansch, 300x300 Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408228\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, m. Flansch, 300x300 Stk

Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408243\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 30

Aufsatzstück

Typ 218Vinyl

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Gesamthöhe 200 mm

Stutzendurchmesser 200mm

Vinylstärke max. 3mm

Maueranker

ohne Rostabdeckung

Rahmenaußenmaß Durchmesser 300mm

Angegeben ist das Aufsatzstück, der Werkstoff, der Flansch

A+ Aufsatzstück 218, Edelstahl, Klemmflansch Vinyl, Ø350 mm Stk

Rahmenaußenmaß Durchmesser 350mm

z.B. Aufsatzstück 218 ArtNr.: 408242\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 31

Verlängerung 218

aus Edelstahl,Werkstoff 1.4301

Stutzendurchmesser 200mm

mit Abdichtring und O-Ring

Gesamthöhe 154 mm

Höhenausgleich Minimal 50mm

Höhenausgleich Maximal 110 mm

Angegeben ist die Verlängerung, der Werkstoff, der Flansch

A+ Verlängerung 218, Edelstahl, Halterand Stk

z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415246 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Verlängerung 218, Edelstahl, Klebeflansch Stk

z.B. Verlängerung 218ArtNr.: 415248 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Verlängerung 218, Edelstahl, Pressdichtungsflansch Stk

z.B. Verlängerung 218 ArtNr.: 415250 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 32

Schmutzfangeimer 218

für Bodenablauf 218 FHD einteilig und mehrteilig, vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 222x 26 mm

Volumen 0,7 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzfangeimer 218, einteilig und mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 33

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenablauf 218 FHD mehrteilig mit Aufsatzstück 300x300mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 200mm

Ablaufleistung 3,6 - 4,2 l/s

A+ Geruchsverschluss 218,EasyFAT 200 mit Eimer,mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD mehrteilig ArtNr.: 449686 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 34

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenablauf 218 FHD einteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 218mm

Ablaufleistung 3,6 - 5l/s

A+ Geruchsverschluss 218, EasyFAT 218 mit Eimer, einteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 218 mit Eimer für Bodenablauf 218 FHD einteilig ArtNr.: 449690 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 35

Maschenrost

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408090 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408091 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408095 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408096 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Maschenrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408034 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Maschenrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Maschenrost ArtNr.: 408035 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 36

Rost Quadrato

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408092 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408097 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rost Quadrato, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Rost Quadrato ArtNr.: 408036 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 37

Stegrost

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

abgerundete Ecken

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 416912 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408093 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. N Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408043 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 416914 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. N Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408044 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 416916 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Stegrost, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408028 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Stegrost, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. N Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost ArtNr.: 408045 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 38

Abdeckplatte Slot Cover

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

sandgestrahlt

Rosthöhe 25 mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 200x200mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445780 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 200x200mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445782 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Abdeckplatte SlotCover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445784 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445786 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 300x300mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445788 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 300x300mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445790 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 39

Stegrost rahmenlos

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert, Vollhygenisch

abgerundete Ecken

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446264 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446268 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Stegrost, rahmenlos, rutschh.,Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Stegrost rahmenlos ArtNr.: 446272 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 41

Rost Heelsafe

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408022 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408031 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rost Heelsafe, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Rost Heelsafe ArtNr.: 408040 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 42

Rost Volcano

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

abgerundete Ecken

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408094 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408033 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rost Volcano, rutschhemmend, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. L Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. Rost Volcano ArtNr.: 408042 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 43

Geruchsdichte Abdeckung

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404

Rosthöhe 25 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 200 x 200 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 142/157

Rostmaß 168 x 168 mm

z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445398 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445399 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 250 x 250 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445607 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. R Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445400 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Geruchsd. Abdeckung, glatt, Rahmenmaß 300 x 300 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 218

Rostmaß 268 x 268 mm

z.B. geruchsdichte Abdeckung ArtNr.: 445609 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 44

Kreisrunder Stegrost

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

abgerundete Ecken

Rosthöhe 30mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Stegrost rund, rutschhemmend, Rahmenmaß Ø230 mm, Kl. M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß Ø198 mm

z.B. Stegrost rund ArtNr.: 446776 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 45

Kreisrunde Abdeckplatte Slot Cover

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

sandgestrahlt

Rosthöhe 30mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Abdeckplatte Slot C. rund, rutschh., Rahmenmaß Ø230 mm, Kl.M Stk

für Bodenablauf oder Aufsatzstück 157

Rostmaß Ø198 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover rund ArtNr.: 446788 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 46

Stegrost rund für Vinylaufsatz

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

elektropoliert

Rosthöhe 30mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Stegrost rund, rutschh., Rahmenmaß Ø289 mm, Kl. M Stk

für Aufsatzstück 157 Vinyl

Rostmaß Ø170 mm

z.B. Stegrost rund ArtNr.: 97146 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Stegrost rund, rutschh., Rahmenmaß Ø350 mm, Kl. M Stk

für Aufsatzstück 218 Vinyl

Rostmaß Ø222 mm

z.B. Stegrost rund ArtNr.: 97148 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 47

Lochrost rund für Vinylaufsatz

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Rosthöhe 30mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Lochrost rund, glatt, Rahmenmaß Ø289 mm, Kl. L Stk

für Aufsatzstück 157 Vinyl

Rostmaß Ø170 mm

z.B. Lochrost rund ArtNr.: 97152 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Lochrost rund, glatt, Rahmenmaß Ø350 mm, Kl. L Stk

für Aufsatzstück 218Vinyl

Rostmaß Ø222 mm

z.B. Lochrost rund ArtNr.: 97153 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BE 50

Saugheber

zum anheben der geruchsdichten Abdeckung

Werkstoff Aluminium

Angegeben ist der Saugheber

A+ Saugheber Stk

z.B. Saugheber ArtNr.: 445622 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF + Bodenwanne Edelstahl (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzahlungen und Zubehör:

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BF 01

Bodenwanne 142 aus Edelstahl

Mit angeschweißtem Bodenablauf 142 FHD

Werkstoff 1.4301

Ablaufstutzen waagrecht DN 70

Bauhöhe gesamt mit Ablaufkörper 165 mm

Für Anwendungsbereich mit geringen Aufbauhöhen

Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss

Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung

Sichtstege hinterfüttert

Maueranker , Stellfüße

Abflusswert 1,4 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 142, 1teilig, 330 x 300 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624410 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 400 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624412 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 142, 1teilig, 530 x 500 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624411 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 600 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624413 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 142, 1teilig, 830 x 800 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624414 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 142, 1teilig, 1030 x 500 mm, mit Dünnbettflansch Stk

z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624415 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 02

Schmutzeimer 142

für Bodenwanne 142 einteilig mit horizontalem Ablaufstutzen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 142, einteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 einteilig ArtNr.: 414740 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 03

Bodenwanne 142 FHD aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Entsprechend EN 1253

Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG

Tiefgezogene Stirnwände

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 125 mm passend für Bodenabläufe 142 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 1,6 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416584\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416585\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416586\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416587\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416588\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416589\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416680\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416681\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416682\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416683\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416684\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416685\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 04

Schmutzeimer 142

für Bodenwanne 142 mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 150 x 45 mm

Volumen 0,4 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 142, mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 mehrteilig ArtNr.: 416900 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 05

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenwanne 142 FHD mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 125 mm

Ablaufleistung 0,8 - 1,2l/s

A+ Geruchsverschluss 142, EasyFAT 125 mit Eimer Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 125 mit Eimer für Bodenwanne 142 FHD mehrteilig ArtNr.: 449678 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 06

Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG

Tiefgezogene Stirnwände

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 3,5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416590\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416591\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416592\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416593\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416594\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416595\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416614\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416615\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416616\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416617\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416618\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416619\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416620\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416642\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416643\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416644\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Q+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416654\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

R+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416655\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

S+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416656\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 07

Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Dünnbettflansch

Entsprechend EN 1253

Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG

Tiefgezogene Stirnwände

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 3,5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416686\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416687\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416688\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416689\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416690\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416691\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416710\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416711\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416712\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416713\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416714\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416715\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416716\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416738\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416739\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416740\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Q+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416750\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

R+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416751\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

S+ Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416752\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 08

Schmutzeimer 157

für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig mit einer Breite von 200mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 150 x 25 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 157,mehrteilig, für Breite 200mm Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 09

Schmutzeimer 157

für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig mit einer Breite von 300,400,500,600,800mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 165 x 26 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 157,mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 10

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 142 mm

Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s

A+ Geruchsverschluss 157,EasyFAT 142 mit Eimer, mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 12

Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG

Tiefgezogene Stirnwände

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 5,0 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416621\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416622\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416623\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416624\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416625\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416626\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416627\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416645\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416646\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416647\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416657\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416658\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416659\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416666\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416667\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416668\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Q+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416672\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 13

Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Dünnbettflansch

Entsprechend EN 1253

Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG

Tiefgezogene Stirnwände

Abgerundete Ecken Radius > 3 mm

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 5,0 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416717\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416718\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416719\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416720\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416721\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416722\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416723\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416741\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416742\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416743\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416753\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416754\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416755\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416762\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416763\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416764\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

Q+ Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416768\_2 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 14

Schmutzeimer 218

für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 226x 26 mm

Volumen 0,7 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 218,mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 15

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 200 mm

Ablaufleistung 3,6 - 4,2l/s

A+ Geruchsverschluss 218,EasyFAT 200 mit Eimer, mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig ArtNr.: 449686 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 16

Aufzahlung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Schlitzweite 20 mm

Elektropoliert

Hygienisch

Abgerundete Ecken

Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse

A+ Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. R Stk

B+ Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. M Stk

61.BF 17

Aufzahlung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost rahmenlos

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Schlitzweite 20 mm

Elektropoliert

Vollhygienisch

Abgerundete Ecken

Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse

A+ Az Bodenwanne f.Stegrost rahmenlos, rutschhemmend, Kl. M Stk

61.BF 18

Abdeckplatte Slot Cover

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sandgestrahlt

Rosthöhe 30mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, die Belastungsklasse

A+ Az Abdeckplatte Slot Cover, rutschhemmend, Kl. R Stk

B+ Az Abdeckplatte Slot Cover, rutschhemmend, Kl. M Stk

61.BF 19

Montageschienenset U-Lasche

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Montagehilfe für den schwimmenden Einbau der Bodenwannen und Rinnen

Pro Wanne sind (siehe Tabelle unten) mindestens 2 Stück Montageschienen und 2 Stück Montagesets erforderlich:

Länge Wanne [mm] Montageschiene [Stk.] Montageset [Stk.]

400 - 1200 mm, Montageschiene 2 Stk., Montageset 2 Stk.

1250 - 2400 mm, Montageschiene 3 Stk., Montageset 3 Stk.

2450 - 3600 mm, Montageschiene 4 Stk., Montageset 4 Stk.

3650 - 4800 mm, Montageschiene 5 Stk., Montageset 5 Stk.

4850 - 6000 mm, Montageschiene 6 Stk., Montageset 6 Stk.

A+ Montageschiene Länge 1600mm Stk

z.B. Montageschiene ArtNr.: 624487 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 20

Zubehör zu Montageschienenset L-Profil Schrauben Muttern 1.4301

Montagehilfe für den schwimmenden Einbau der Bodenwannen und Rinnen

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Pro Wanne sind (siehe Tabelle unten) mindestens 2 Stück Montageschienen und 2 Stück Montagesets erforderlich:

Länge Wanne [mm] Montageschiene [Stk.] Montageset [Stk.]

400 - 1200 mm, Montageschiene 2 Stk., Montageset 2 Stk.

1250 - 2400 mm, Montageschiene 3 Stk., Montageset 3 Stk.

2450 - 3600 mm, Montageschiene 4 Stk., Montageset 4 Stk.

3650 - 4800 mm, Montageschiene 5 Stk., Montageset 5 Stk.

4850 - 6000 mm, Montageschiene 6 Stk., Montageset 6 Stk.

A+ Montageset Stk

z.B. Montageset ArtNr.: 624488 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 22

Bodenwanne 157 aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Gefaltete und verschweißte Seitenwände

Standard Gefälle

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 3,5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Ohne Bodenablauf,

Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 157, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001642 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001643 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001644 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1230 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001645 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 157, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001646 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001647 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001648 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 157, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001649 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001650 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001651 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001652 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001653 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439151 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 23

Bodenwanne 157 aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Gefaltete und verschweißte Seitenwände

Standard Gefälle

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 3,5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Ohne Bodenablauf,

Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 157, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001654 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001655 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001656 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1230 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001657 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 157, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001658 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001659 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001660 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 157, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001661 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001662 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001663 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001664 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001665 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439149 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 24

Schmutzeimer 157

für Bodenwanne 157 mehrteilig mit einer Breite von 200mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 150 x 25 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 157, mehrteilig, für Breite 200mm Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 25

Schmutzeimer 157

für Bodenwanne 157 mehrteilig mit einer Breite von 300,400,500,600,800mm

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 165 x 26 mm

Volumen 0,3 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 157, mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 26

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenwanne 157 mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 142 mm

Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s

A+ Geruchsverschluss 157, EasyFAT 142 mit Eimer, mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 28

Bodenwanne 218 aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Gefaltete und verschweißte Seitenwände

Standard Gefälle

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Ohne Bodenablauf,

Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 218, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001666 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001667 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001668 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 300 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001669 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 218, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001670 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001671 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001672 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 218, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001673 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001674 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001675 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 500 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001676 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001677 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001678 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 600 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001679 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439152 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 800 mm, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439154 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 29

Bodenwanne 218 aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301

Typ Standard

Entsprechend EN 1253

Gefaltete und verschweißte Seitenwände

Standard Gefälle

Sichtstege hinterfüttert

Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD

Stutzenlänge 150 mm

Maueranker, Stellfüße

Abflusswert bis zu 5 l/s

Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm

Ohne Bodenablauf,

Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional

Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch

A+ Bodenwanne 218, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001680 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001681 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001682 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 300 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001683 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Bodenwanne 218, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001684 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001685 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001686 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Bodenwanne 218, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001687 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

I+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001688 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

J+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001689 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

K+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 500 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001690 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L+ Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001691 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

M+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001692 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

N+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 600 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001693 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

O+ Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439150 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

P+ Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 800 mm, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439153 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 30

Schmutzeimer 218

für Bodenwanne 218 mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 226x 26 mm

Volumen 0,7 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer und Type

A+ Schmutzeimer 218, mehrteilig Stk

z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 31

Geruchsverschluss mit Eimer

für Bodenwanne 218 mehrteilig

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser 200 mm

Ablaufleistung 3,6 - 4,2l/s

A+ Geruchsverschluss 218, EasyFAT 200 mit Eimer, mehrteilig Stk

z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig ArtNr.: 449686 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 32

Aufzahlung (Az) auf Bauschutzdeckel für Bodenwanne

aus Holz

A+ Az Bauschutzdeckel für Bodenwanne Stk

61.BF 34

Monolitische Kompakte Kastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

Rinne mit Gefälle am Einlaufkasten angeschweißt

sichtbare Teile geschliffen,

antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung

Rinne chemisch gebeizt und passiviert

mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker

Einlaufkasten 250x250mm

Stutzendurchmesser 142mm passend für Bodenabläufe 157 FHD

Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm

Zubehör wie Abdeckplatte für Einlaufkasten, Abdeckplatte für Rinne, Schmutzeimer ist in eigener Positionen beschrieben.

A+ Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000mm, o. Dünnbettfl. monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361683 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, o. Dünnbettfl. monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361685 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000 mm, m. Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363329 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, m. Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363330 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x1000mm, o.Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363331 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, o.Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363332 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x100 mm, m.Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363334 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

H+ Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, m.Dünnbettfl.monol Stk

z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363336 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 39

Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm,

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen,

antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung

Rinne chemisch gebeizt und passiviert

mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker

mit Rohrstutzen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne

Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm

Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.

A+ Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383502 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383503 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383504 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 40

Ablaufkörper

für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne

mit angeformter Muffe DN75

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm

Bauhöhe   : 320 mm mit Ablaufstutzen

Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.

A+ Ablaufkörper DN100 senkrecht, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388980 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 41

Ablaufkörper

für modulare Kompaktkastenrinne

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne

mit angeformter Muffe DN75

Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm

Bauhöhe   : 200 mm

Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.

Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl

A+ Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, o. Dünnbettfl. Stk

z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383506 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 44

Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm,

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

Rinne mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen,

antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung

Rinne chemisch gebeizt und passiviert

mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz

inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker

mit Rohrstutzen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne

Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 205mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm

Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.

A+ Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383666 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383667 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbettfl. Stk

z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383668 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 45

Ablaufkörper

für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne

mit angeformter Muffe DN75

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm

Bauhöhe   : 320 mm mit Ablaufstutzen

Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.

A+ Ablaufkörper DN100 senkrecht, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388981 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 46

Ablaufkörper

für modulare Kompaktkastenrinne

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne

mit angeformter Muffe DN75

Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm

Bauhöhe   : 200 mm

Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.

Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl

A+ Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, m. Dünnbettfl. Stk

z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383669 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 49

Abdeckplatte Slot Cover

FHD

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sandgestrahlt

Rosthöhe 25 mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. R Stk

für Einlaufkasten Kompaktkastenrinne

Rostmaß 218 x 218 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445784 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 50

Abdeckplatte Slot Cover für Kompaktkastenrinne

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Sandgestrahlt

Rosthöhe 25 mm

Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm

Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse

A+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R Stk

für Rinne der Kompaktkastenrinne

Rostmaß 998 x 73 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z361684 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R Stk

für Rinne der Kompaktkastenrinne

Rostmaß 498 x 73 mm

z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z362839 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 51

Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne

Werkstoff Edelstahl 1.4301

Durchmesser x Höhe = 157mm

Volumen 0,6 Liter

Angegeben ist Schmutzeimer

A+ Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne Stk

z.B. Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne ArtNr.: 408202 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BF 52

Hygenischer Stegrost für Kompaktkastenrinne

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Schlitzweite 20 mm

Elektropoliert

Vollhygienisch

Abgerundete Ecken

Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse

A+ Stegrost, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R Stk

für Rinne der Kompaktkastenrinne

Rostmaß 998 x 73 mm

z.B. hygenischer Stegrost ArtNr.: Z398859 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Stegrost, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R Stk

für Rinne der Kompaktkastenrinne

Rostmaß 498 x 73 mm

z.B. hygenischer Stegrost ArtNr.: Z398858 oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI + Edelstahlrohre (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.BI 01

ACO Pipe-Abflussrohr, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Länge in mm (150, 250, 500 (DN200), 750, 1000 (DN200), 1500, 2000 (DN200), 2500, 3000 (DN200), 6000)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Edelstahlrohr Pipe DN, Länge, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Länge:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 02

ACO Pipe-Bogen, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Winkel in Grad (15°, 30°, 45°, 87,5°)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Bogen DN, Grad, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Bogen oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Winkel:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 03

ACO Pipe-Abzweiger, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Winkel in Grad (45°, 87,5°)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Abzweiger DN, Grad, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Abweiger oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Winkel:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 04

ACO Pipe-Doppelabzweiger, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 150)

Winkel in Grad (45°, 87,5°)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Doppelabzweiger DN, Grad, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Winkel:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 05

ACO Pipe-Eckabzweiger, Abgänge 90° zueinander, Abgänge selbst 87,5°, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Eckabzweiger DN, Grad, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Eckabzweiger oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 06

Pipe-Reduzier-Einfachabzweig d1/d2, Winkel 87,5° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM

Angegeben ist d1 und d2 (Abgang)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN70, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN100, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN100, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN125, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN125, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN150, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Pipe Red.Abzweig 87,5° DN200, DN150, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 07

Pipe-Reduzier-Einfachabzweig d1/d2, Winkel 45° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM

Angegeben ist d1 und d2 (Abgang)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Red.Abzweig 45° DN70, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Red.Abzweig 45° DN100, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Red.Abzweig 45° DN100, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Red.Abzweig 45° DN125, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Pipe Red.Abzweig 45° DN125, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Pipe Red.Abzweig 45° DN150, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

G+ Pipe Red.Abzweig 45° DN200, DN150, Werkst Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Einfachabzweig oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 08

Pipe-Reduzier-Doppelabzweig d1/d2, Winkel 87,5° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM

Angegeben ist d1 und d2 (Abgang)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN70, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN100, DN50, Werkst Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN100, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Red.Doppelabzweig 87,5° DN150, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 09

Pipe-Reduzier-Doppelabzweig d1/d2, Winkel 45° mit Steckmuffen 1A, nach DIN EN 1124, Doppellippendichtung aus EPDM

Angegeben ist d1 und d2 (Abgang)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN70, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN100, DN50, Werkst Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN100, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Red.Doppelabzweig 45° DN150, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Reduzier-Doppelabzweiger oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 10

ACO Pipe-Geruchverschluss, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 150)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Geruchverschluss DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Geruchverschluss oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 11

ACO Pipe Doppelmuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Doppelmuffe DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Doppelmuffe oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 12

ACO Pipe Schiebemuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Schiebemuffe DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Schiebemuffe oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 13

ACO Pipe Einschiebemuffe, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Einschiebemuffe lang DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Einschiebemuffe oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 14

Pipe-Übergang exzentrisch d1/d2, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Übergang exzentrisch DN50, DN70, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Übergang exzentrisch DN50, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Übergang exzentrisch DN70, DN100, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Übergang exzentrisch DN100, DN150, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang exzentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 15

Pipe-Übergang kozentrisch d1/d2, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Übergang kozentrisch DN100, DN125, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Übergang kozentrisch DN125, DN150, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Übergang kozentrisch DN150, DN200, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergang kozentrisch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 16

Pipe-Übergangsmuffe mit NBR Dichtung für Ab- und Überlaufrohre d1/d2

Angegeben ist d1 und d2

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Verbindungsstück DN32, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergangsmuffe oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Verbindungsstück DN40, DN50, Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Übergangsmuffe oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 17

Pipe-Pipe-Anschlussstück aus Werkstoff 1.4404 mit Innengewinde nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2 (Innengewinde)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 1 1/4", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 1 1/2", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Anschlussstück mit IG DN50, 2", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 18

Pipe-Pipe-Anschlussstück aus Werkstoff 1.4404 mit Innengewinde nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2 (Außengewinde)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 1 1/4", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 1 1/2", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Anschlussstück mit AG DN50, 2", Werkst. Stk

z.B. ACO Pipe-Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 19

Pipe-Pipe-Muffenanschlussstück Innengewinde Werkstoff 1.4404, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung mit Innengewinde und Doppellippendichtung aus EPDM nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2 (Innengewinde)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 1 1/4", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 1 1/2", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit IG DN50, 2", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 20

Pipe-Pipe-Muffenanschlussstück Außengewinde Werkstoff 1.4404, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung mit Innengewinde und Doppellippendichtung aus EPDM nach DIN EN 1124

Angegeben ist d1 und d2 (Außengewinde)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 1 1/4", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 1 1/2", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe MuffeAnschl.Stk. mit AG DN50, 2", Werkst. Stk

z.B. ACO Muffen Anschlussstück oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 21

Angegeben ist d1 (Muffenanschlussstück) und d2 (Innendurchmesser Flansch)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN50, d40, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 110mm, Flanschaußendurchmesser 150mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN50, d50, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 125mm, Flanschaußendurchmesser 165mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN70, d65, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 145mm, Flanschaußendurchmesser 185mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN100, d100, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 180mm, Flanschaußendurchmesser 220mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Pipe MuffeAnschl. mit Fl. DN200, d200, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 295mm, Flanschaußendurchmesser 340mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 22

Angegeben ist d1 (Anschlussstück) und d2 (Innendurchmesser Flansch)

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Anschl. mit Fl. DN50, d40, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 110mm, Flanschaußendurchmesser 150mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Anschl. mit Fl. DN50, d50, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 125mm, Flanschaußendurchmesser 165mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Anschl. mit Fl. DN70, d65, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 145mm, Flanschaußendurchmesser 185mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

D+ Pipe Anschl. mit Fl. DN100, d100, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 180mm, Flanschaußendurchmesser 220mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

E+ Pipe Anschl. mit Fl. DN150, d150, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 240mm, Flanschaußendurchmesser 285mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

F+ Pipe Anschl. mit Fl. DN200, d200, Werkst. Stk

Pipe-Muffenanschlussstück, Flanschlochabstand 240mm, Flanschaußendurchmesser 295mm, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM mit Flasch (DIN 2633 PN 16), nach DIN EN 1124

z.B. ACO Muffenanschlussstück mit Flansch oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 23

Pipe-Anschlussstück nach DIN EN 1124 zum Übergang von SML/ KML-Rohr an Edelstahlmuffenrohr

ohne Dichtung

Anzugeben ist:

DN (70, 100, 150)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Anschluss SML DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Anschlussstück an SML oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 24

Pipe-Reinigungsrohr, mit rückstausicherer Steckmuffenverbindung und Doppellippendichtung aus EPDM, nach DIN EN 1124

Anzugeben ist:

DN (70, 100, 125, 150, 200)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Reinigungsrohr DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Reinigungsrohr oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 25

Pipe- Endstopfen

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100, 125, 150, 200)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Endstopfen DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Endstopfen oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 26

Pipe-Steckmuffensicherung bis max. 2 bar

Anzugeben ist:

DN (50, 70, 100)

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Steckmuffensicherung DN, Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Steckmuffensicherung oder Gleichwertiges.

DN:\_ \_ \_

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 27

Pipe-Dunsthaube DN100

Anzugeben ist:

Werkstoff 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Dunsthaube DN100 , Werkstoff Stk

z.B. ACO Pipe Dunsthaube oder Gleichwertiges.

Werkstoff: \_ \_ \_

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 28

Pipe-Dichtung aus EPDM d 110 für Anschluss von Gussrohr an Edelstahlmuffenrohr

A+ Pipe Reduktionsdichtung DN70/75 Stk

z.B. ACO Pipe Reduktionsdichtung ArtNr: 400580 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Reduktionsdichtung DN100/10 Stk

z.B. ACO Pipe Reduktionsdichtung ArtNr: 400581 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 40

Pipe-Steckmuffensicherung, zweiteilig

zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern

ohne Entsorgungspumpe

Werkstoff 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Steckmuffensicherung zweiteilig, DN70 Stk

z.B. ACO Pipe Steckmuffensicherung zweitelig DN70, Artikelnummer 417027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 41

Pipe Druckrohrschelle

zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern

mit Entsorgungspumpe, oder Druckleitungen bei Abwasserhebeanlagen

Werkstoff 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Druckrohrschelle, DN50 Stk

z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN50, Artikelnummer 450183 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

B+ Pipe Druckrohrschelle, DN70 Stk

z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN70, Artikelnummer 450184 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

C+ Pipe Druckrohrschelle, DN100 Stk

z.B. ACO Pipe Druckrohrschelle DN100, Artikelnummer 450185 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 42

Pipe Übergangsstück DN70

Übergang Entsorgungsleitung Fettabscheider auf Storzkupplung 75 B

zur Verwendung bei Entsorgungleitungen (Saugleitungen) von Fettabscheidern.

Muffenanschlussstück DN70 / Außengewinde R 2 1/2''

Gesamtlänge L=160mm

Werkstoff 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Übergangsstück DN70, Fettabsch. auf Storzkupplung 75 B Stk

z.B. ACO Pipe Übergangsstück DN70 von Entsorgungsleitung Fettabscheider auf Storzkupplung 75 B, Artikelnummer 450268 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.BI 43

Pipe Reduzierstück DN100 auf DN70 Spitzende

Übergang von Abwasserhebeanlage mit Spezialbefestigungsstück auf Pipe Rohrleitungssystem DN70

zur Verwendung von Druckleitungen bei Abwasserhebeanlagen (fäkalienfrei)

Spitzende DN100 / Spitzende DN70

Gesamtlänge L=170mm

Werkstoff 1.4404 (V4A)

A+ Pipe Reduzierstück DN100/70 Stk

z.B. ACO Pipe Reduzierstück DN100 auf DN70, Artikelnummer 450270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

61.CA + Fettabscheider Kunststoff - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CA 01

LipuJet-P-OB, Freiaufstellung, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1" mit Stopfen, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OB NS 1 Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1300 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 62 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 382 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 1 Artikelnummer 3551.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 70 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 510 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 2 Artikelnummer 3552.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OB NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1650 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 80 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 710 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 3 Artikelnummer 3553.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OB NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 925 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 4 Artikelnummer 3554.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OB NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1600 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 5,5 Artikelnummer 3555.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OB NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 187 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1787 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 7 Artikelnummer 3557.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OB NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2485 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 208 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2108 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 8,5 Artikelnummer 3558.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2690 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2220 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 10 Artikelnummer 3560.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 02

LipuJet-P-OD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1" mit Stopfen, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OD NS 1 Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1350 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 68 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 388 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 1 Artikelnummer 3551.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1300 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 515 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 2 Artikelnummer 3552.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OD NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1650 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 85 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 715 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 3 Artikelnummer 3553.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OD NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 930 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 4 Artikelnummer 3554.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OD NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2000 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 175 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1605 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 5,5 Artikelnummer 3555.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OD NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 193 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1793 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 7 Artikelnummer 3557.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OD NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2485 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 214 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2114 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 8,5 Artikelnummer 3558.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OD NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2690 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2226 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 10 Artikelnummer 3560.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 03

LipuJet-P-OM, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Manuell, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar, -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die manuelle Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OM NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 415 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3571.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OM NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 95 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 415 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3571.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 540 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3572.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OM NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 540 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3572.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OM NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3573.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OM NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3573.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3574.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OM NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3574.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-OM NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 206 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1636 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3575.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-OM NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 206 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1636 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3575.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-OM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 223 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1823 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3577.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-OM NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 223 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1823 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3577.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-OM NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 243 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2143 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3578.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-OM NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 243 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2143 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3578.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-OM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 255 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3580.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-OM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1020 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 255 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3580.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 05

LipuJet-P-OA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OA NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 420 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3551.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OA NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 100 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 420 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3551.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 105 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 545 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OA NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1400 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 105 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 545 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OA NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OA NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1750 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 120 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 750 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OA NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 965 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-OA NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1640 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-OA NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2060 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1640 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-OA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1826 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-OA NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 226 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1826 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-OA NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 247 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2147 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-OA NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 247 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2147 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-OA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2259 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-OA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2750 mm

Breite: 1050 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2259 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 06

LipuJet-P-OAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-LLD), mit nachgewiesener Standsicherheit von über 25 Jahren, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 8,0 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OAP NS 1 rechts Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3551.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OAP NS 1 links Stk

Schlammfang: 106 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 177 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 497 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3551.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 182 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 622 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OAP NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OAP NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2150 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 824 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-OAP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-OAP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2460 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 286 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1716 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-OAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-OAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2660 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1905 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-OAP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-OAP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2950 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2225 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-OAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-OAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3150 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1900 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 337 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2337 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 07

LipuJet-P-OAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen in ovaler Bauform, mit integriertem Schlammfang, mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossene Abdeckung Ø 450 mm , Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 3,7 kW für maximale Förderhöhe von ca. 20 Metern, mit Absperrschieber, Entsorgungsanschluss Ø 75 mm und Storz-B-Kupplung R 2½", Zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 4,2 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 175 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen, mit Wasseranschluss R ¾", mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Schlammhöhe, Elektroanschluss: 400 V/ 50(60) Hz/ 32 A/ 11,8 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OAP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OAP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 6300 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OAP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 695 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OAP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 695 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OAP NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 800 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OAP NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 800 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OAP NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 905 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.85.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OAP NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 905 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.85.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 08

LipuJet-P-OAP, Fettabscheider Parallenanlage. Bestehend aus: Einem Verteilerbauwerk mit Verrohrung und zwei Absperrschiebern aus Gusseisen, Zulaufanschluss Ø 250 mm für Anschluss an Kunststoff- oder Gussrohr und zwei Fettabscheider LipuJet-P-OAP wie unten beschrieben:

LipuJet-P-OAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen in ovaler Bauform, mit integriertem Schlammfang, mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossenen Abdeckungen Ø 450 mm, Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 3,7 kW für maximale Förderhöhe von ca. 20 Metern, mit Absperrschieber, Entsorgungsanschluss Ø 75 mm und Storz-B-Kupplung R 2½," Zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 4,2 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 175 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen ,mit Wasseranschluss R ¾, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe, Bedienungsseite Schaltkasten und Position Schaugläser rechts oder links, Elektroanschluss: 2 x (400 V/ 50(60) Hz/ 32 A/ 11,8 kW)

Zubehör wie Probenahmetopf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-OAP NS 40 Stk

Schlammfang: 4140 Liter

Fettspeicher: 1700 Liter

Gesamtinhalt: 7520 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider :

Länge: ca. 4763 mm

Breite: ca. 3500 mm

Höhe: ca. 2090 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 800 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 5460 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 40 , Artikelnummer 3840.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OAP NS 50 Stk

Schlammfang: 5100 Liter

Fettspeicher: 2140 Liter

Gesamtinhalt: 9320 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider :

Länge: ca. 5463 mm

Breite: ca. 3500 mm

Höhe: ca. 2190 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 695 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 4455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 50 , Artikelnummer 3850.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OAP NS 60 Stk

Schlammfang: 6040 Liter

Fettspeicher: 2580 Liter

Gesamtinhalt: 11100 Liter

Aufstellfläche für beide Fettabscheider:

Länge: ca.6163 mm

Breite: ca.3500 mm

Höhe: ca..2190 mm

Verteilerbauwerk Zulauf : DN 250

Fettabscheider Zu- und Ablauf : DN 200

Gewicht pro Fettabscheider Leer : ca. 905 kg

Gewicht pro Fettabscheider Gefüllt: ca. 6455 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OAP NS 60 , Artikelnummer 3860.85.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 09

LipuJet-P-RB, Freiaufstellung, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-LLD, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablass Rp 1“, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation,

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

C+ LipuJet-P-RB NS 5,5 Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1640 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 190 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1665 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 5,5, Artikelnummer 3505.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-RB NS 7 Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2015 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 7 , Artikelnummer 3507.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-RB NS 8,5 Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 230 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2345 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 8,5 , Artikelnummer 3508.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-RB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 260 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2690 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 10 , Artikelnummer 3510.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-RB NS 15 Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 320 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3450 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 15 , Artikelnummer 3515.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-RB NS 20 Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 345 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4415 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 20 , Artikelnummer 3520.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-RB NS 22,5 Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2920 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 395 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5395 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 22,5, Artikelnummer 3525.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 10

LipuJet-P-RD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-LLD, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablass Rp 1", Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

C+ LipuJet-P-RD NS 5,5 Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 200 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1675 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 5,5 , Artikelnummer 3505.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-RD NS 7 Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 230 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2025 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 7 , Artikelnummer 3507.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-RD NS 8,5 Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2355 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 8,5 , Artikelnummer 3508.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-RD NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 270 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2700 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 10 , Artikelnummer 3510.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-RD NS 15 Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 340 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3470 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 15 , Artikelnummer 3515.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-RD NS 20 Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 360 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4430 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 20 , Artikelnummer 3520.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-RD NS 22,5 Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2920 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 410 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5410 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 22,5 , Artikelnummer 3525.51.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 11

LipuJet-P-RM, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Manuell, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-LLD, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen ( ¾") für die manuelle Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe Rp1“ mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation,

Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

E+ LipuJet-P-RM NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 235 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1710 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3505.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-RM NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 235 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1710 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3505.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-RM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 265 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2060 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-RM NS 7 links Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 265 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2060 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-RM NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 275 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2390 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3508.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-RM NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 275 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2390 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3508.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-RM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2735 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-RM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 305 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2735 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-RM NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3500 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-RM NS 15 links Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3500 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-RM NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 395 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4465 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-RM NS 20 links Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 395 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4465 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Q+ LipuJet-P-RM NS 22,5 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 445 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5445 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 22,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3525.52.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

R+ LipuJet-P-RM NS 22,5 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 445 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5445 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 22,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3525.52.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 13

LipuJet-P-RA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-LLD, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe Rp1“ mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit),geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, verschlossen, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

E+ LipuJet-P-RA NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1715 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3505.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-RA NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1715 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3505.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-RA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 270 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2065 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-RA NS 7 links Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 270 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2065 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-RA NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2395 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3508.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-RA NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2395 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3508.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-RA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 310 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2740 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-RA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 310 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2740 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-RA NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 380 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3510 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-RA NS 15 links Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 380 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3510 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-RA NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4475 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-RA NS 20 links Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4475 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Q+ LipuJet-P-RA NS 22,5 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 450 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5450 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 22,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3525.53.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

R+ LipuJet-P-RA NS 22,5 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 450 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5450 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 22,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3525.53.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 14

LipuJet-P-RAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-LLD, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen) mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Schlammfang- und Abscheideraum, Motorleistung 3,0 kW / 2850 U/min, Förderleistung 20 m3/h bei 1,0 bar, mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablass Rp 1“, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 8,0 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

E+ LipuJet-P-RAP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 295 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1770 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3505.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-RAP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 555 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1475 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1660 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 3

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 295 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1770 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3505.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-RAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2120 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3507.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-RAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 730 Liter

Fettspeicher: 290 Liter

Gesamtinhalt: 1795 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 1840 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 325 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2120 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3507.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-P-RAP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2450 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3508.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-P-RAP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 855 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2115 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2020 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2450 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3508.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-P-RAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 365 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2795 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3510.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-P-RAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 405 Liter

Gesamtinhalt: 2430 Liter

Durchmesser: 1640 mm

Höhe: 2200 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 67 kg

Gewicht Leer: ca. 365 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2795 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3510.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-P-RAP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 430 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3560 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3515.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-P-RAP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1550 Liter

Fettspeicher: 600 Liter

Gesamtinhalt: 3130 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 430 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3560 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3515.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-P-RAP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 455 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4525 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3520.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-P-RAP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2020 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 4070 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2540 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 4

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 455 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4525 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Q+ LipuJet-P-RAP NS 22,5 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5500 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 22,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3525.54.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

R+ LipuJet-P-RAP NS 22,5 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1000 Liter

Gesamtinhalt: 5000 Liter

Durchmesser: 1890 mm

Höhe: 2910 mm

Segmentbauweise:

Anzahl der Segmente 5

Höchste Segmenthöhe 815 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Zulauf drehbar 90° nach links oder rechts

schwerstes Einzelteil : 90 kg

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5500 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 22,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3525.54.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 15

LipuJet-P-SB, Freiaufstellung, geteilte Bauweise, Fettattabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE), mit integriertem Schlammfang, Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Anlage bestehend aus zwei separaten Behältern mit Verbindungs- bzw. Auslaufrohr und einer Bodenplatte (Schlammfang und Abscheiderkammer), geruchsdichte Wartungsöffnung

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-SB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 80 Liter

Gesamtinhalt: 480 Liter

Länge: 1360 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 555 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SB NS 2 Artikelnummer 3802.00.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-SB NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 880 Liter

Länge: 2250 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 115 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 995 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SB NS 4 Artikelnummer 3804.00.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 16

LipuJet-P-SD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, geteilte Bauweise,Fettattabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE), mit integriertem Schlammfang, Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Anlage bestehend aus zwei separaten Behältern mit Verbindungs- bzw. Auslaufrohr und einer Bodenplatte (Schlammfang und Abscheiderkammer), mit Direktabsaugung DN 50 und Festkupplung Storz 75 B, geruchsdichte Wartungsöffnung

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-SD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 80 Liter

Gesamtinhalt: 480 Liter

Länge: 1360 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 75 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 555 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SD NS 2 Artikelnummer 3802.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Durchmesser: 1920 mm

Höhe: 2650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 134 kg

Gewicht Leer: ca. 443 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4513 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3520.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-SD NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 880 Liter

Länge: 2250 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 1360 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 115 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 995 kg

z.B. ACO LipuJet-P-SD NS 4 Artikelnummer 3804.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 17

LipuMobil-P Typ 0,8, Freiaufstellung, Fettabscheideranlage (Einstufung als NS 0,8 gemäß hydraulischer Typprüfung gemäß ÖNORM EN 1825) für Mobile Imbissstände, Geschirrspülmobile, Gelegegentliche Essenszubereitung, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen, mit integriertem Schlammfang, Zu- und Ablauf Stutzen DN 50 ( OD 50 mm) für entsprechende Rohranschlüsse, geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbaren Deckel und Schnellspannverschluss, LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf, Laufrollenset, Ablasshahn zur Behälterentleerung, Sammelbehälter 60 Liter ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuMobil-P NS 0,8 Stk

Schlammfang: 16 Liter

Fettspeicher: 15 Liter

Gesamtinhalt: 48 Liter

Länge: 560 mm

Breite: 410 mm

Höhe: 504 mm

Zu- und Ablauf: DN 50

Gewicht Leer: ca. 8 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 60 kg

z.B. ACO LipuMobil-P NS 0,8 Artikelnummer 3700.04.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 18

LipuMobil-P Typ 0,8, Freiaufstellung, mit Fettsammelbehälter, Fettabscheideranlage (Einstufung als NS 0,8 gemäß hydraulischer Typprüfung gemäß ÖNORM EN 1825) für Mobile Imbissstände, Geschirrspülmobile, Gelegegentliche Essenszubereitung, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen, mit integriertem Schlammfang, Zu- und Ablauf Stutzen DN 50 (OD 50 mm) für entsprechende Rohranschlüsse, geruchsdicht verschlossen,mit abnehmbaren Deckel und Schnellspannverschluss, mit Fettsammelbehälter, mit Abzugspumpe, LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf, Laufrollenset, Ablasshahn zur Behälterentleerung, Sammelbehälter 60 Liter ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuMobil-P NS 0,8 rechts Stk

Schlammfang: 16 Liter

Fettspeicher: 15 Liter

Gesamtinhalt: 48 Liter

Fettsammelbehälter: 10 Liter (montiert in Fließrichtung rechts)

Länge: 560 mm

Breite: 598 mm

Höhe: 504 mm

Gewicht Leer: ca. 11,5 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 81 kg

z.B. ACO LipuMobil-P NS 0,8, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3700.04.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuMobil-P NS 0,8 links Stk

Schlammfang: 16 Liter

Fettspeicher: 15 Liter

Gesamtinhalt: 48 Liter

Fettsammelbehälter: 10 Liter (montiert in Fließrichtung links)

Länge: 560 mm

Breite: 598 mm

Höhe: 504 mm

Gewicht Leer: ca. 11,5 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 81 kg

z.B. ACO LipuMobil-P NS 0,8, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3700.04.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 20

LipuJet-P-OB, Freiaufstellung, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u.DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, geruchsdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Schlammhöhe, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OB NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OB NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 405 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OB NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 495 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OB NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 495 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OB NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5265 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OB NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 605 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5265 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OB NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 700 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6250 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.35.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OB NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 700 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6250 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OB NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.35.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 21

LipuJet-P-OD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, geruchsdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entsorgungsanschluss OD 75 mm und Kupplung Storz B R 2 ½“, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht, ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OD NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 410 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OD NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 2700 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 410 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OD NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OD NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3400 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 500 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4260 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OD NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 610 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5270 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OD NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4100 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 610 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5270 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OD NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 705 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.45.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OD NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 4800 mm

Breite: 1340 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 705 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6255 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OD NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.45.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 22

LipuJet-P-OA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgunsgsumpf, geruchsdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 450 mm, Entlüftungsanschluss Ø 110 mm für Anschluss an passende Rohrsysteme, Entsorgungsanschluss OD 75 mm und Kupplung Storz B R 2 ½, zwei automatisch betriebenen Hochdruckpumpen mit 4,2 kW und zwei Hochdrucksprühköpfen 175 bar zum Zerkleinern, Mischen und Spülen, mit Wasseranschluss R ¾",mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung des Behälters nach der Entsorgung und Reinigung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle der Fettschicht und ein Schauglas mit Wischer zur Inspektion und Kontrolle des Schlammhöhe, Elektroanschluss: 400 V/ 50(60) Hz/ 32 A/ 8,4 kW Leistungserklärung DoP: BD/G1/1009

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-OA NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 425 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3815.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-OA NS 15 links Stk

Schlammfang: 1580 Liter

Fettspeicher: 630 Liter

Gesamtinhalt: 2850 Liter

Länge: 3210 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 425 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3815.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-OA NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 515 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3820.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-OA NS 20 links Stk

Schlammfang: 2070 Liter

Fettspeicher: 850 Liter

Gesamtinhalt: 3760 Liter

Länge: 3910 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2090 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 515 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3820.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-P-OA NS 25 rechts Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 620 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5280 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 25 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3825.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-P-OA NS 25 links Stk

Schlammfang: 2550 Liter

Fettspeicher: 1070 Liter

Gesamtinhalt: 4660 Liter

Länge: 4610 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 620 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 5280 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 25 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3825.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-P-OA NS 30 rechts Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 725 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 30 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3830.75.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-P-OA NS 30 links Stk

Schlammfang: 3020 Liter

Fettspeicher: 1290 Liter

Gesamtinhalt: 5550 Liter

Länge: 5310 mm

Breite: 1530 mm

Höhe: 2190 mm

Zu- und Ablauf: DN 250

Gewicht Leer: ca. 725 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 6275 kg

z.B. ACO LipuJet-P-OA NS 30 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3830.75.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 23

Lipator-P-RM, Frischfettabscheideranlage, Manuell, gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-HD, ohne Schläuche und ohne Fässer zum Sammeln von Fett und Schlamm, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum), Anlage geruchdicht gekapselt, Anschlussstutzen für vom Auftraggeber beigestellte Zu- und Ablaufleitung, Fett- und Schlammabzug (manuell): Anschlusskupplung (Saugkupplung mit Schlauchtülle OD 50 mm) für bauseitige Anschlussleitung DN 50, Manueller Kugelhahn DN 50, Transparentes Rohr für Sichtkontrolle, Anschluss DN 25 zur Druckerhöhung, Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur, Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) zur Homogenisierung der Fettschicht, Steuerung für Heizstab: 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Leistung 1,5 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz, Absicherung 16 A, Schutzart IP 54, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1007

Zubehör wie Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Absperrschieber Ablauf, Wechselfässer-Set, Wechselfass ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-P-RM NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1055 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1500 x 1270 mm

Höhe: 1830 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1270 x 860 mm

schwerstes Einzelteil : 80 kg

Gewicht Leer: ca. 150 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 720 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 4 , Artikelnummer 3574.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Lipator-P-RM NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1525 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1990 x 1530 mm

Höhe: 2210 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1660 x 660 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1850 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 10 , Artikelnummer 3580.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Lipator-P-RM NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1775 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2240 x 1910 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 340 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2590 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 20 , Artikelnummer 3590.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Lipator-P-RM NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2500 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1775 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2240 x 1910 mm

Höhe: 2420 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2870 kg

z.B. ACO Lipator-P-RM NS 25 , Artikelnummer 3595.40.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 24

Lipator-P-RA, Frischfettabscheideranlage, Automatik, gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen PE-HD, mit Schläuchen und vier Fässern zum Sammeln von Fett und Schlamm, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum), Anlage geruchdicht gekapselt, Anschlussstutzen für bauseitige Zu- und Ablaufleitung, Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾"), Krählwerk: langsam laufendes Rührwerk mit Abstreifern im oberen Konus (zur Verhinderung von Fettansatz), Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) zur Homogenisierung der Fettschicht, Fettsonde zur Bestimmung der max. Fettschicht, Fett- und Schlammabzug (automatisch): Pneumatischer Kugelhahn, Transparentes Rohr für Sichtkontrolle, Abzugsschlauch, 2 x Sammelbehälter 60 l mit Füllstandsgrenzschalter zur Bestimmung des max. Füllstands und 2 x Wechsel-Sammelbehälter 60l, Kompressor zur Luftversorgung der pneumatischen Kugelhähne, Steuerung für Krählwerk, Heizstab, Fülleinheit, Fettsonde, Füllstandsonden, Fett- und Schlammabzug: 3 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Leistung 2,85 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz Absicherung 16 A Schutzart IP 54, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1007

Zubehör wie Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Absperrschieber Ablauf, Wechselfass ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-P-RA NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1060 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1350 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1270 x 860 mm

schwerstes Einzelteil : 80 kg

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 810 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 4 , Artikelnummer 3574.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Lipator-P-RA NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1570 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1530 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2478 x 1850 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1660 x 660 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 380 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1950 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 10 , Artikelnummer 3580.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Lipator-P-RA NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1780 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2750 x 2050 mm

Höhe: 2560 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 440 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2690 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 20 , Artikelnummer 3590.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Lipator-P-RA NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2500 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1780 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 2750 x 2050 mm

Höhe: 2660 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1920 x 700 mm

schwerstes Einzelteil : 160 kg

Gewicht Leer: ca. 470 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2970 kg

z.B. ACO Lipator-P-RA NS 25 , Artikelnummer 3595.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 26

LipuSmart-P-OB Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage,zum Einbau im Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OB gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 295 l Nutzvolumen: 155 l Gesamtförderhöhe maximal: 7 m Förderleistung maximal: 13 l/sec

Ausbildung Druckleitung - Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung,

2 x Pumpenaggregat Nennleistung: P2 = 1,5 kW- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min

Schutzart IP 68, horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb, verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Schaltgerät ACO Multi Control Duo für Pumpen bis 5,5 kW zur Wandmontage (5 m Kabel)

LCD Klartext- Anzeige- Hand - 0 - Auto Funktion, interner akustischer Alarm (ca. 85 dB), Hochwasseralarm potentialfrei

Betriebsstundenzähler, Speicher Anzahl Pumpenstarts, elektronische Überwachung des Motorstroms,Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden

Amperemeter, Niveauerfassung durch 4-20 mA Sensor, Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge Ein-u. Ausgänge,

Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle, Laufzeitüberwachung

integrierter Fehlerspeicher,1,5 m Kabel mit CEE 32-Stecker mit Phasenwender

Gehäusegröße BxHxT: 180 x 260 x 100 mm,Betriebsspannung: 400 V- Frequenz: 50/60 Hz

Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schutzart IP 54, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung. Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1625 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 634 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 2 Artikelnummer 3552.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OB NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1975 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 204 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 834 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 3Artikelnummer 3553.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OB NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2285 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 219 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1049 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 4 Artikelnummer 3554.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 27

LipuSmart-P-OB Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OB gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 400 l Nutzvolumen: 235 l Gesamtförderhöhe maximal: 17 m Förderleistung maximal: 15 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber Druckleitung DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat Nennleistung: P2 = 4,0 kW - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2800 U/min

Schutzart IP 68, horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb, verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Schaltgerät ACO Multi Control Duo für Pumpen bis 5,5 kW zur Wandmontage (5 m Kabel)

LCD Klartext- Anzeige- Hand - 0 - Auto Funktion- interner akustischer Alarm (ca. 85 dB), Hochwasseralarm potentialfrei

Betriebsstundenzähler, Speicher Anzahl Pumpenstarts, elektronische Überwachung des Motorstroms,Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden

Amperemeter, Niveauerfassung durch 4-20 mA Sensor, Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge Ein-u. Ausgänge,

Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle, Laufzeitüberwachung

integrierter Fehlerspeicher, 1,5 m Kabel mit CEE 32-Stecker mit Phasenwender

Gehäusegröße BxHxT: 180 x 260 x 100 mm,Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz

Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schutzart IP 54, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OB NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2287 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 323 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1753 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 5,5 Artikelnummer 3555.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OB NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2487 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 340 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1940 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 7 Artikelnummer 3557.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OB NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2777 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 361 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2261 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 8,5 Artikelnummer 3558.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2977 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 373 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2353 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OB NS 10 Artikelnummer 3560.36.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 29

LipuSmart-P-OD Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau im Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OD gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 295 l Nutzvolumen: 155 l Gesamtförderhöhe maximal: 7 m Förderleistung maximal: 13 l/sec

Ausbildung Druckleitung - Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung,

2 x Pumpenaggregat Nennleistung: P2 = 1,5 kW Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min

Schutzart IP 68, horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb, verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Schaltgerät ACO Multi Control Duo für Pumpen bis 5,5 kW zur Wandmontage (5 m Kabel)

LCD Klartext- Anzeige- Hand - 0 - Auto Funktion, interner akustischer Alarm (ca. 85 dB), Hochwasseralarm potentialfrei

Betriebsstundenzähler, Speicher Anzahl Pumpenstarts, elektronische Überwachung des Motorstroms,Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden

Amperemeter, Niveauerfassung durch 4-20 mA Sensor, Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge Ein-u. Ausgänge,

Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle, Laufzeitüberwachung

integrierter Fehlerspeicher,1,5 m Kabel mit CEE 32-Stecker mit Phasenwender

Gehäusegröße BxHxT: 180 x 260 x 100 mm,Betriebsspannung: 400 V- Frequenz: 50/60 Hz

Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schutzart IP 54, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1625 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 199 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 639 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 2 Artikelnummer 3552.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OD NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1975 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 209 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 839 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 3 Artikelnummer 3553.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OD NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2285 mm + 800 mm

Breite: 742 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 224 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1054 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 4 Artikelnummer 3554.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 30

LipuSmart-P-OD Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OD gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 400 l Nutzvolumen: 235 l Gesamtförderhöhe maximal: 17 m Förderleistung maximal: 15 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber Druckleitung DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat Nennleistung: P2 = 4,0 kW - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2800 U/min

Schutzart IP 68, horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb, verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Schaltgerät ACO Multi Control Duo für Pumpen bis 5,5 kW zur Wandmontage (5 m Kabel)

LCD Klartext- Anzeige- Hand - 0 - Auto Funktion- interner akustischer Alarm (ca. 85 dB), Hochwasseralarm potentialfrei

Betriebsstundenzähler, Speicher Anzahl Pumpenstarts, elektronische Überwachung des Motorstroms,Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden

Amperemeter, Niveauerfassung durch 4-20 mA Sensor, Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge Ein-u. Ausgänge,

Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle, Laufzeitüberwachung

integrierter Fehlerspeicher, 1,5 m Kabel mit CEE 32-Stecker mit Phasenwender

Gehäusegröße BxHxT: 180 x 260 x 100 mm,Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz

Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Schutzart IP 54, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OD NS 5,5 Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2287 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 328 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1758 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 5,5 Artikelnummer 3555.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OD NS 7 Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2487 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 346 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1946 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 7 Artikelnummer 3557.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OD NS 8,5 Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2777 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 367 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2267 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 8,5 Artikelnummer 3558.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OD NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2977 mm + 835 mm

Breite: 960 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 379 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2379 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OD NS 10 Artikelnummer 3560.66.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 32

LipuSmart-P-OA Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OA gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"

automatische betriebene Hochdruckpumpe und 360° rotierender Hochdrucksprühkopf 150 bar

zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts und zum Reinigen der Behälterwände

Automatisch betriebene Fülleinheit mit Magnetventil zum Betrieb der Hochdruckpumpe und zum Wiederbefüllen des Fettabscheiders

Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD,direkt an Fettabscheider montiert,geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 295 l Nutzvolumen: 155 l Gesamtförderhöhe maximal: 7 m Förderleistung maximal: 13 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat- Nennleistung: P2 = 1,5 kW Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min

Schutzart IP 68- horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb- verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpentechnik als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Gesamtanlagensteuerung Multi Control

Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert

grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x), Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster,

integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion auf integrierter SD-Karte, Digitales Betriebstagebuch, Bluetooth-Schnitstelle für app-gesteuerte Überwachung und Betrieb

Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller Komponenten

integrierter Amperemeter, automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85 dBA, 5-6h)

potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall,integrierter Fehlerspeicher, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz,Schutzart IP 54,steckerfertig, mit 3 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integriertem Phasenwender

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1925 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 229 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 669 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 2, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OA NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1925 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 229 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 669 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 2, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OA NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2275 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 244 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 3, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OA NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2275 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 244 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 3, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuSmart-P-OA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2585 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1089 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 4, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuSmart-P-OA NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2585 mm + 800 mm

Breite: 880 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 259 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1089 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 4, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 33

LipuSmart-P-OA Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OA gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierte Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"

automatische betriebene Hochdruckpumpe und 360° rotierender Hochdrucksprühkopf 150 bar

zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts und zum Reinigen der Behälterwände

Automatisch betriebene Fülleinheit mit Magnetventil zum Betrieb der Hochdruckpumpe und zum Wiederbefüllen des Fettabscheiders

Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 400 l Nutzvolumen: 235 l Gesamtförderhöhe maximal: 17 m Förderleistung maximal: 15 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber Druckleitung DN 80 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat- Nennleistung: P2 = 4,0 kW - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2800 U/min

Schutzart IP 68 - horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb - verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Gesamtanlagensteuerung Multi Control

Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert

grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x), Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster,

integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion auf integrierter SD-Karte, Digitales Betriebstagebuch, Bluetooth-Schnitstelle für app-gesteuerte Überwachung und Betrieb

Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller Komponenten

integrierter Amperemeter, automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85 dBA, 5-6h)

potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall,integrierter Fehlerspeicher, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz,Schutzart IP 54,steckerfertig, mit 3 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integriertem Phasenwender

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OA NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2587 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 363 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1793 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 5,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OA NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2587 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 363 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1793 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 5,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2787 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 379 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1979 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 7, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OA NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2787 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 379 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1979 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 7, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuSmart-P-OA NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3077 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 400 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2300 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 8,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuSmart-P-OA NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3077 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 400 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2300 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 8,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuSmart-P-OA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3277 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 412 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2412 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 10, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.76.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuSmart-P-OA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3277 mm + 830 mm

Breite: 1130 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 412 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2412 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OA NS 10, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.76.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 35

LipuSmart-P-OAP Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OAP gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierter Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"

automatische betriebene Hochdruckpumpe und 360° rotierender Hochdrucksprühkopf 150 bar

zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts und zum Reinigen der Behälterwände

Automatisch betriebene Fülleinheit mit Magnetventil zum Betrieb der Hochdruckpumpe und zum Wiederbefüllen des Fettabscheiders

Automatisch betriebene Entsorgungspumpe für Förderhöhen bis ca. 12 Meter, Leistung: 3 kW

Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD,direkt an Fettabscheider montiert,geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 295 l Nutzvolumen: 155 l Gesamtförderhöhe maximal: 7 m Förderleistung maximal: 13 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat- Nennleistung: P2 = 1,5 kW Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min

Schutzart IP 68- horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb- verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpentechnik als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Gesamtanlagensteuerung Multi Control

Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert

grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x), Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster,

integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion auf integrierter SD-Karte, Digitales Betriebstagebuch, Bluetooth-Schnitstelle für app-gesteuerte Überwachung und Betrieb

Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller Komponenten

integrierter Amperemeter, automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85 dBA, 5-6h)

potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall,integrierter Fehlerspeicher, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz,Schutzart IP 54,steckerfertig, mit 3 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integriertem Phasenwender

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 2305 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 306 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 746 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 2, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3552.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 2305 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 306 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 746 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 2, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3552.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OAP NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2655 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 318 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 948 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 3, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3553.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OAP NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2655 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 318 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 948 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 3, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3553.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuSmart-P-OAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2965 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 334 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1164 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 4, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3554.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuSmart-P-OAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2965 mm + 800 mm

Breite: 930 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 334 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1164 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 4, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3554.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 36

LipuSmart-P-OAP Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage, zum Einbau in Räumen, freistehend

bestehend aus:

Fettabscheider LipuJet-P-OAP gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100

aus Polyethylen PE-LLD, Abdeckung Ø 450 mm mit Spannverschluss geruchsdicht verschlossen, ein Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter,

mit integrierte Probenahmemöglichkeit

mit Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"

automatische betriebene Hochdruckpumpe und 360° rotierender Hochdrucksprühkopf 150 bar

zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts und zum Reinigen der Behälterwände

Automatisch betriebene Fülleinheit mit Magnetventil zum Betrieb der Hochdruckpumpe und zum Wiederbefüllen des Fettabscheiders

Automatisch betriebene Entsorgungspumpe für Förderhöhen bis ca. 12 Meter, Leistung: 3 kW

Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle

Hebeanlage gemäß ÖNORM EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser

Sammelbehälter aus Polyethylen PE-LLD, direkt an Fettabscheider montiert, geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss

separater Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70 als Zubehör

Gesamtvolumen: 400 l Nutzvolumen: 235 l Gesamtförderhöhe maximal: 17 m Förderleistung maximal: 15 l/sec

Ausbildung Druckleitung- Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

Anschlussflansch für Absperrschieber Druckleitung DN 80 als Zubehör Druckleitung

2 x Pumpenaggregat- Nennleistung: P2 = 4,0 kW - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2800 U/min

Schutzart IP 68 - horizontale Aufstellung gewährleistet verstopfungsarmen Betrieb - verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

variable Aufstell-/Anschlussmöglichkeiten am Behälter vor Ort

Zulaufschieber zwischen Behälter und Pumpeneinheit als Zubehör

Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung für höchste Betriebssicherheit der Hebeanlage

Gesamtanlagensteuerung Multi Control

Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert

grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x), Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster,

integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion auf integrierter SD-Karte, Digitales Betriebstagebuch, Bluetooth-Schnitstelle für app-gesteuerte Überwachung und Betrieb

Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller Komponenten

integrierter Amperemeter, automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85 dBA, 5-6h)

potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall,integrierter Fehlerspeicher, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

Betriebsspannung: 400 V,Frequenz: 50/60 Hz,Schutzart IP 54,steckerfertig, mit 3 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integriertem Phasenwender

Zubehör wie Absperrschieber Zulauf Fettabscheider, Absperrschieber Zulauf Pumpeneinheit, Absperrschieber Druckleitung, Anschlussstutzen DN 70 Lüftung Pumpeneinheit ist in eigenen Positionen beschrieben

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuSmart-P-OAP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2967 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 439 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1869 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 5,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3555.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuSmart-P-OAP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 725 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2967 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 439 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1869 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 5,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3555.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuSmart-P-OAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 3167 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 458 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2058 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 7, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3557.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuSmart-P-OAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 800 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 3167 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 458 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2058 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 7, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3557.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuSmart-P-OAP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3457 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 478 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2378 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 8,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3558.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuSmart-P-OAP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 940 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3457 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 478 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2378 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 8,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3558.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuSmart-P-OAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3657 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 490 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2490 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 10, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3560.86.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuSmart-P-OAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3657 mm + 835 mm

Breite: 1180 mm

Höhe: 1880 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 490 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2490 kg

z.B. ACO LipuSmart-P-OAP NS 10, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3560.86.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 40

LipuJet-P-RB, Freiaufstellung, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 350 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-RB NS 2 Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 119 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 799 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 2 , Artikelnummer 3502.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-RB NS 4 Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 134 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1024 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RB NS 4 , Artikelnummer 3504.32.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 45

LipuJet-P-RD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 350 mm, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-P-RD NS 2 Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 123 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 803 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 2 , Artikelnummer 3502.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-RD NS 4 Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 139 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1029 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RD NS 4 , Artikelnummer 3504.62.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 50

LipuJet-P-RM, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Manuell, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen ( ¾") für die manuelle Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½ mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 350 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 156 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 836 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-RM NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 156 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 836 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-RM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 172 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1062 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-RM NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1780 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 172 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1062 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 55

LipuJet-P-RA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½ mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit),geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 350 mm, verschlossen, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 845 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-RA NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 845 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-RA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 181 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1071 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-RA NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 181 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1071 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CA 60

LipuJet-P-RAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen) mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Schlammfang- und Abscheideraum, Motorleistung 3,0 kW / 2850 U/min, Förderleistung 20 m3/h bei 1,0 bar, mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchdichte Wartungs- und Revisionsöffnung Ø 350 mm, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 8,0 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-P-RAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3502.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-P-RAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 290 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 680 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 48 kg

Gewicht Leer: ca. 194 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 874 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3502.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-P-RAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1100 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3504.73.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-P-RAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 500 Liter

Fettspeicher: 160 Liter

Gesamtinhalt: 890 Liter

Durchmesser: 1150 mm

Höhe: 1830 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 55 kg

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1100 kg

z.B. ACO LipuJet-P-RAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 3504.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB + Fettabscheider Edelstahl - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CB 01

LipuJet-S-OB, Freiaufstellung, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit integriertem Schlammfang, ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, geruchdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Der verwendete Edelstahl, Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-S-OB NS 1 Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1100 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1200 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 130 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 450 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 1 Artikelnummer 7551.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-OB NS 2 Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1100 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1320 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 575 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 2 Artikelnummer 7552.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-OB NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1450 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1320 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 155 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 785 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 3 Artikelnummer 7553.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-OB NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1320 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 175 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1005 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 4 Artikelnummer 7554.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-OB NS 5,5 Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 1920 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1570 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 230 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1660 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 5,5 Artikelnummer 7555.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-OB NS 7 Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2120 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1570 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 255 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1855 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 7 Artikelnummer 7557.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-OB NS 8,5 Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2420 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1570 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 295 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2195 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 8,5 Artikelnummer 7558.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-OB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2610 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1570 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 315 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2315 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OB NS 10 Artikelnummer 7560.34.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 02

LipuJet-S-OD, Freiaufstellung, Entsorgunsganschluss, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, geruchdichte Wartungsöffnung, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-S-OD NS 1 Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1100 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1380 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 135 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 455 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 1 Artikelnummer 7551.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-OD NS 2 Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1100 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 140 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 580 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 2 Artikelnummer 7552.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-OD NS 3 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1450 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 160 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 790 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 3 Artikelnummer 7553.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-OD NS 4 Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 1800 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1500 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 180 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1010 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 4 Artikelnummer 7554.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-OD NS 5,5 Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 1920 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 245 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1675 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 5,5 Artikelnummer 7555.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-OD NS 7 Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2120 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 260 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1860 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 7 Artikelnummer 7557.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-OD NS 8,5 Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2420 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 300 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2200 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 8,5 Artikelnummer 7558.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-OD NS10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2610 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1750 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 320 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2320 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OD NS 10 Artikelnummer 7560.64.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 03

LipuJet-S-OM, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Manuell, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitsschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig), Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die manuelle Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, mit Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-OM NS1 rechts Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 485 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7571.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-OM NS1 links Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 485 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7571.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-OM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 610 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7572.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-OM NS 2 links Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 610 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7572.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-OM NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1670 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 190 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 820 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7573.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-OM NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1670 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 190 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 820 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7573.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-OM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7574.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-OM NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 210 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1040 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7574.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-OM NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2070 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1710 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7575.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-OM NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2070 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 280 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1710 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7575.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-OM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2270 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 290 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1890 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7577.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-OM NS 7 links Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2270 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 290 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1890 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7577.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-S-OM NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2570 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 330 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2230 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7578.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-S-OM NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2570 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 330 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2230 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7578.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-S-OM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2760 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 350 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2350 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7580.74.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-S-OM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2760 mm

Breite: 1010 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 350 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2350 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7580.74.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 05

LipuJet-S-OA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, mit Grundablassmuffe 1½", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-OA NS1 rechts Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 485 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7571.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-OA NS1 links Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 165 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 485 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7571.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-OA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 610 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7572.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-OA NS 2 links Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1320 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 170 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 610 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7572.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-OA NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1670 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 195 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 825 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7573.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-OA NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 1670 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 195 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 825 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7573.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-OA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 215 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1045 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7574.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-OA NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 215 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1045 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7574.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-OA NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2070 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 285 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1715 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7575.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-OA NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2070 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 285 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1715 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7575.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-OA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2270 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 295 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1895 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7577.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-OA NS 7 links Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2270 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 295 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1895 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7577.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-S-OA NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2570 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2235 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7578.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-S-OA NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 2570 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2235 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7578.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-S-OA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2760 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 350 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2350 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7580.74.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-S-OA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 2760 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 350 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2350 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7580.74.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 06

LipuJet-S-OAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20m3/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, mit Grundablassmuffe 1½", mit integriertem Schlammfang, ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 7,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-OAP NS1 rechts Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1850 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 215 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 535 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 1 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7571.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-OAP NS1 links Stk

Schlammfang: 100 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 320 Liter

Länge: 1850 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1550 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 215 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 535 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 1 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7571.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-OAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1850 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 660 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7572.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-OAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 200 Liter

Fettspeicher: 100 Liter

Gesamtinhalt: 440 Liter

Länge: 1850 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 660 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7572.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-OAP NS 3 rechts Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 870 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 3 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7573.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-OAP NS 3 links Stk

Schlammfang: 300 Liter

Fettspeicher: 150 Liter

Gesamtinhalt: 630 Liter

Länge: 2200 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 240 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 870 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 3 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7573.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-OAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 260 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1090 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7574.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-OAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 400 Liter

Fettspeicher: 200 Liter

Gesamtinhalt: 830 Liter

Länge: 2550 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 260 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1090 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7574.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-OAP NS 5,5 rechts Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2600 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1765 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7575.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-OAP NS 5,5 links Stk

Schlammfang: 550 Liter

Fettspeicher: 360 Liter

Gesamtinhalt: 1430 Liter

Länge: 2600 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 335 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1765 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 5,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7575.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-OAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2800 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 345 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1915 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7577.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-OAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 700 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1600 Liter

Länge: 2800 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 345 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1915 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7577.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

M+ LipuJet-S-OAP NS 8,5 rechts Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3100 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2285 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7578.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

N+ LipuJet-S-OAP NS 8,5 links Stk

Schlammfang: 850 Liter

Fettspeicher: 475 Liter

Gesamtinhalt: 1900 Liter

Länge: 3100 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2285 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 8,5 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7578.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

O+ LipuJet-S-OAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3300 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 400 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2400 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7580.84.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

P+ LipuJet-S-OAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 520 Liter

Gesamtinhalt: 2000 Liter

Länge: 3300 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 1950 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 400 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2400 kg

z.B. ACO LipuJet-S-OAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7580.84.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 09

LipuJet-S-RB, Freiaufstellung, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchsdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-S-RB NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 168 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 882 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 2 , Artikelnummer 7502.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-RB NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1770 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 178 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1093 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 4 , Artikelnummer 7504.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-RB NS 7 Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2100 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 332 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2284 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 7 , Artikelnummer 7507.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-RB NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2270 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 342 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2589 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 10 , Artikelnummer 7510.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-RB NS 15 Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2440 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 485 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3835 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 15 , Artikelnummer 7515.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-RB NS 20 Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2640 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 501 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4321 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RB NS 20 , Artikelnummer 7520.32.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 10

LipuJet-S-RD, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 u. DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchsdichten Wartungsöffnung, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Fülleinheit, Schauglas, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuJet-S-RD NS 2 Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 172 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 886 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 2 , Artikelnummer 7502.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-RD NS 4 Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1770 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 186 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1101 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 4 , Artikelnummer 7504.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-RD NS 7 Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2100 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 338 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2290 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 7 , Artikelnummer 7507.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-RD NS 10 Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2270 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 351 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2598 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 10 , Artikelnummer 7510.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-RD NS 15 Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2440 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 492 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3842 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 15 , Artikelnummer 7515.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-RD NS 20 Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2640 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 510 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4330 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RD NS 20 , Artikelnummer 7520.62.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 11

LipuJet-S-RM, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Manuell, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Manuelle Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min,mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die manuelle Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, geruchsdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-RM NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 204 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 918 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7502.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-RM NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1520 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 204 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 918 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7502.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-RM NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1770 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 218 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1133 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7504.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-RM NS 4 links Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1770 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 218 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1133 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7504.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-RM NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2100 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 367 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2319 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7507.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-RM NS 7 links Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2100 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 367 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2319 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7507.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-RM NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2270 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 382 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2629 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7510.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-RM NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2270 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 382 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2629 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7510.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-RM NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2440 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 523 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3873 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7515.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-RM NS 15 links Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2440 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 523 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3873 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7515.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-RM NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2640 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 541 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4361 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7520.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-RM NS 20 links Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2640 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 541 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4361 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RM NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7520.73.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 13

LipuJet-S-RA, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff - numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor - Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen), mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½ mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchsdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 4,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-RA NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 207 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 921 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7502.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-RA NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 207 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 921 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7502.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-RA NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1820 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 221 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1136 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7504.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-RA NS 4 links Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1820 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 221 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1136 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7504.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-RA NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2322 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7507.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-RA NS 7 links Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2322 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7507.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-RA NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2320 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2632 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7510.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-RA NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2320 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2632 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7510.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-RA NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2490 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 526 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3876 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7515.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-RA NS 15 links Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2490 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 526 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3876 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7515.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-RA NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2690 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 543 kg

Gewicht Gefüllt: ca.4364 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7520.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-RA NS 20 links Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2690 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 543 kg

Gewicht Gefüllt: ca.4364 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RA NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7520.73.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 14

LipuJet-S-RAP, Freiaufstellung, Entsorgungsanschluss, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, rund, Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitssschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Wasseranschluss notwendig) Automatische Bedienung der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: -Nenndruck: 175 bar -Fördermenge: 11,6 l/min, mit Steuerung Multi Control, Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff, numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Füllstandsmessung über 4-20 mA- Sensor, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet, effizientes Entsorgungsprogramm über definierte Niveaus, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, integr. Amperemeter, potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung, Anzeige Serviceintervall, Fehlerspeicher (letzte Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig (9 Sprachen) ,mit Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Schlammfang und Abscheideraum,,Motorleistung 3,0 kW / 2850 U/min Förderleistung 20 m3/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe, mit Absperrschieber, mit Entsorgungsanschluss mit Storz-B-Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾") für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, Absaug- u. Entsorgungssumpf, Grundablassmuffe 1½" mit Stopfen, mit integriertem Schlammfang, runde Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf Stutzen Ø für entsprechende Rohranschlüsse, Segmentbauweise (optimale Einbringmöglichkeit), geruchsdichte Wartungsöffnung, mit Anschlussmöglichkeit für eine Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM EN 1825 durch Flockulation, Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 7,2 kW

Der verwendete Werkstoff 1.4571 Edelstahl ist ein Werkstoff der Klasse A1 u. damit nicht brennbar.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ LipuJet-S-RAP NS 2 rechts Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 236 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 950 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 2 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7502.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ LipuJet-S-RAP NS 2 links Stk

Schlammfang: 210 Liter

Fettspeicher: 120 Liter

Gesamtinhalt: 715 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1570 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 236 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 950 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 2 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7502.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ LipuJet-S-RAP NS 4 rechts Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1820 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 249 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1164 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 4 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7504.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ LipuJet-S-RAP NS 4 links Stk

Schlammfang: 420 Liter

Fettspeicher: 165 Liter

Gesamtinhalt: 915 Liter

Durchmesser: 1000 mm

Höhe: 1820 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 88 kg

Gewicht Leer: ca. 249 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1164 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 4 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7504.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ LipuJet-S-RAP NS 7 rechts Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 399 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2351 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 7 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7507.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ LipuJet-S-RAP NS 7 links Stk

Schlammfang: 705 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 1950 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2150 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 399 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2351 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 7 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7507.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

G+ LipuJet-S-RAP NS 10 rechts Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2320 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 415 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2661 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 10 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7510.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

H+ LipuJet-S-RAP NS 10 links Stk

Schlammfang: 1000 Liter

Fettspeicher: 400 Liter

Gesamtinhalt: 2250 Liter

Durchmesser: 1500 mm

Höhe: 2320 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 128 kg

Gewicht Leer: ca. 415 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2661 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 10 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7510.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

I+ LipuJet-S-RAP NS 15 rechts Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2490 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 558 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3908 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 15 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7515.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

J+ LipuJet-S-RAP NS 15 links Stk

Schlammfang: 1630 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3350 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2490 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 558 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 3908 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 15 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7515.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

K+ LipuJet-S-RAP NS 20 rechts Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2690 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 576 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4396 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 20 , Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7520.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L+ LipuJet-S-RAP NS 20 links Stk

Schlammfang: 2110 Liter

Fettspeicher: 800 Liter

Gesamtinhalt: 3820 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe: 2690 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Zu- und Ablauf: DN 200

schwerstes Einzelteil : 196 kg

Gewicht Leer: ca. 576 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 4396 kg

z.B. ACO LipuJet-S-RAP NS 20 , Bedienungsseite links, Artikelnummer 7520.73.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 17

LipuMobil-S, Freiaufstellung, Fettabscheideranlage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (Einsatzmöglichkeit nur bei - Anschluss 1 x gewerbliche Spülmaschine mit einer Mindestspülzeit von 1 Minute bei einer Wechselzeit von ½ Minute (Zykluszeit t = 1½ Minuten), Nachspülwasserverbrauch der gewerblichen Spülmaschine vs = 5 Liter, Neben Spülmaschine Anschluss höchstens 1 Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs kurzfristig möglich) für bewegliche Spüleinrichtungen, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit integriertem Schlammfang, Zu- und Ablauf Stutzen DN 50 (OD 50 mm) für entsprechende Rohranschlüsse, geruchsdichte Deckel mit Spannringverschluss Ø 350 mm (Lichte Weite Öffnung: 323 mm)

Zubehör : Rollengestell

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ LipuMobil-S Stk

Schlammfang: 10 Liter

Fettspeicher: 9 Liter

Gesamtinhalt: 32 Liter

Länge: 585 mm

Breite: 385 mm

Höhe: 430 mm

Zu- und Ablauf: DN 50

Gewicht Leer: ca. 20 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 52 kg

z.B. ACO LipuMobil-S NS 0,3 , Artikelnummer 7301.30.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 23

Lipator-S-RM, Frischfettabscheideranlage, Manuell, gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, ohne Schläuche und ohne Fässer zum Sammeln von Fett und Schlamm, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum), Anlage geruchdicht gekapselt, Anschlussstutzen für bauseitige Zu- und Ablaufleitung, Fett- und Schlammabzug (manuell): Anschlusskupplung (Saugkupplung mit Schlauchtülle OD 50 mm) für bauseitige Anschlussleitung DN 50, Manueller Kugelhahn DN 50, Transparentes Rohr für Sichtkontrolle, Anschluss DN 25 zur Druckerhöhung, Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur, Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) und Isoliermatten zur Homogenisierung der Fettschicht, Krählwerk: langsam laufendes Rührwerk mit Abstreifern im oberen Konus (zur Verhinderung von Fettansatz), Steuerung für Heizstab und Krählwerk: 3 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker Leistung 1,6 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz Absicherung 16 A Schutzart IP 54, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1006

Zubehör wie Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Absperrschieber Ablauf, Wechselfässer-Set, Wechselfass ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-S-RM NS 2 Stk

Gesamtinhalt: 220 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 640 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1170 x 970 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 750 x 880 mm

schwerstes Einzelteil : 50 kg

Gewicht Leer: ca. 150 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 370 kg

z.B. ACO Lipator-S-RM NS 2 , Artikelnummer 7672.40.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Lipator-S-RM NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 480 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 980 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1240 x 1300 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 980 x 450 mm

schwerstes Einzelteil : 45 kg

Gewicht Leer: ca. 190 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 670 kg

z.B. ACO Lipator-S-RM NS 4 , Artikelnummer 7674.40.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Lipator-S-RM NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1400 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1500 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1710 x 1670 mm

Höhe: 2200 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1500 x 650 mm

schwerstes Einzelteil : 95 kg

Gewicht Leer: ca. 300 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1700 kg

z.B. ACO Lipator-S-RM NS 10 , Artikelnummer 7680.40.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Lipator-S-RM NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2020 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1750 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1880 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1750 x 780 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 360 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2380 kg

z.B. ACO Lipator-S-RM NS 20 , Artikelnummer 7690.40.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ Lipator-S-RM NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2260 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1750 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1880 mm

Höhe: 2420 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 1750 x 780 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 360 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2620 kg

z.B. ACO Lipator-S-RM NS 25 , Artikelnummer 7695.40.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CB 24

Lipator-S-RA, Frischfettabscheideranlage, Automatik, gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, mit Schläuchen und vier Fässern zum Sammeln von Fett und Schlamm, mit integriertem Schlammfang Fett- und Schlammsammelraum konisch ausgebildet (Fett und Schlamm sammelt sich auf engstem Raum), Anlage geruchdicht gekapselt, Anschlussstutzen für bauseitige Zu- und Ablaufleitung, Lüftungsbrücke: Verbindung von Zu- und Ablaufgarnitur , Anschlussstutzen DN 100 (OD 110 mm) für bauseitige Lüftungsleitung, mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Freistromventil und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen (¾"), Krählwerk: langsam laufendes Rührwerk mit Abstreifern im oberen Konus (zur Verhinderung von Fettansatz), Elektrischer Heizstab (Rohrheizkörper) und Isoliermatten zur Homogenisierung der Fettschicht, Fettsonde zur Bestimmung der max. Fettschicht, Fett- und Schlammabzug (automatisch): Pneumatischer Kugelhahn, Glasrohr für Sichtkontrolle, Abzugsschlauch, 2 x Sammelbehälter 60 l mit Füllstandsgrenzschalter zur Bestimmung des max. Füllstands und 2 x Wechsel-Sammelbehälter 60 l, Kompressor zur Luftversorgung der pneumatischen Kugelhähne, Steuerung für Krählwerk, Heizstab, Fülleinheit, Fettsonde, Füllstandsonden, Fett- und Schlammabzug: 3 m Anschlusskabel mit Schukostecker Leistung 2,85 kW Stromversorgung 230 V/50 Hz Absicherung 16 A Schutzart IP 54, Leistungserklärung DoP: BD/G1/1006

Zubehör wie Grobfang, Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Absperrschieber Ablauf, Wechselfass ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Lipator-S-RA NS 2 Stk

Gesamtinhalt: 220 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 640 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1170 x 970 mm

Höhe: 1700 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 880 x 750 mm

schwerstes Einzelteil : 50 kg

Gewicht Leer: ca. 220 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 440 kg

z.B. ACO Lipator-S-RA NS 2 , Artikelnummer 7672.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Lipator-S-RA NS 4 Stk

Gesamtinhalt: 480 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 980 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1240 x 1300 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 450 x 980 mm

schwerstes Einzelteil : 45 kg

Gewicht Leer: ca. 260 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 760 kg

z.B. ACO Lipator-S-RA NS 4 , Artikelnummer 7674.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Lipator-S-RA NS 10 Stk

Gesamtinhalt: 1400 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1500 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1710 x 1670 mm

Höhe: 2200 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 650 x 1500 mm

schwerstes Einzelteil : 95 kg

Gewicht Leer: ca. 370 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1770 kg

z.B. ACO Lipator-S-RA NS 10 , Artikelnummer 7680.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Lipator-S-RA NS 20 Stk

Gesamtinhalt: 2020 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1750 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1880 mm

Höhe: 2320 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 780 x 1750 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 430 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2450 kg

z.B. ACO Lipator-S-RA NS 20 , Artikelnummer 7690.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ Lipator-S-RA NS 25 Stk

Gesamtinhalt: 2260 Liter

Durchmesser Sammelbehälter: 1750 mm

Fettabscheideranlage - Länge x Breite : 1950 x 1880 mm

Höhe: 2420 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

größtes Einzelteil - Durchmesser x Höhe: 780 x 1750 mm

schwerstes Einzelteil : 120 kg

Gewicht Leer: ca. 430 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2690 kg

z.B. ACO Lipator-S-RA NS 25 , Artikelnummer 7695.70.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CC + Stärkeabscheider Kunststoff - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CC 01

FapuJet-P-OAP, Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval Stärkeabscheideranlage nach ACO Passavant-Norm, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD) mit integrierter Vorkammer, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitsschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl, Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: Nenndruck: 175 bar, Volumenstrom: 13 Liter/Minute, Automatiksteuerung und Sammelstörmeldung, Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20 m³/h bei 1,0 bar mittl. Förderhöhe, inkl. Absperrschieber, mit Sprühbbrause zum Niederhalten der Stärke (Brauchwasseranschluss 3/4" durch den Auftraggeber), mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 PN 10 mit Festkupplung Storz 75 B, mit Fülleinheit (3/4") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, mit Absaug- bzw. Entsorgungssumpf für eine optimale Entsorgung, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, . System ACO Passavant. ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf für entsprechende Rohranschlüsse mit 2 Wartungs- und Revisionsöffnungen DN 350, geruchsdicht verschlossen . Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ FapuJet-P-OAP NS 0,5 rechts Stk

Gesamtinhalt: 620 Liter

Länge: 2360 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1690 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 202 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 822 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 0,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3670.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ FapuJet-P-OAP NS 0,5 links Stk

Gesamtinhalt: 620 Liter

Länge: 2360 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1690 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 202 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 822 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 0,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3670.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ FapuJet-P-OAP NS 1 rechts Stk

Gesamtinhalt: 975 Liter

Länge: 2850 mm

Breite: 840 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 251 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1226 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 1, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3671.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ FapuJet-P-OAP NS 1 links Stk

Gesamtinhalt: 975 Liter

Länge: 2850 mm

Breite: 840 mm

Höhe: 1850 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 251 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1226 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 1, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3671.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ FapuJet-P-OAP NS 2 rechts Stk

Gesamtinhalt: 1875 Liter

Länge: 3340 mm

Breite: 980 mm

Höhe: 2150 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2257 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 2, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 3672.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ FapuJet-P-OAP NS 2 links Stk

Gesamtinhalt: 1875 Liter

Länge: 3340 mm

Breite: 980 mm

Höhe: 2150 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 385 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2257 kg

z.B. ACO FapuJet-P-OAP NS 2, Bedienungsseite links, Artikelnummer 3672.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CD + Stärkeabscheider Edelstahl - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CD 01

FapuJet-S OAP, Freiaufstellung, HD-Innenreinigung, Entsorgungspumpe, Automatik, oval Stärkeabscheideranlage nach ACO Passavant-Norm, zum Einbau in Räumen, freistehend aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571) mit integrierter Vorkammer, Hydromechanische Innenreinigung zum Zerkleinern, Mischen und Spülen in einem Arbeitsschritt 360° Reinigung über zwei Achsen mit Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl (nur ein Kaltwasseranschluss notwendig) Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung mit Pumpe: - Nenndruck: 175 bar - Volumenstrom: 13 Liter/Minute Automatiksteuerung und Sammelstörmeldung, Freistrompumpe als Entsorgungspumpe, Motorleistung 3,0 kW/ 2850 U/min, Förderleistung 20 m³/h bei 1,0 bar mittl. Förderhöhe, inkl. Absperrschieber, mit Sprühbbrause zum Niederhalten der Stärke (Brauchwasseranschluss 3/4" durch den Auftraggeber), mit Direktabsaugungsanschluss DN 65 PN 10 mit Festkupplung Storz 75 B, mit Fülleinheit (3/4") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung, mit Schauglas und Wischer, mit Absaug- bzw. Entsorgungssumpf für eine optimale Entsorgung, mit Grundablassmuffe 1 1/2" mit Stopfen, . System ACO Passavant . ovale Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort), Zu- und Ablauf für entsprechende Rohranschlüsse,Revisionsöffnungen geruchsdicht verschlossen . Elektroanschluss: 400 V/ 50 Hz/ 16 A/ 6,9 kW.

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Anschlusskasten, Unterputzrahmen, Fernbedienung ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ FapuJet-S-OAP NS 0,5 rechts Stk

Gesamtinhalt: 620 Liter

Länge: 2430 mm

Breite: 750 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 268 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 888 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 0,5, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7850.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ FapuJet-S-OAP NS 0,5 links Stk

Gesamtinhalt: 620 Liter

Länge: 2430 mm

Breite: 750 mm

Höhe: 1680 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 268 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 888 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 0,5, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7850.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ FapuJet-S-OAP NS 1 rechts Stk

Gesamtinhalt: 975 Liter

Länge: 2740 mm

Breite: 810 mm

Höhe: 1830 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 322 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1297 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 1, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7851.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ FapuJet-S-OAP NS 1 links Stk

Gesamtinhalt: 975 Liter

Länge: 2740 mm

Breite: 810 mm

Höhe: 1830 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 322 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 1297 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 1, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7851.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ FapuJet-S-OAP NS 2 rechts Stk

Gesamtinhalt: 1872 Liter

Länge: 3270 mm

Breite: 970 mm

Höhe: 2130 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 462 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2334 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 2, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7852.83.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ FapuJet-S-OAP NS 2 links Stk

Gesamtinhalt: 1872 Liter

Länge: 3270 mm

Breite: 970 mm

Höhe: 2130 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 462 kg

Gewicht Gefüllt: ca. 2334 kg

z.B. ACO FapuJet-S-OAP NS 2, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7852.83.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE + Zubehör Fettabscheider Stärkeabscheider (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CE 01

Probenahmetopf aus Werkstoff PE, in runder Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf u. Rohrspitzende am Ablauf, mit geruchdichter Wartungsöffnung DN 450

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 waagr. Abgang, Kunststoff Stk

Durchmesser : 625 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 100 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 110 mm)

mit Gefällesprung 153 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 3300.09.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 waagr. Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 645 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 150 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 160 mm)

mit Gefällesprung 159 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 3300.09.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 waagr. Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 655 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 200 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 200 mm)

mit Gefällesprung 163 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 3300.09.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 02

Probenahmetopf aus Werkstoff PE, in runder Ausführung, mit Gefällesprung 160 mm zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf u. Rohrspitzende am Ablauf, mit geruchdichter Wartungsöffnung DN 450

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, senkrechter Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 senkr. Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 100 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 110 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 3300.10.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 senkr. Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 150 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 160 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 3300.10.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 senkr. Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 200 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 200 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 3300.10.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 03

ACO Probenahmetopf aus Edelstahl 1.4571, in runder Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 waagrr Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 295 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 9,9 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 7300.09.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 waagr. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 12,2 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 7300.09.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 waagr. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 13,1 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 7300.09.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 04

Probenahmerohr DN 200/150, Edelstahl 1.4571 in runder Ausführung zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle,

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, senkrechter Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 / DN 150 senkr. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 355 mm

Zulauf waagrecht : DN 100

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 9,5 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 / 150 Artikelnummer 7300.10.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 / DN 150 senkr. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 455 mm

Zulauf waagrecht : DN 150

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 11,3 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 / 150 Artikelnummer 7300.15.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 / DN 150 senkr. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 455 mm

Zulauf waagrecht : DN 200

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 11 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 / 150 Artikelnummer 7300.16.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 05

Grobfang aus Werkstoff PE, in runder Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen vor Abscheideranlagen, mit Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf u. Rohrspitzende am Ablauf, mit geruchdichter Wartungsöffnung DN 450,

mit Korb aus Edelstahl Werkstoff 1.4571 zur Rückhaltung von Grobstoffen

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ GROBFANG DN 100 waagrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 625 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 100 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 110 mm)

mit Gefällesprung 33 mm

Gewicht : ca. 14 kg

z.B. ACO Grobfang DN 100 Artikelnummer 3667.00.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ GROBFANG DN 150 waagrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 645 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 150 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 160 mm)

mit Gefällesprung 75 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Grobfang DN 150 Artikelnummer 3667.00.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ GROBFANG DN 200 waagrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 655 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 200 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 200 mm)

mit Gefällesprung 119 mm

Gewicht : ca. 14 kg

z.B. ACO Grobfang DN 200 Artikelnummer 3667.00.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 06

Grobfang aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 runde Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen vor Abscheideranlagen, mit CV-Kralle und Rapid Verbinder, Anschlüsse gemäß DIN EN 877

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ GROBFANG DN 100 waag. Abgang, Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 295 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 11 kg

z.B. ACO Grobfang DN 100 Artikelnummer 7300.09.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ GROBFANG DN 150 waag. Abgang, Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 14 kg

z.B. ACO Grobfang DN 150 Artikelnummer 7300.09.80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ GROBFANG DN 200 waag. Abgang, Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 14,3 kg

z.B. ACO Grobfang DN 200 Artikelnummer 7300.09.90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 10

Fernbedienung für Fettabscheider für Innenmontage, Steuerleitung bis 50 m 7 x 1,0 mm², 50 m bis 200 m 7 x 1,5 mm², geschirmtes Kabel, Abmessungen 130 x 130 x 60 mm

Verkabelung zwischen Fernbedienung und Schaltgerät ist durch den Auftraggeber herzustellen

A+ FERNBEDIENUNG, LipuJet-P-OA/OAP bis NS 10,RA/RAP bis NS 22,5 Stk

passend für : LipuJet-P-OA / OAP bis NS 10, LipuJet-P-RA / RAP bis NS 22,5

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.59.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ FERNBEDIENUNG, LipuJet-S-OA/OAP bis NS 10, RA/RAP bis NS 20 Stk

passend für : LipuJet-S-OA / OAP bis NS 10, LipuJet-S-RA / RAP bis NS 20

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.59.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 11

Fernbedienung für Fettabscheider mit zwei Hochdruck-Innenreinigungen, zum Start des Entsorgungsprogramms, für Innenmontage,

Steuerleitung bis 50 m 7 x 1,0 mm², 50 m bis 200 m 7 x 1,5 mm², geschirmtes Kabel, Abmessungen 190 x 190 x 140 mm

Verkabelung zwischen Fernbedienung und Schaltgerät ist durch den Auftraggeber herzustellen

A+ FERNBEDIENUNG, LipuJet-P-OAP NS 15 bis NS 30 Stk

passend für : LipuJet-P-OAP NS 15 bis NS 30

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.37.58 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 12

Fernbedienung für Fettabscheider für Innenmontage, Steuerleitung bis 50 m 7 x 1,0 mm², 50 m bis 200 m 7 x 1,5 mm², geschirmtes Kabel, Abmessungen 130 x 130 x 60 mm

Verkabelung zwischen Fernbedienung und Schaltgerät ist durch den Auftraggeber herzustellen

A+ FERNBEDIENUNG, LipuSmart-P-OA/OAP bis NS 10 Stk

passend für : LipuSmart-P-OA / OAP bis NS 10

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.59.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 13

Fernbedienung für Stärkeabscheider für Innenmontage, Steuerleitung bis 50 m 7 x 1,0 mm², 50 m bis 200 m 7 x 1,5 mm², geschirmtes Kabel, Abmessungen 130 x 130 x 60 mm

Verkabelung zwischen Fernbedienung und Schaltgerät ist durch den Auftraggeber herzustellen

A+ FERNBEDIENUNG, FapuJet-P-OAP Stk

passend für : FapuJet-P-OAP

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.59.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 14

Fernbedienung für Stärkeabscheider für Innenmontage, Steuerleitung bis 50 m 7 x 1,0 mm², 50 m bis 200 m 7 x 1,5 mm², geschirmtes Kabel, Abmessungen 130 x 130 x 60 mm

Verkabelung zwischen Fernbedienung und Schaltgerät ist durch den Auftraggeber herzustellen

A+ FERNBEDIENUNG, FapuJet-S-OAP Stk

passend für : FapuJet-S-OAP

z.B. ACO Fernbedienung Artikelnummer 0150.59.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 15

Anschlusskasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung "Aufputz", Frontseite glasgeperlt, Türanschlag wahlweise rechts oder links, Tür abschließbar

A+ ANSCHLUSSKASTEN, Entsorgungsanschluss und Fernbedienung Stk

für Entsorgungsanschluss ,Fernbedienung und Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 500 x 500 x 160 mm

Gewicht : ca. 20 kg

z.B. ACO Anschlusskasten Artikelnummer 7601.80.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ANSCHLUSSKASTEN, Entsorgungsanschluss Stk

für Entsorgungsanschluss, Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 370 x 330 x 250 mm

Gewicht : ca. 10 kg

z.B. ACO Anschlusskasten Artikelnummer 7601.80.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 16

Unterputzrahmen aus Edelstahl , Werkstoff 1.4301

A+ UNTERPUTZRAHMEN, Entsorgungsanschluss und Fernbedienung Stk

Abmessung: 561 x 561 x 15 mm zu Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss ,Fernbedienung und Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 500 x 500 x 160 mm

z.B. ACO Unterputzrahmen Artikelnummer 7601.80.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ UNTERPUTZRAHMEN, Entsorgungsanschluss Stk

Abmessung: 421 x 381 x 25 mm zu Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss, Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 370 x 330 x 250 mm

Gewicht : ca. 1 kg

z.B. ACO Unterputzrahmen Artikelnummer 7601.80.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 33

Fülleinheit für LipuJet-P-OB,-OD (NS 1 bis NS 10), LipuSmart-P-OB,-OD, freier Auslauf entsprechend DIN 1988 Teil 4, zum Anschluss ans Trinkwassernetz , bestehend aus Schrägsitzventil R ¾" und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen, für die manuelle Wiederbefüllung

Gewicht ca. 3,50 kg

A+ FÜLLEINHEIT - für LipuJet-P-OB,-OD NS 1 bis NS 10 Stk

z.B. ACO Fülleinheit Artikelnummer 3300.11.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 34

Fülleinheit für LipuJet-P-RB,-RD (NS 2 bis NS 4), LipuSmart-P-OB,-OD, freier Auslauf entsprechend DIN 1988 Teil 4, zum Anschluss ans Trinkwassernetz , bestehend aus Schrägsitzventil R ¾" und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen, für die manuelle Wiederbefüllung

Gewicht ca. 3,50 kg

A+ FÜLLEINHEIT - für LipuJet-P-RB,-RD NS 2 bis NS 4 Stk

z.B. ACO Fülleinheit Artikelnummer 3300.11.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 35

Fülleinheit für LipuJet-S-OB,-OD,-RB,-RD, freier Auslauf entsprechend DIN 1988 Teil 4, zum Anschluss ans Trinkwassernetz , bestehend aus Schrägsitzventil R ¾" und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen, für die manuelle Wiederbefüllung

A+ FÜLLEINHEIT - für LipuJet-S-OB,-OD,-RB,-RD Stk

z.B. ACO Fülleinheit Artikelnummer 7602.00.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 36

Fülleinheit für LipuJet-P-SB,-SD zum Einbau vor dem Abscheider, freier Auslauf entsprechend DIN 1988 Teil 4, zum Anschluss ans Trinkwassernetz, aus Edelstahl Werkstoff 1.4571 bestehend aus:

Rohrstutzen DN 100 L = 300 mm, Fülleinheit mit angeschweisstem Geruchsverschluss, Schrägsitzventil R ¾" und Druckminderer mit Schmutzfänger, DVGW zertifiziert / KIWA zugelassen, 1x Rohrverbinder DN 100, für die manuelle Wiederbefüllung

A+ FÜLLEINHEIT - für LipuJet-P-SB,-SD Stk

z.B. ACO Fülleinheit Artikelnummer 0153.06.76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 38

Schauglas DN 200 für LipuJet-P-OB,-OD (NS 1 bis NS 10) mit Scheibenwischer, Gewicht ca. 3,20 kg

A+ SCHAUGLAS - für LipuJet-P-OB,-OD NS 1 bis NS 10 Stk

z.B. ACO Schauglas Artikelnummer 3300.11.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 39

Schauglas DN 200 mit Wischer für LipuJet-S-OB,-OD,-RB,-RD mit Scheibenwischer,Gewicht ca. 2,30 kg

A+ SCHAUGLAS - für LipuJet-S-OB,-OD,-RB,-RD, NS 1 bis NS 10 Stk

z.B. ACO Schauglas Artikelnummer 7602.00.26 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 41

Schauglas DN 200 für LipuJet-P-RB,-RD (NS 2 bis NS 4) mit Scheibenwischer, Gewicht ca. 3,20 kg

A+ SCHAUGLAS - für LipuJet-P-RB,-RD, NS 2 bis NS 4 Stk

z.B. ACO Schauglas Artikelnummer 3300.11.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 42

Schauglas DN 200 für LipuJet-P-RB,-RD (NS 5,5 bis NS 22,5) mit Scheibenwischer, Gewicht ca. 2,10 kg

A+ SCHAUGLAS - für LipuJet-P-RB,-RD, NS 5,5 bis NS 22,5 Stk

z.B. ACO Schauglas Artikelnummer 3300.20.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 50

Zulaufschieber aus PVC, mit Dichtring gemäß DIN 19538

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER DN 50 Stk

für Rohre mit Ø50mm

Länge : 91 mm

Gewicht : ca. 0,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 50 Artikelnummer 0175.18.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 51

Zulaufschieber aus PVC, beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER DN 100 Stk

für Rohre mit Ø110mm

Länge : 176 mm

Höhe: 330 mm

Gewicht : ca. 2,75 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 100 Artikelnummer 0175.13.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ZULAUFSCHIEBER DN 150 Stk

für Rohre mit Ø160mm

Länge : 226 mm

Höhe: 510 mm

Gewicht : ca. 6,50 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 150 Artikelnummer 0175.13.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ ZULAUFSCHIEBER DN 200 Stk

für Rohre mit Ø200mm

Länge : 264 mm

Höhe: 637 mm

Gewicht : ca. 8,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 200 Artikelnummer 0170.20.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 53

Absperrschieber / Plattenschieber mit Handrad

Werkstoff Gehäuse GG 25, Schieberplatte und Spindel aus Edelstahl 1.4301, einschließlich Schrauben und Dichtungen

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ABSPERRSCHIEBER / PLATTENSCHIEBER DN 100 Stk

für Rohre mit DN 100

Baulänge : 50 mm

Spindelweg Höhe: 365 bis 465 mm

Gewicht : ca. 15 kg

z.B. ACO Absperrschieber / Plattenschieber DN 100 Artikelnummer 7602.00.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ABSPERRSCHIEBER / PLATTENSCHIEBER DN 150 Stk

für Rohre mit DN 150

Baulänge : 60 mm

Spindelweg Höhe: 478 bis 639 mm

Gewicht : ca. 29 kg

z.B. ACO Absperrschieber / Plattenschieber DN 150 Artikelnummer 7604.00.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ ABSPERRSCHIEBER / PLATTENSCHIEBER DN 200 Stk

für Rohre mit DN 200

Baulänge : 60 mm

Spindelweg Höhe: 542 bis 743 mm

Gewicht : ca. 36 kg

z.B. ACO Absperrschieber / Plattenschieber DN 200 Artikelnummer 7610.00.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 55

Flanschanschlussteil, Flanschmaße nach DIN 2501, PN 10 bestehend aus: Flanschanschlussteil Werkstoff 1.4301, Schrauben und Muttern A4, Dichtungen NBR

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ FLANSCHANSCHLUSSTEIL DN 100 Stk

für Absperrschieber / Plattenschieber DN 100

Baulänge : 75 mm

Gewicht : ca. 6,5 kg

z.B. ACO Flanschanschlussteil DN 100 Artikelnummer 7602.00.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ FLANSCHANSCHLUSSTEIL DN 150 Stk

für Absperrschieber / Plattenschieber DN 150

Baulänge : 75 mm

Gewicht : ca. 10 kg

z.B. ACO Flanschanschlussteil DN 150 Artikelnummer 7604.00.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ FLANSCHANSCHLUSSTEIL DN 200 Stk

für Absperrschieber / Plattenschieber DN 200

Baulänge : 120 mm

Gewicht : ca. 12,9 kg

z.B. ACO Flanschanschlussteil DN 200 Artikelnummer 7610.00.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 60

Laufrollenset bestehend aus 4 Rollen, davon 2 mit verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters

A+ LAUFROLLENSET -für LipuMobil-P NS 0,8 Stk

passend für : LipuMobil-P Typ 0,8

z.B. ACO Laufrollenset Artikelnummer 3700.04.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 61

Ablasshahn ¾" aus Kunststoff zur Behälterentleerung

A+ ABLASSHAHN -für LipuMobil-P NS 0,8 Stk

passend für : LipuMobil-P Typ 0,8

z.B. ACO Ablasshahn Artikelnummer 3700.04.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 62

Weithalsfass, mit Deckel und Spannring, geruchsdicht, Farbe weiß

A+ WECHSELFASS -Volumen 60 Liter Stk

passend für : Lipator-P, Lipator-S, LipuMobil-P Typ 0,8

Volumen: 60 Liter

Durchmesser: ca. 380 mm

Höhe: ca. 630 mm

Gewicht : ca. 5 kg

z.B. ACO Weithalsfass Artikelnummer 7600.00.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 63

Rollengestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4571, mit 4 Transportrollen

A+ ROLLENGESTELL -für LipuMobil-S Stk

passend für : LipuMobil-S

Länge: 720 mm

Breite: 620 mm

Höhe: 230 mm

Gewicht : ca. 19 kg

z.B. ACO Rollengestell Artikelnummer 0153.20.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 65

Zulauf Absperrschieber / Plattenschieber mit Handrad

zu Pumpeneinheit LipuSmart

Werkstoff Gehäuse GG 25, Schieberplatte und Spindel aus Edelstahl 1.4301, einschließlich Dichtungen und Befestigungsmaterial

Ausführung : PN 10, Temperaturbereich : -20 °C bis +120 °C

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ABSPERRSCHIEBER DN 100 LipuSmart Pumpeneinheit Stk

für Rohre mit DN 100

Baulänge : 50 mm

Spindelweg Höhe: 365 bis 465 mm

Durchmesser Handrad : 200 mm

Gewicht : ca. 15 kg

z.B. ACO Absperrschieber / Plattenschieber DN 100 Artikelnummer 0155.34.18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 66

Absperrschiebersatz DN 80 aus GG Baulänge 180 mm, bestehend aus: Keilflachschieber DN 80 Schrauben, Muttern u. Dichtung, Gewicht ca. 21 kg

A+ ABSPERRSCHIEBER Druckleitung - LipuSmart Stk

für Druckleitung LipuSmart Pumpeneinheit

z.B. ACO Absperrschieber DN 80 Artikelnummer 0154.51.93 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 67

Anschlussstutzen Lüftung DN 70

zu Pumpeneinheit LipuSmart

Werkstoff PE-HD, einschließlich Dichtung und Befestigungsmaterial

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ANSCHLUSSSTUTZEN DN 70 LipuSmart Pumpeneinheit Stk

für Rohre mit DN 70 (Außendurchmesser 75 mm)

z.B. ACO Anschlussstutzen DN 70 Artikelnummer 0155.34.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 80

Fettschichtdickenmessgerät für Fettabscheideranlagen (Nenngröße 1 bis 20) zur elektronischen Messung der Fettschicht. Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette. Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %). Mit optischer Anzeige des Füllstandes. Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit. Geeignet zur Weiterleitung an die ZLT. Betriebsspannung: 230VAC/5 VA max. Verbrauch ca. 12 W, Schutzklasse IP 54, Steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel

A+ FETTSCHICHTDICKENMESSGERÄT-für Fettabscheider NS1 bis NS22,5 Stk

z.B. ACO Fettschichtdickenmessgerät Artikelnummer 3300.11.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 85

Fettschichtdickenmessgerät Multi Control für freiaufgestellte Fettabscheideranlagen (Nenngröße 1 bis 30) zur elektronischen Messung der Fettschicht. Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette.- stufenlose Messung in Prozent- mit integrierter SD-Karte (4GB) zur Aufzeichnung des Messverlaufs, Speicherung auf externe Medien (z.B. Laptop,Excel) möglich- Auswertegerät mit Farb-Touchpanel- mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) zur Erhöhung der Betriebssicherheit- drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm(einstellbar), Vollalarm (einstellbar) und Störungen- integrierte Backup-Batterie (CR 2032)- Messstab mit Einstellskala - geeignet zur Weiterleitung an die ZLT. Betriebsspannung: 230 V AC/DC, 2 A Verbrauch ca. 43 W, Schutzklasse IP 54, Steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel

A+ FETTSCHICHTDICKENMESSGERÄT- für Fettabscheider NS1 bis NS30 Stk

z.B. ACO Fettschichtdickenmessgerät Artikelnummer 3300.12.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 89

Heizstab zur Verflüssigung der Fettschicht bei aushärtenden Fetten vor dem Entsorgungsvorgang. Der Heizstab wird zum Erwärmen der Fettschicht eingesetzt (bei niedrigen Umgebungstemperaturen, Betriebspausen oder bei erkennbarer ausgehärteter Fettschicht). Der Heizstab ist werksseitig am Fettabscheider montiert, Schutzart IP 64, Die Heizstäbe bestehen aus drei U-förmig gebogenen Rohrheizkörpern, die in einem Schraubkopf mit Rohrgewinde R 1½ aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 eingeschweißt sind, Mantelwerkstoff der Rohrheizkörper Werkstoff 1.4435, Der Fühler des Kapillarrohrreglers befindet sich in einem Schutzrohr und erfasst die Flüssigkeitstemperatur, Der Regler ist stufenlos einstellbar, Einstellbereich beträgt wahlweise 30°C bis 110°C, Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW

A+ HEIZSTAB - für Fettabscheider Stk

Eintauchtiefe: 475 mm

Gesamtlänge: 635 mm

Oberflächenbelastung: 8-9 W/cm²

z.B. ACO Heizstab Artikelnummer 7300.01.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 90

Entsorgungsleitung (Saugleitung) für Fettabscheider ohne Entsorgungspumpe

Rohr DN 75 mit Steckmuffensystem,

Edelstahl Werkstoff 1.4404 (V4A) (AISI 316L), vollständig gebeizt und passiviert

Steckmuffensystem gefertigt nach ÖNORM EN 1124, Doppellippendichtung Werkstoff EPDM

Entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und ÖNORM EN 13501-1

Übergang Länge 110mm Spitzende DN 75 mit R 2 ½“ Innengewinde, Muffenanschlussstück DN 75 Länge 160mm mit R 2 ½“ Außengewinde, Steckmuffensicherungen, Formstücke

Zubehör wie Gleitmittel ist in eigenen Positionen beschrieben.

Anzugeben ist Länge der Entsorgungsleitung in Meter

A+ Entsorgungsleitung Fettabsch. o. Entsorgungspumpe Stk

Länge: \_ \_ \_ m

Außendurchmesser: 75mm

z.B. ACO Pipe Entsorgungsleitung für Fettabscheider ohne Entsorgungspumpe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 91

Entsorgungsleitung (Saugleitung) für Fettabscheider mit Entsorgungspumpe

Rohr DN 75 mit Steckmuffensystem,

Edelstahl Werkstoff 1.4404 (V4A) (AISI 316L), vollständig gebeizt und passiviert

Steckmuffensystem gefertigt nach ÖNORM EN 1124, Doppellippendichtung Werkstoff EPDM

Entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und ÖNORM EN 13501-1

Übergang Länge 110mm Spitzende DN 75 mit R 2 ½“ Innengewinde, Muffenanschlussstück DN 75 Länge 160mm mit R 2 ½“ Außengewinde, Druckrohrschellen, Formstücke

Zubehör wie Gleitmittel ist in eigenen Positionen beschrieben.

Anzugeben ist Länge der Entsorgungsleitung in Meter

A+ Entsorgungsleitung Fettabsch. m. Entsorgungspumpe Stk

Länge: \_ \_ \_ m

Außendurchmesser: 75mm

z.B. ACO Pipe Entsorgungsleitung für Fettabscheider mit Entsorgungspumpe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 92

Lüftungsleitung, Rohr mit Steckmuffensystem,

Edelstahl Werkstoff 1.4404 (V4A) (AISI 316L), vollständig gebeizt und passiviert

Steckmuffensystem gefertigt nach ÖNORM EN 1124, Doppellippendichtung Werkstoff EPDM

Entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und ÖNORM EN 13501-1, Formstücke

Zubehör wie Gleitmittel ist in eigenen Positionen beschrieben.

Anzugeben:

Länge der Lüftungsleitung in Meter

DN (50, 70, 100)

A+ Lüftungsleitung Fettabscheider Stk

Länge: \_ \_ \_ m

DN:\_ \_ \_

z.B. ACO Pipe Lüftungsleitung für Fettabscheider oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CE 95

Gleitmittel zur Verwendung mit Edelstahlsteckmuffenrohrsystem, widerstandsfähig gegen Belastungen durch hohe Temperaturen und Fette im Küchenabwasser.

Gebindegeicht 1kg

A+ Gleitmittel für Edelstahlrohre mit Steckmuffen Stk

z.B. ACO Pipe Gleitmittel, Artikelnummer 0174.14.98 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CF + LipuFloc - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.CF 01

LipuFloc, Chemisch-physikalische Abwasserbehandlungsanlage zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von Fettabscheideranlagen nach ÖNORM EN 1825 durch Flockulation. Betriebsstättenabhängige Dosierung eines Emulsionsspalt- und Flockungsmittel auf Polymerbasis (Rein planzlich aus nachwachsenden Rohstoffen, kein Gefahrengut, Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 Reach) in den Abwasserstrom vom Fettabscheideanlagen. Zum Einbau in Räumen - frostfrei, Vollautomatischer Betrieb, mit Dosierpumpe Nenndruck 3 bar (Dauerbetrieb), max. Förderleistung 2 l/Std, Leistungsaufnahme 15 W, mit Zirkulationspumpe max. Förderleistung 300 l/min max. Förderhöhe 10m Leistungsaufnahme 0,35 KW, Schutzart IP 55, mit Steuerung Bedienung / Programmierung / Justierung per Farbtouchpanel, Niveauüberwachung / Meldung des Flockungsmittelvorrates, Anzeige der Betriebsparameter / Meldungen, Potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldungen, Schutzart IP 54

Die Anlage wird in einem frostgeschützten Raum installiert. Ein Touch-Panel ist in der Tür der Steuerung eingebaut. Alle Dosiereinstellungen und automatischen Abläufe werden am Touch-Panel definiert, angezeigt und kontrolliert. Die Zirkulationseinheit wird neben dem freiaufgestellten Fettabscheider aufgestellt. Die Zirkulationspumpe ist über einen Saugschlauch mit dem Ablauftauchrohr des Fettabscheiders und mit einem Druckschlauch über ein Anschlussteil mit dem Zulauf des Fettabscheiders verbunden. Zwischen Dosierpumpe und dem Gebinde Flockungsmittel ist eine Saugleitung und zwischen Dosierpumpe und Zirkulationspumpe ist eine Druckleitung installiert.

Zubehör wie Gebinde Flockungsmittel ist in eigener Position beschrieben.

A+ LipuFloc - Freiaufstellung Stk

Maße Zirkulationseinheit : ca. 500 x 300 x 650 mm (L x B x H)

Maße Steuerung: ca. 520 x 670 x 230 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 190 kg

z.B. ACO LipuFloc Artikelnummer 7980.20.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.CF 05

Flockungsmittel (Spaltmittel 2.0) : Emulsionsspalt- und Flockungsmittel auf Polymerbasis (Rein planzlich aus nachwachsenden Rohstoffen, kein Gefahrengut, Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 Reach) zur weitergehenden Behandlung von stark fetthaltigen Gastronmieabwässern in Verbindung mit der Abwasserbehandlungsanlage LipuFloc, Gebindeeigenschaften: Deckelfass aus HD-PE Nennvolumen: 120 Liter Fass Abmessungen: DxH = 496x800 mm Verschluß: Spannring mit Außenhebelverschluß Chemikalieneigenschaften: Aggregatzustand flüssig, Farbe braun, gut biologisch abbaubar, Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten. Wassergefährungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend Status: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3, Frostempfindlicher Stoff !

A+ Gebinde Flockungsmittel Stk

Abmessungen Fass : Durchmesser: 500 mm, Höhe 820 mm

Gewicht Gefüllt: ca. 125 kg

z.B. ACO Spaltmittel 2.0 Artikelnummer 0150.69.36 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA + Hebeanlagen Schwarzwasser - fäkalienhaltig (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.DA 01

MULI-STAR-DDP, Abwasserhebeanlage Duo gemäß ÖNORM EN 12050-1 zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigen und fäkalienfreien Abwasser über die Rückstauebene, zum Einbau in Räumen, freistehend, Sammelbehälter aus Polyethylen (PE-LLD), Kompakte Liefereinheit / Kenndaten: Sammelbehälter aus Polyethylen - Grundablass R 1 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung - Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 - 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100 - 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200 - 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung Ausbildung Druckleitung - Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube) - Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (wahlweise Ø 88 – 90 mm als Zubehör:) - Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 (Zubehör) 2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2) - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min - Schutzart IP 68 - mit permanenter Motorüberwachung - verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 65 mm - S3 Aussetzbetrieb - Mit 10 m Anschlusskabel Mit pneumatischer Niveauschaltung - Mit 10 m Steuerleitung Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung (Zubehör)

Zubehör : Absperrschieber Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung

A+ MULI-STAR-DDP 1.1 - 2 x Pumpen 9 m 14 l/sec -Volumen 150 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,83 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 5 A )

Förderhöhe : max 9,5 m

Förderleistung : max 14 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 110 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 65 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 150 Liter

Länge: 1150 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 101 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP 1.1 Artikelnummer 1202.00.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-STAR-DDP 2.1 - 2 x Pumpen 9 m 14 l/sec -Volumen 300 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,83 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 5 A )

Förderhöhe : max 9,5 m

Förderleistung : max 14 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 185 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 95 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 300 Liter

Länge: 1550 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 107 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP 2.1 Artikelnummer 1202.00.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 02

MULI-STAR-DDP, Abwasserhebeanlage Duo gemäß ÖNORM EN 12050-1 zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigen und fäkalienfreien Abwasser über die Rückstauebene, zum Einbau in Räumen, freistehend, Sammelbehälter aus Polyethylen (PE-LLD), Kompakte Liefereinheit/Kenndaten: Sammelbehälter aus Polyethylen - Grundablass R 1 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung - Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 - 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100 - 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikale Zulaufstutzen DN 100 - 1 vertikale Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikale Zulaufstutzen DN 200 - 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung Ausbildung Druckleitung - Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube) - Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (wahlweise Ø 88 – 90 mm als Zubehör) - Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 (Zubehör) 2 x Pumpenaggregat 3,0 kW (P2) - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2800 U/min - Schutzart IP 68 - mit permanenter Motorüberwachung - verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 65 mm - S3 Aussetzbetrieb - Mit 10 m Anschlusskabel Mit pneumatischer Niveauschaltung - Mit 10 m Steuerleitung Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung (Zubehör)

Zubehör : Absperrschieber Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung

A+ MULI-STAR-DDP 1.2 - 2 x Pumpen 16 m 15 l/sec -Volumen 150 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 3,45 KW P2 = 3,0 KW / Stromaufnahme 10 A )

Förderhöhe : max 16 m

Förderleistung : max 15 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 110 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 65 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 150 Liter

Länge: 1150 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 124 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP 1.2 Artikelnummer 1202.00.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-STAR-DDP 2.2 - 2 x Pumpen 16 m 15 l/sec -Volumen 300 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 3,45 KW P2 = 3,0 KW / Stromaufnahme 10 A )

Förderhöhe : max 16 m

Förderleistung : max 15 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 185 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 95 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 300 Liter

Länge: 1550 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 130 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP 2.2 Artikelnummer 1202.00.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 03

MULI-STAR-DDP, Abwasserhebeanlage Duo gemäß ÖNORM EN 12050-1 zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigen und fäkalienfreien Abwasser über die Rückstauebene, zum Einbau in Räumen, freistehend, Sammelbehälter aus Polyethylen (PE-LLD), Kompakte Liefereinheit / Kenndaten: Sammelbehälter aus Polyethylen - Grundablass R 1 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung - Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 - 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100 - 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200 - 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung Ausbildung Druckleitung - Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube) - Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (wahlweise Ø 88 – 90 mm als Zubehör:) - Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16 (Zubehör) 2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2) - Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min - Schutzart IP 68 - mit permanenter Motorüberwachung - verstopfungsarmes Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 65 mm - S3 Aussetzbetrieb - Mit 10 m Anschlusskabel Mit pneumatischer Niveauschaltung - Mit 10 m Steuerleitung Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung (Zubehör)

Zubehör : Absperrschieber Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung

A+ MULI-STAR-DDP ECO 1.0 -2 x Pumpen 4 m 7 l/sec -Volumen 150 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,83 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 5 A )

Förderhöhe : max 4 m

Förderleistung : max 7,5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 110 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 65 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 150 Liter

Länge: 1150 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 101 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP ECO 1.0 Artikelnummer 1202.00.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-STAR-DDP ECO 2.0 -2 x Pumpen 4 m 7 l/sec -Volumen 300 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,83 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 5 A )

Förderhöhe : max 4 m

Förderleistung : max 7 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 185 Liter (Zulaufhöhe 400mm / oben) oder 95 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

Gesamtvolumen : 300 Liter

Länge: 1550 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 690 mm

Gesamtgewicht : ca. 107 kg

z.B. ACO MULI-STAR-DDP ECO 2.0 Artikelnummer 1202.00.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 04

MULI-PRO DDP, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung, mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2", 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung. Behältermaße: 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 520 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 240 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 310 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 335 Liter Anschluss Zulaufleitung: 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 1 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöhe 1015 mm, 1 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Einlüftungsleitung: Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet, 2 Pumpenaggregate, Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68, mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 70 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser) Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 1.1 - 2 x Pumpen 8 m 18 l/sec -Volumen 520 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,01 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 3,6 A )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 18 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 780 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 303 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 1.1 (Muli Pro-PE K-15 duo) Artikelnummer 0175.13.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-PRO DDP 1.2 - 2 x Pumpen 10 m 24 l/sec -Volumen 520 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,94 KW P2 = 2,2 KW / Stromaufnahme 5,2 A )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 24 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 780 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 314 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 1.2 (Muli Pro-PE K-22 duo) Artikelnummer 0175.13.18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ MULI-PRO DDP 1.3 - 2 x Pumpen 14 m 33 l/sec -Volumen 520 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 3,87 KW P2 = 3,0 KW / Stromaufnahme 6,6 A )

Förderhöhe : max 14 m

Förderleistung : max 33 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 780 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 346 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 1.3 (Muli Pro-PE K-30 duo) Artikelnummer 0175.13.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 05

MULI-PRO DDP, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung, mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2", 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung. Behältermaße: 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 520 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 240 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 310 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 335 Liter Anschluss Zulaufleitung: 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 1 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöhe 1015 mm 1 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Einlüftungsleitung: Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet, 2 Pumpenaggregate, Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68, mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 70 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser) Steuerung Multi Control mit Sanftanlauf - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 1.4 - 2 x Pumpen 17 m 37 l/sec -Volumen 520 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 6,71 KW P2 = 5,5 KW / Stromaufnahme 11,6 A )

Förderhöhe : max 17 m

Förderleistung : max 37 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 780 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 401 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 1.4 (Muli Pro-PE K-55 duo) Artikelnummer 0175.13.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 06

MULI-PRO DDP, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung, mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2", 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung. Behältermaße: 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 520 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 240 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 310 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 335 Liter Anschluss Zulaufleitung: 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 1 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 1 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöhe 1015 mm 1 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 100 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet, 2 Pumpenaggregate, Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68, mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 100 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser) Steuerung Multi Control mit Sanftanlauf - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 1.5 - 2 x Pumpen 18 m 51 l/sec -Volumen 520 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 8,97 KW P2 = 7,5 KW / Stromaufnahme 15,5 A )

Förderhöhe : max 18 m

Förderleistung : max 51 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 780 mm

Gesamthöhe: ca.1530 mm

Gesamtgewicht : ca. 410 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 1.5 (Muli Pro-PE K-75 duo) Artikelnummer 0175.13.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 07

MULI-PRO DDP - parallel, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: 2 x Sammelbehälter aus Polyethylen jeweils mit Revisionsöffnungen LW 320 mm mit Über- bzw. Unterlauf DN 150 mit Verbindungsmuffe aus Polyethylen mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2" 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung Behältermaße: je 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 1040 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 480 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 610 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 660 Liter Anschluss Zulaufleitung: 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 2 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöhe 1015 mm 2 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungs- stück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Einlüftungsleitung: 2 Stutzen DN 100 für Kunststoff- oder SML-Rohr geeignet 2 Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68 mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 70 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr für EIN-AUS-ALARM 1 mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser) Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 2.1 - 2 x Pumpen 8 m 18 l/sec -Volumen 1040 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,01 KW P2 = 1,5 KW / Stromaufnahme 3,6 A )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 18,3 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 1640 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 367 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 2.1 (Muli Pro-PE K-15 parallel) Artikelnummer 0175.13.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-PRO DDP 2.2 - 2 x Pumpen 10 m 24 l/sec -Volumen 1040 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,94 KW P2 = 2,2 KW / Stromaufnahme 5,2 A )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 24,2 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 1640 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 377 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 2.2 (Muli Pro-PE K-22 parallel) Artikelnummer 0175.13.24 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ MULI-PRO DDP 2.3 - 2 x Pumpen 14 m 33 l/sec -Volumen 1040 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 3,87 KW P2 = 3,0 KW / Stromaufnahme 6,6 A )

Förderhöhe : max 14 m

Förderleistung : max 33,5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 1640 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 410 kg

z.B. ACO MULI-PRO-DDP 2.3 (Muli Pro-PE K-30 parallel) Artikelnummer 0175.13.25 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 08

MULI-PRO DDP - parallel, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: 2 x Sammelbehälter aus Polyethylen jeweils mit Revisionsöffnungen LW 320 mm mit Über- bzw. Unterlauf DN 150 mit Verbindungsmuffe aus Polyethylen mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2" 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung Behältermaße: je 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 1040 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 480 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 610 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 660 Liter Anschluss Zulaufleitung: 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 2 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöhe 1015 mm 2 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungs- stück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Einlüftungsleitung: 2 Stutzen DN 100 für Kunststoff- oder SML-Rohr geeignet 2 Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68 mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 70 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr für EIN-AUS-ALARM 1 mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser). Steuerung Multi Control mit Sanftanlauf - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung. Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 2.4 - 2 x Pumpen 17 m 37 l/sec -Volumen 1040 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 6,71 KW P2 = 5,5 KW / Stromaufnahme 11,6 A )

Förderhöhe : max 17 m

Förderleistung : max 37 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 1640 mm

Gesamthöhe: ca.1410 mm

Gesamtgewicht : ca. 465 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 2.4 (Muli Pro-PE K-55 parallel) Artikelnummer 0175.13.26 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 09

MULI-PRO DDP - parallel, Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser, zur Freiaufstellung mit Kanalrad bestehend aus: 2 x Sammelbehälter aus Polyethylen jeweils mit Revisionsöffnungen LW 320 mm mit Über- bzw. Unterlauf DN 150 mit Verbindungsmuffe aus Polyethylen mit Ablassschraube und 2 x Anschluss für Handmembranpumpe R 1 1/2" 1 Satz Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Dübel zur auftriebssicheren Verankerung Behältermaße: je 1500 x 780 x 1035 mm (LxBxH) Behälter-Gesamtvolumen: 1040 Liter Behälter-Nutzvolumen: bei Zulaufhöhe 600 mm = 480 Liter bei Zulaufhöhe 750 mm = 610 Liter bei Zulaufhöhe 800 mm oder von oben = 660 Liter Anschluss Zulaufleitung: 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 600 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 750 mm 2 x Zulauf DN 150, Zulaufhöhe 800 mm 2 x Zulauf DN 100 von oben Zulaufhöh 1015 mm 2 x Zulauf DN 200 / DN 150 von oben Zulaufhöhe 1015 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet Anschluss Druckleitung: 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 100 mit Entleerungsschraube mit Hosenrohr mit Spezial-Befestigungs- stück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm) Anschluss Einlüftungsleitung: 2 Stutzen DN 100 für Kunststoff- oder SML-Rohr geeignet 2 Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. Drehzahl: 1450 U/min. Schutzart IP 68 mit 1 Wellendichtring und 1 Gleitringdichtung mit Kanalrad 100 mm Korndurchlass - S3 Aussetzbetrieb - inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr für EIN-AUS-ALARM 1 mit pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor "Lufteinperlung" (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. fetthaltiges Abwasser). Steuerung Multi Control mit Sanftanlauf - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung. Der Schaltkasten ist durch 7 m pneumatische Steuerleitung und Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung mit Befestigungssatz, Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-PRO DDP 2.5 - 2 x Pumpen 18 m 51 l/sec -Volumen 1040 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 8,97 KW P2 = 7,5 KW / Stromaufnahme 15,5 A )

Förderhöhe : max 18 m

Förderleistung : max 51 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Länge: 1500 mm

Breite: 1640 mm

Gesamthöhe: ca.1530 mm

Gesamtgewicht : ca. 480 kg

z.B. ACO MULI-PRO DDP 2.5 (Muli Pro-PE K-75 parallel) Artikelnummer 0175.13.27 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 16

MULI-STAR Abwasserhebeanlage nach DIN EN 12050-1 zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem und fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauebene, zum Einbau in frostfreien Räumen unterhalb der Rückstauebene, freistehend, Sammelbehälter aus Polyethylen, Kompakte Liefereinheit / Kenndaten: • Sammelbehälter mit 3 horizontalen Zulaufstutzen DN 100, mit 1 vertikalen Zulaufstutzen DN 50/DN 100, mit Revisionsöffnung (Ø 133 mm) zur einfachen Wartung, mit Grundablass Rp 1“ und Anschlussstutzen DN 50 für Handmembranpumpe, mit Entlüftungsanschluss DN 50, integrierter Spezial-Rückflussverhinderer (Kugelrückschlagventil mit integrierter Anlüftschraube), Spezial-Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung, (Rohraußendurchmesser von 108-114,3 mm), optional Dichtring DN 80, Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 10,Pumpenaggregat IP 68, mit verstopfungsarmen Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 55 mm, S 3 Aussetzbetrieb • pneumatische Schaltung (5 m Schlauch zwischen Hebeanlage und Schaltkasten), beiliegendes Zubehör: mit elastischen Anschlussverbinder (Schlauch plus Schellen) 1 Stk. DN 100 und 2 Stck. DN 50; Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung,Steuerung mit • potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung • netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) • numerisches Display mit Zustandsanzeige • Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, • Füllstandsmessung und Sensorüberwachung • Drehfeldkontrolle • H-0-A Taster • Anzeige Serviceintervalle • Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse • Amperemeter • einfacher Fehlerspeicher (letzte Fehler) • Steuerung voreingestellt und mehrsprachig • Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung • Steuerung Gehäusegröße BxHxT: 190x320x110 mm (gemessen mit Kabelverschraubung) LGA Prüfzeugnis: 7391278-01

Zubehör wie Absperrschieber Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-STAR-MDP1 - 1 x Pumpe 6 m 10 l/sec -Volumen 60 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat Drehstrommotor ( P1 = 1,0 KW P2 = 0,75 KW / Stromaufnahme 1,93 A )

Steuerung MultiControl Mono • Schutzart IP 54 • Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integrierten Phasenwender

Förderhöhe : max 6 m

Förderleistung : max 10 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 30 Liter (Zulauf von oben ) , 25 Liter (Zulaufhöhe 250 mm) oder 20 Liter ( Zulaufhöhe 180mm)

Gesamtvolumen : 60 Liter

Länge: 575 mm

Breite: 520 mm

Höhe: 700 mm

Gesamtgewicht : ca. 35 kg

z.B. ACO MULI-STAR-MDP1 Artikelnummer 1200.50.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-STAR-MWP1 - 1 x Pumpe 5 m 9 l/sec -Volumen 60 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat Wechselstrommotor ( P1 = 1,1 KW P2 = 0,75 KW / Stromaufnahme 5,05 A )

Steuerung MultiControl Mono • Schutzart IP 54 • Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel mit Schuko - Stecker

träge Absicherung entsprechend Vorortbedingungen

Förderhöhe : max 5 m

Förderleistung : max 9 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 30 Liter (Zulauf von oben ) , 25 Liter (Zulaufhöhe 250 mm) oder 20 Liter ( Zulaufhöhe 180mm)

Gesamtvolumen : 60 Liter

Länge: 575 mm

Breite: 520 mm

Höhe: 700 mm

Gesamtgewicht : ca. 35 kg

z.B. ACO MULI-STAR-MWP1 Artikelnummer 1200.50.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 20

MULI-UF- MWP Abwasserhebeanlage zum Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem und fäkalienfreiem Abwasser über die Rückstauebene zum Einbau in die Bodenplatte. in Anlehnung an EN 12050-1 bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit 3 horizontalen Zulaufstutzen DN 100, drehbares und höhenverstellbares Aufsatzstück 360 x 300 mm (Höhenverstellbarkeit: 30-70 mm), befliesbare Abdeckplatte mit integriertem Bodenablauf (inkl. Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe= 50 mm) und Aufsatzstück 150x150 mm sowie Edelstahlrost, Belastungsklasse K3, Revisionsöffnung zur Wartung: 330 x 250 mm,1 x Schneidwerkpumpe montiert in separaten Pumpenbehälter aus PUR, Gleitringdichtung, Drehzahl 2800 U/min, Schutzart: IP 67, pneumatische Niveauschaltung: Staurohr mit pneumatischer Steuerleitung. Anschluss Druckleitung: nach EN ISO 15493 aus PVC-U, 50-40-1 1/4", integrierte Rückschlagklappe Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 50 Anschluß Kabeldurchführung Stutzen DN 70 Steuerung MultiControl Mono Schutzart IP 54, Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und Schuko- Stecker, Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT), potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85 dBA, 5-6 h), numerisches Display mit Zustandsanzeige, Digitalpotenziometer für die Einstellung von Ein- und Ausschaltpunkt, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Füllstandsmessung und Sensorüberwachung, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Anzeige Serviceintervalle, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, Amperemeter, einfacher Fehlerspeicher (letzte 3 Fehler), Steuerung voreingestellt und mehrsprachig, mit 230 V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung, Gehäusegröße BxHxT: 190x320x110 mm (gemessen mit Kabelverschraubung) Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Abdichtungsflansch zum Einbau in die Bodenplatte, Verlängerungsstück + Flexschlauch ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-UF-MWP1 - 1 x Pumpe 10 m 2 l/sec -Volumen 58 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat Wechselstrommotor ( P1 = 0,90 KW P2 = 0,60 KW / Stromaufnahme 4 )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 2 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 27 Liter

Gesamtvolumen : 58 Liter

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 670-740 mm höhenverstellbar

Gesamtgewicht : ca. 43 kg

z.B. ACO MULI-UF-MWP1 Artikelnummer 1203.00.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-UF-MWP2 - 1 x Pumpe 10 m 2 l/sec -Volumen 58 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat Wechselstrommotor ( P1 = 0,90 KW P2 = 0,60 KW / Stromaufnahme 4 )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 2 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 27 Liter

Gesamtvolumen : 58 Liter

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 770-840 mm höhenverstellbar

Gesamtgewicht : ca. 43 kg

z.B. ACO MULI-UF-MWP2 Artikelnummer 1203.00.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 22

Abdichtungsflansch für Hebeanlage zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ ABDICHTUNGSFLANSCH -für MULI-UF Stk

für Hebeanlagen MULI-UF

z.B. ACO Abdichtungsflansch Artikelnummer 620510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 23

Verlängerungsstück mit Lippendichtung für Hebeanlagen zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ VERLÄNGERUNGSSTÜCK -für MULI-UF Stk

für Hebeanlagen MULI-UF

z.B. ACO Verlängerungsstück Artikelnummer 620381 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 24

5 m Druckschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1 1/4", max Arbeitsdruck 6 bar

A+ DRUCKLEITUNGSSET - für MULI-UF Stk

für Hebeanlagen MULI-UF

z.B. ACO Druckleitungsset Artikelnummer 620493 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 25

MULI-XL DDP Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur Freiaufstellung bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung LW 350 mm ; 1 Satz Befestigungsschrauben mit U-Scheiben und Dübeln zur auftriebsicheren Verankerung:

Anschluss Druckleitung: 2 Stk. Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 mit Entleerungsschraube ; 2 Stk. Absperrschieber DN 80 (Druckseite) 2 Stk. Plattenschieber DN 100 (Saugseite); mit Hosenrohr und Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm)

2 Stk.Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor überflutbar; Leistung: 3,1 kW; Spannung: 400 V; Drehzahl: 1500 1/min; Nennstrom: 3,8 A; Schutzart: IP68; mit 2 Gleitringdichtungen; verstopfungsarmes adaptives Laufrad; Hmax= 10 m; Qmax=36 l/s Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb);

Wartung und Demontage der Pumpen im laufenden Betrieb möglich

inklusive pneumatischer Niveauschaltung: mit Staurohr, pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor für Lufteinperlung (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. bei fetthaltigem Abwasser)

Steuerung Multi Control Schutzart IP 54 Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A) mit integriertem Phasenwender Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (B x H x T) potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung .

Netzunabhängiger Alarm durch Akku (85 dBA, 5 - 6 h) numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotentiometer (Einstellknopf) - Digitalpotentiometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2, EIN und AUS, Hochwasseralarm Motorstrombegrenzung,- Zwangsum- und Zwangseinschaltung der Pumpen

- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervall - Betriebsstunden- und Einschaltintervallzähler - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzte Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

- mit 230 V-Anschluss für Stromversorgung der Lufteinperlung

Der Schaltkasten ist durch 10 m Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-XL DDP x.1 - 2 x Pumpen 10 m 36 l/sec -Volumen 800 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,3 KW P2 = 2,0 KW / Stromaufnahme 3,8 A )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 36 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehältermaße : (L x B x H) 2000 x 780 x 711 mm

Behälter-Gesamtvolumen: 800 Liter;

Behälternutzvolumen: 300 Liter

Anschluss Zulaufleitung : Zulauf DN 150 von oben für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Anschluss Entlüftungsleitung : Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Gesamtlänge: ca. 3005 mm

Gesamthöhe: ca.1336 mm

Gewicht Pumpe : ca. 60 kg

Gesamtgewicht : ca. 447 kg

z.B. ACO MULI-XL DDP x.1 (Muli Pro-PE N-20 XL) Artikelnummer 625031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-XL DDP x.1 - 2 x Pumpen 10 m 36 l/sec -Volumen 1124 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 2,3 KW P2 = 2,0 KW / Stromaufnahme 3,8 A )

Förderhöhe : max 10 m

Förderleistung : max 36 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehältermaße : (L x B x H) 1500 x 780 x 1300 mm

Behälter-Gesamtvolumen: 1124 Liter;

Behälternutzvolumen: 214 Liter

Anschluss Zulaufleitung : Zulauf DN 100 von Stirnseite bei einer Zulaufhöhe von 470 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Anschluss Entlüftungsleitung : Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Gesamtlänge: ca. 2525 mm

Gesamthöhe: ca.1336 mm

Gewicht Pumpe : ca. 60 kg

Gesamtgewicht : ca. 473 kg

z.B. ACO MULI-XL DDP x.1 (Muli Pro-PE N-20 XL) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 28

MULI-XL DDP Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur Freiaufstellung bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung LW 350 mm ; 1 Satz Befestigungsschrauben mit U-Scheiben und Dübeln zur auftriebsicheren Verankerung:

Anschluss Druckleitung: 2 Stk. Spezial-Rückflussverhinderer DN100 mit Entleerungsschraube ; 2 Stk. Absperrschieber DN100 (Druckseite) 2 Stk. Plattenschieber DN100 (Saugseite); mit Hosenrohr und Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm)

2 Stk.Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor überflutbar; Leistung: 3,1 kW; Spannung: 400 V; Drehzahl: 1460 1/min; Nennstrom: 6,8 A; Schutzart: IP68; mit 2 Gleitringdichtungen; verstopfungsarmes adaptives Laufrad; Hmax= 12 m; Qmax=46 l/s Betriebsart: S3;

Wartung und Demontage der Pumpen im laufenden Betrieb möglich

inklusive pneumatischer Niveauschaltung: mit Staurohr, pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor für Lufteinperlung (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. bei fetthaltigem Abwasser)

Steuerung Multi Control Schutzart IP 54 Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A) mit integriertem Phasenwender Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (B x H x T) potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung .

Netzunabhängiger Alarm durch Akku (85 dBA, 5 - 6 h) numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotentiometer (Einstellknopf) - Digitalpotentiometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2, EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung,- Zwangsum- und Zwangseinschaltung der Pumpen

- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervall - Betriebsstunden- und Einschaltintervallzähler - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzte Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

- mit 230 V-Anschluss für Stromversorgung der Lufteinperlung

Der Schaltkasten ist durch 10 m Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-XL DDP x.2 - 2 x Pumpen 12 m 46 l/sec -Volumen 949 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 3,7 KW P2 = 3,1 KW / Stromaufnahme 6,8 A )

Förderhöhe : max 12 m

Förderleistung : max 46 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehältermaße : (L x B x H) 2000 x 780 x 821 mm

Behälter-Gesamtvolumen: 949 Liter

Behälternutzvolumen: 450 Liter

Anschluss Zulaufleitung : Zulauf DN 150 von oben für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Anschluss Entlüftungsleitung : Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Gesamtlänge: ca. 3075 mm

Gesamthöhe: ca.1425 mm

Gewicht Pumpe : ca. 93 kg

Gesamtgewicht : ca. 529 kg

z.B. ACO MULI-XL DDP x.2 (Muli Pro-PE N-31 XL) Artikelnummer 625032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 30

MULI-XL DDP Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur Freiaufstellung bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Revisionsöffnung LW 350 mm ; 1 Satz Befestigungsschrauben mit U-Scheiben und Dübeln zur auftriebsicheren Verankerung:

Anschluss Druckleitung: 2 Stk. Spezial-Rückflussverhinderer DN100 mit Entleerungsschraube ; 2 Stk. Absperrschieber DN100 (Druckseite) 2 Stk. Plattenschieber DN100 (Saugseite); mit Hosenrohr und Spezial-Befestigungsstück zum Anschluss der Druckleitung DN 100 (Rohraußendurchmesser 108 - 114,3 mm)

2 Stk.Pumpenaggregate bestehend aus: Drehstrommotor überflutbar; Leistung: 4,7 kW; Spannung: 400 V; Drehzahl: 1460 1/min; Nennstrom: 10 A; Schutzart: IP68; mit 2 Gleitringdichtungen; verstopfungsarmes adaptives Laufrad; Hmax= 17 m; Qmax=51 l/s Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb);

Wartung und Demontage der Pumpen im laufenden Betrieb möglich

inklusive pneumatischer Niveauschaltung: mit Staurohr, pneumatischer Steuerleitung und Kleinstkompressor für Lufteinperlung (zum Schutz gegen schwimmdeckenbildende Medien z.B. bei fetthaltigem Abwasser)

Steuerung Multi Control Schutzart IP 54 Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (32 A) mit integriertem Phasenwender Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (B x H x T) potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung .

Netzunabhängiger Alarm durch Akku (85 dBA, 5 - 6 h) numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotentiometer (Einstellknopf) - Digitalpotentiometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2, EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung,- Zwangsum- und Zwangseinschaltung der Pumpen

- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervall - Betriebsstunden- und Einschaltintervallzähler - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzte Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig

- mit 230 V-Anschluss für Stromversorgung der Lufteinperlung

Der Schaltkasten ist durch 10 m Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden.

Zubehör wie Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-XL DDP x.3 - 2 x Pumpen 17 m 51 l/sec -Volumen 1099 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 5,6 KW P2 = 4,7 KW / Stromaufnahme 10 A )

Förderhöhe : max 17 m

Förderleistung : max 51 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehältermaße : (L x B x H) 2000 x 780 x 931 mm

Behälter-Gesamtvolumen: 1099 Liter

Behälternutzvolumen: 600 Liter

Anschluss Zulaufleitung : Zulauf DN 150 von oben für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Anschluss Entlüftungsleitung : Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Gesamtlänge: ca. 3224 mm

Gesamthöhe: ca.1770 mm

Gewicht Pumpe : ca. 140 kg

Gesamtgewicht : ca. 657 kg

z.B. ACO MULI-XL DDP x.3 (Muli Pro-PE N-47 XL) Artikelnummer 625033 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-XL DDP x.3 -2 x Pumpen 17 m 51 l/sec -Volumen 1124 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 5,6 KW P2 = 4,7 KW / Stromaufnahme 10 A )

Förderhöhe : max 17 m

Förderleistung : max 51 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehältermaße : (L x B x H) 1500 x 780 x 1300 mm

Behälter-Gesamtvolumen: 1124 Liter

Behälternutzvolumen: 608 Liter

Anschluss Zulaufleitung : Zulauf DN 150 von Stirnseite bei einer Zulaufhöhe von 900 mm für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Anschluss Entlüftungsleitung : Stutzen DN 100 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet

Gesamtlänge: ca. 2744 mm

Gesamthöhe: ca.1770 mm

Gewicht Pumpe : ca. 140 kg

Gesamtgewicht : ca. 668 kg

z.B. ACO MULI-XL DDP x.3 (Muli Pro-PE N-47 XL) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 34

Fäkablock-II für fäkalienhaltiges Abwasser, Kleinhebeanlage zur Wand-/Vorwandinstallation gemäß DIN EN 12050 - 1 bestehend aus: Sammelbehälter aus Stahlblech, mit 1 Satz Befestigungsmaterial Wandklosett-Anschluss: 2 Steckmuffen gegenüberliegend für KA-Rohr mit 90 mm Außendurchmesser, für WC-Anschlussstücke, stirnseitiger Blindflansch DN 100, Rückflussverhinderer DN 80 mit integriertem Spezial-Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung, Entleerungshahn R ½" zum Entleeren der Druckleitung, Anschluss Entlüftungsleitung: Rohrstutzen DN 70, mit CV-Verbindung, (SML oder KA-Rohr), mit ALU-Abdeckblende, mit Verschlussplatte für Motorraum, mit vertikaler Kanalrad-Kreiselpumpe freier Kugeldurchgang 55 mm, S 3 Aussetzbetrieb, mit Drehstrommotor 1450 U/min Schutzart IP 44, Steuerung Schutzart IP 54,mit potentialfreier Störmeldung Niveau hoch, mit optischer und akustischer Signalanlage netzabhängig, mit pneumatischer Niveauschaltung

Zubehör wie Zulaufstutzen DN 50 oder DN 100 ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ FÄKABLOCK-II - 1 x Pumpe 3 m 9 l/sec -Volumen 40 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,00 KW P2 = 0,75 KW / Stromaufnahme 2,15 A )

Förderhöhe : max 3 m

Förderleistung : max 9 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 45 °C ( kurzzeitig maximal 80 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 22 Liter (Zulaufhöhe 220 mm ab fertigem Fußboden bis Mitte WC Ablauf)

Gesamtvolumen : 40 Liter

Länge: 1004 mm

Breite: 263 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 135 kg

z.B. ACO FÄKABLOCK - II Artikelnummer 0175.00.90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 35

Zulaufschieber aus PVC, beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN 100 Stk

für Rohre mit Ø110mm

Länge : 176 mm

Höhe: 330 mm

Gewicht : ca. 2,75 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 100 Artikelnummer 0175.13.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN 150 Stk

für Rohre mit Ø160mm

Länge : 226 mm

Höhe: 510 mm

Gewicht : ca. 6,50 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 150 Artikelnummer 0175.13.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN 200 Stk

für Rohre mit Ø200mm

Länge : 264 mm

Höhe: 637 mm

Gewicht : ca. 8,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 200 Artikelnummer 0170.20.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 37

Absperrschiebersatz DN 80 aus GG Baulänge 180 mm, bestehend aus: Keilflachschieber DN 80 Schrauben, Muttern u. Dichtung, Gewicht ca. 21 kg

A+ ABSPERRSCHIEBER Druckleitung - für MULI-STAR Stk

für Hebeanlagen Muli-Star DDP, Muli-Star MDP1 / MWP1

z.B. ACO Absperrschieber DN 80 Artikelnummer 0154.51.93 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 39

Absperrschieber DN 80 aus GG Baulänge 180 mm, mit Befestigungssatz DN 80 ( 8 x Schrauben und Muttern, 1 x Dichtung ), Gewicht ca.23 kg

A+ ABSPERRSCHIEBER Druckleitung - für MULI-PRO-PE K15 bis K55 Stk

für Hebeanlagen Muli-Pro-PE-K15 bis K55

z.B. ACO Absperrschieber DN 80 Artikelnummer 0159.09.89 und Befestigungssatz DN 80 Artikelnummer 0159.00.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ABSPERRSCHIEBER Druckleitung - für MULI-PRO-PE V15 bis V40 Stk

für Hebeanlagen Muli-Pro-PE-V15 bis V40

z.B. ACO Absperrschieber DN 80 Artikelnummer 0159.09.89 und Befestigungssatz DN 80 Artikelnummer 0159.00.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 41

Absperrschieber DN 100 aus GG Baulänge 180 mm, mit Befestigungssatz DN 100 ( 8 x Schrauben und Muttern, verzinkt, 1 x Dichtung) Gewicht ca.23 kg

A+ ABSPERRSCHIEBER Druckleitung - für MULI-PRO-PE-K75 Stk

für Hebeanlagen Muli-Pro-PE-K75

z.B. ACO Absperrschieber DN 100 Artikelnummer 0159.09.90 und Befestigungssatz DN 100 Artikelnummer 0159.00.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 50

Lufteinperlungsset bestehend aus: Kleinstkompessor u. Anschlussmaterial zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Schwimmdeckenbildung (z.B. Fetthaltiges Abwasser)

A+ LUFTEINPERLUNG - für MULI-STAR-DDP Stk

für Hebeanlagen MULI-STAR-DDP

z.B. ACO Lufteinperlung Artikelnummer 0154.81.27 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 52

Signalanlage NA-1.2, netzunabhängig zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches mit akustischer u. optischer Störmeldung mit potentialfreiem Kontakt Betriebsspannung: 230 V/ AC 50/60 Hz Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat Schutzart: IP65 Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Schaltkontakt: 4 A Alarmausgang: 12 V 1A max. Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5 Steckerfertig mit 2 m Kabel

A+ SIGNALANLAGE\_ Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Signalanlage Artikelnummer 0150.26.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 54

Signalanlage mit GSM Modul, netzunabhängiger Alarm. Optische und Akustische Alarmmeldung. Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches. Das Gerät wird zur Übertragung von Alarmmeldungen auf Mobiltelefone eingesetzt. Parametrierung über mitgelieferte Software und USB-Kabel möglich. Einschub für Standard SIM Karte, Gehäuse aus Polycarbonat:Abmessungen (mit Kabelverschraubung) L x H x T 192 x 150 x 102 mm (Gehäuse L x H x T 178 x 125 x 102mm), Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz Schutzart: IP 54 (Antennenstecker montiert IP 44) Akku: 12 V 1,2 AH (Bleigel) Alarmausgang: 12 V 1 A max. Schaltkontakt: 4 A (1AG/Cd0) GSM Modul V: 3,6-4 V/DC min. 700 mA Quad GSM Band: 850, 900, 1800, 1900 MHz Stromaufnahme:Ruhezustand max. 20 mA, Senden kurzzeitig bis 1 A 6 digitale Eingänge, frei konfigurierbar 2 Analogeingänge (4-20 mA, 0-10 V) 2 mit Passwort schaltbare Relais mit Bestätigungs-SMS, z.B. zum Verriegeln der Pumpe(n) - Statusabfrage (z.B. Pegelstand) - SMS-Benachrichtigung bei Stromausfall - SMS-Nachrichten an verschiedene Telefonnummern - Status-LED für Sende- u.Empfangsmodul, Lieferumfang: GSM-Modul, Antenne (2,5 m Kabel), USB-Kabel, Software

A+ SIGNALANLAGE mit GSM Modul Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Signalanlage mit GSM Modul Artikelnummer 0150.80.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 56

Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und Abscheider. - Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch - für elektrisch leitende Flüssigkeiten - optische und akustische Alarmmeldung (ca. 80 dB) - potentialfreier Kontakt - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm - Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz - Steckerfertig: 1,4 m - Überflutungsmelder mit 10m Kabel

A+ ÜBERFLUTUNGSMELDER Stk

z.B. ACO Überflutungsmelder Artikelnummer 0150.78.97 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 58

Abdichtungsflansch für Hebeanlage zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ ABDICHTUNGSFLANSCH - für MULI-UF Stk

für Hebeanlagen MULI-UF

z.B. ACO Abdichtungsflansch Artikelnummer 620510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 60

Verlängerungsstück mit Lippendichtung für Hebeanlagen zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ VERLÄNGERUNGSSTÜCK - für MULI-UF Stk

für Hebeanlagen MULI-UF

z.B. ACO Verlängerungsstück Artikelnummer 620381 und Flexschlauch Artikelnummer 0150.57.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 65

Handmembranpumpe komplett bestehend aus: Handmembranpumpe R 1 1/2'', Leistung 45l/min bei 50 Hüben/min., Förderhöhe max 10m, Saughöhe max 6m, für Wandbefestigung , Schlauch LW 48 x 80 lang zur Handmembranpumpe , Schlauchschellen 50 x 70-12 breit

A+ HANDMEMBRANPUMPE\_ Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Handmembranpumpe Artikelnummer 0175.23.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 66

Dreiweghahn R 1 1/2" zur Handmembranpumpe

A+ Dreiweghahn zu Handmembranpumpe Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Dreiwegehahn Artikelnummer 0159.10.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 67

Absperrschieber R 1 1/2" aus MS zur Handmembranpumpe

A+ Absperrschieber z.Handmembranpumpe Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Absperrschieber Artikelnummer 0159.10.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 69

Rundschnurring DN 80 für Druckleitungsrohre ( Ø88 bis 90 mm) , RD 93 RD 30 - 386 lang. geklebt. zu Druckleitung DN 80 (Spezi )

A+ RUNDSCHNURRING - für Druckleitung DN 80 Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Rundschnurring Artikelnummer 0159.37.97 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 80

Zulaufstutzen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

A+ ZULAUFSTUTZEN DN 50 - für FÄKABLOCK-II Stk

für Hebeanlage Fäkablock-II

Zulaufstutzen DN 50, exzentrisch, gemäß DIN 19522

z.B. ACO Zulaufstutzen DN 50 Artikelnummer 0155.09.26 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ZULAUFSTUTZEN DN 100 - für FÄKABLOCK-II Stk

für Hebeanlage Fäkablock-II

Zulaufstutzen DN 100

z.B. ACO Zulaufstutzen DN 100 Artikelnummer 0159.03.35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 90

Druckleitung DN 100 für Hebeanlagen

für fäkalienhältiges und fäkalienfreies Abwasser

Rohr DN 100 mit Steckmuffensystem, mit Druckrohrschellen

Edelstahl Werkstoff 1.4404 (V4A) (AISI 316L), vollständig gebeizt und passiviert

Steckmuffensystem gefertigt nach ÖNORM EN 1124, Doppellippendichtung Werkstoff EPDM

Entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und ÖNORM EN 13501-1, Formstücke

Zubehör wie Gleitmittel ist in eigenen Positionen beschrieben.

Anzugeben:

Länge der Druckrohrleitung in Meter

A+ Druckleitung DN 100 für Hebeanlagen Stk

Länge: \_ \_ \_ m

Außendurchmesser: 110mm

z.B. Druckleitung DN 100 für Hebeanlagen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DA 95

Gleitmittel zur Verwendung mit Edelstahlsteckmuffenrohrsystem, widerstandsfähig gegen Belastungen durch hohe Temperaturen und Fette im Küchenabwasser.

Gebindegeicht 1kg

A+ Gleitmittel für Edelstahlrohre mit Steckmuffe Stk

z.B. ACO Pipe Gleitmittel, Artikelnummer 0174.14.98 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB + Hebeanlagen Grauwasser - fäkalienfrei (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.DB 01

MULI-MINI-DDP, Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies/fetthaltiges Abwasser (nach einer Abscheideranlage), geprüft gemäß DIN EN 12050-2 Kompaktgerät zur Überflurinstallation bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Grundablass R1", mit Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung. Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, ø 340 mm Behälterabmessungen (LxBxH): 815 x 600 x 850 mm Angepasst an minimales Türmaß von 700 mm, ergonomische Tragegriffe erleichtern den Transport, z.B. steile, enge Kellertreppen. Behälterkonstruktion ermöglicht platzsparende Eckaufstellung, z.B. hinter Fettabscheider. Anschluss Zulaufleitung: für Kunststoff geeignet 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 250 mm 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 400 mm 1 x vertikaler Zulaufstutzen DN 100, Zulauf von oben, Anschluss Druckleitung: Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse Mit Anlüft- und Festsetzschraube, Anschluss Rp 2" Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet im Behälter eingebaut: 2 x Schmutzwassertauchpumpen, Drehstrom-Tauchmotor, Schutzart IP 68, 2900 U/min. mit Gleitringdichtung, mit verstopfungsarmen Freistromlaufrad, Inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr mit pneumatischer Steuer- Leitung. Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie 6-kt Doppelnippel von IG 2" auf AG 2", Kugelhahn Druckleitung 2 ", Spezialbefestigungsstück Anschluss Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-MINI-DDP 1.1 - 2 x Pumpen 8 m 5 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,70 KW P2 = 0,55 KW / Stromaufnahme 1,3 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 40 mm

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 55 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 100 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 130 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 62 kg

z.B. ACO MULI-MINI-DDP 1.1 Artikelnummer 1206.00.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-MINI-DDP 1.2 - 2 x Pumpen 11 m 7 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,50 KW P2 = 1,10 KW / Stromaufnahme 2,6 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 50 mm

Förderhöhe : max 11 m

Förderleistung : max 7 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 55 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 100 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 130 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 71 kg

z.B. ACO MULI-MINI-DDP 1.2 Artikelnummer 1206.00.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 02

MULI-MINI-DWP, Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies/fetthaltiges Abwasser (nach einer Abscheideranlage), geprüft gemäß DIN EN 12050-2 Kompaktgerät zur Überflurinstallation bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Grundablass R1", mit Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung. Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, ø 340 mm Behälterabmessungen (LxBxH): 815 x 600 x 850 mm Angepasst an minimales Türmaß von 700 mm, ergonomische Tragegriffe erleichtern den Transport, z.B. steile, enge Kellertreppen. Behälterkonstruktion ermöglicht platzsparende Eckaufstellung, z.B. hinter Fettabscheider. Anschluss Zulaufleitung: für Kunststoff geeignet 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 250 mm 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 400 mm 1 x vertikaler Zulaufstutzen DN 100, Zulauf von oben, Anschluss Druckleitung: Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse Mit Anlüft- und Festsetzschraube, Anschluss Rp 2" Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet im Behälter eingebaut: 2 x Schmutzwassertauchpumpen, Wechselstrom-Tauchmotor, Schutzart IP 68, 2900 U/min. mit Gleitringdichtung, mit verstopfungsarmen Freistromlaufrad, Inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr mit pneumatischer Steuer- Leitung. Steuerung Multi Control - Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und Schukostecker (16 A) - Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 280 x 310 x 120 mm (BxHxT) - potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung - netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) - numerisches Display mit Zustandsanzeige und - Digitalpotenziometer (Drehknopf) - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung - Drehfeldkontrolle - H-0-A Taster - Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse - Amperemeter - einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler) - automatische Umschaltung bei Pumpenstörung - Steuerung voreingestellt und mehrsprachig - Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie 6-kt Doppelnippel von IG 2" auf AG 2", Kugelhahn Druckleitung 2 ", Spezialbefestigungsstück Anschluss Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-MINI-DWP 1.1 - 2 x Pumpen 8 m 5 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,80 KW P2 = 0,55 KW / Stromaufnahme 3,6 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 40 mm

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 55 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 100 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 130 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 62 kg

z.B. ACO MULI-MINI-DWP 1.1 Artikelnummer 1206.00.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-MINI-DWP 1.2 - 2 x Pumpen 11 m 7 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,80 KW P2 = 1,10 KW / Stromaufnahme 8,2 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 50 mm

Förderhöhe : max 11 m

Förderleistung : max 7 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 55 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 100 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 130 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 72 kg

z.B. ACO MULI-MINI-DWP 1.2 Artikelnummer 1206.00.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 03

MULI-MINI-MDP, Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies/fetthaltiges Abwasser, geprüft gemäß DIN EN 12050-2 Kompaktgerät zur Überflurinstallation bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Grundablass R1", mit Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung. Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, ø 340 mm Behälterabmessungen (LxBxH): 815 x 600 x 850 mm Angepasst an minimales Türmaß von 700 mm, ergonomische Tragegriffe erleichtern den Transport, z.B. steile, enge Kellertreppen. Behälterkonstruktion ermöglicht platzsparende Eckaufstellung, Anschluss Zulaufleitung: für Kunststoff geeignet 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 250 mm 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 400 mm 1 x vertikaler Zulaufstutzen DN 100, Zulauf von oben, Anschluss Druckleitung: Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse Mit Anlüft- und Festsetzschraube, Anschluss Rp 2" Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet im Behälter eingebaut: 1 x Schmutzwassertauchpumpe, Drehstrom-Tauchmotor, Schutzart IP 68, 2900 U/min. mit Gleitringdichtung, mit verstopfungsarmen Freistromlaufrad, Inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr mit pneumatischer Steuer- Leitung. Schaltgerät mikroprozessorgesteuert, Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A), 5-polig, ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel, mit netzabhängiger Signalanlage "optisch und akustisch", mit potentialfreier Sammelstör- und Betriebsmeldung, mit elektrischen Anschluss für "Lufteinperlung", Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie 6-kt Doppelnippel von IG 2" auf AG 2", Kugelhahn Druckleitung 2 ", Spezialbefestigungsstück Anschluss Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-MINI-MDP 1.1 - 1 x Pumpe 8 m 5 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,70 KW P2 = 0,55 KW / Stromaufnahme 1,3 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 40 mm

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 60 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 108 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 140 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 45 kg

z.B. ACO MULI-MINI-MDP 1.1 Artikelnummer 1206.00.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-MINI-MDP 1.2 - 1 x Pumpe 11 m 7 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,50 KW P2 = 1,10 KW / Stromaufnahme 2,6 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 50 mm

Förderhöhe : max 11 m

Förderleistung : max 7 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 60 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 108 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 140 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 50 kg

z.B. ACO MULI-MINI-MDP 1.2 Artikelnummer 1206.00.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 04

MULI-MINI-MWP, Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies/fetthaltiges Abwasser geprüft gemäß DIN EN 12050-2 Kompaktgerät zur Überflurinstallation bestehend aus: Sammelbehälter aus Polyethylen mit Grundablass R1", mit Anschluss für Handmembranpumpe DN 50 mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung. Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, ø 340 mm Behälterabmessungen (LxBxH): 815 x 600 x 850 mm Angepasst an minimales Türmaß von 700 mm, ergonomische Tragegriffe erleichtern den Transport, z.B. steile, enge Kellertreppen. Behälterkonstruktion ermöglicht platzsparende Eckaufstellung. Anschluss Zulaufleitung: für Kunststoff geeignet 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 250 mm 2 x horizontale Zuläufe DN 100, Zulaufhöhe 400 mm 1 x vertikaler Zulaufstutzen DN 100, Zulauf von oben, Anschluss Druckleitung: Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse Mit Anlüft- und Festsetzschraube Anschluss Rp 2" Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet im Behälter eingebaut: 1 x Schmutzwassertauchpumpe, Wechselstrom-Tauchmotor, Schutzart IP 68, mit Gleitringdichtung, mit verstopfungsarmen Freistromlaufrad, Inkl. pneumatische Niveauschaltung: Staurohr mit pneumatischer Steuer- Leitung. Steuerung MultiControl Mono • Schutzart IP 54 • Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und Schuko- Stecker • potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung • netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h) • numerisches Display mit Zustandsanzeige • Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung • Füllstandsmessung und Sensorüberwachung • Drehfeldkontrolle • H-0-A Taster • Anzeige Serviceintervalle • Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse • Amperemeter • einfacher Fehlerspeicher (letzte Fehler) • Steuerung voreingestellt und mehrsprachig • Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung • Gehäusegröße BxHxT: 190x320x110 mm (gemessen mit Kabelverschraubung)

Zubehör wie 6-kt Doppelnippel von IG 2" auf AG 2", Kugelhahn Druckleitung 2 ", Spezialbefestigungsstück Anschluss Druckleitung, Zulaufschieber Sammelbehälter, Lufteinperlung für Niveauschaltung ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ MULI-MINI-MWP 1.1 - 1 x Pumpe 8 m 5 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,80 KW P2 = 0,55 KW / Stromaufnahme 3,6 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 40 mm

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 5 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 60 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 108 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 140 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 45 kg

z.B. ACO MULI-MINI-MWP 1.1 Artikelnummer 1206.00.07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ MULI-MINI-MWP 1.2 - 1 x Pumpe 11 m 7 l/sec -Volumen 190 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 1,80 KW P2 = 1,10 KW / Stromaufnahme 8,2 A )

Freistromlaufrad: Korngröße 50 mm

Förderhöhe : max 11 m

Förderleistung : max 7 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 60 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 60 Liter (Zulaufhöhe 250mm) 108 Liter (bei Zulaufhöhe 400 mm) oder 140 Liter ( Zulaufhöhe von oben )

Gesamtvolumen : 190 Liter

Länge: 815 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 850 mm

Gesamtgewicht : ca. 50 kg

z.B. ACO MULI-MINI-MWP 1.2 Artikelnummer 1206.00.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 10

SINKAMAT-K1, Kleinhebeanlage (Überflur) aus PP für fäkalienfreies Abwasser, nach DIN EN 12050-2 mit Anschlussmöglichkeiten bis DN50 waagerecht sowie senkrecht, integrierte Schmutzwassertauchpumpe, integriertes Schaltgerät Im Behälterdeckel mit akkustischem Alarm bei Hochwasser und potentialfreiem Kontakt, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, senkrechter Druckleitungsanschluss PVC-U; 50-40-1 1/4", mit integrierter Rückschlagklappe, Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter, mit 1,5m Kabel und Schukostecker, 230 V, 50 Hz,Geeignet für Korngrößen bis 10 mm

A+ SINKAMAT-K1 - 1 x Pumpe 3 m 1,8 l/sec -Volumen 26 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P2 = 0,13 KW / Stromaufnahme 1,3 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 3 m

Förderleistung : max 1,8 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 90 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 20 Liter

Gesamtvolumen : 26 Liter

Länge: 393 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 300 mm

Gesamtgewicht : ca. 6 kg

z.B. ACO SINKAMAT-K1 Artikelnummer 620511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ SINKAMAT-K2 - 1 x Pumpe 8 m 3 l/sec -Volumen 26 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P2 = 0,43 KW / Stromaufnahme 3,7 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 3 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 90 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 20 Liter

Gesamtvolumen : 26 Liter

Länge: 393 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 300 mm

Gesamtgewicht : ca. 8 kg

z.B. ACO SINKAMAT-K2 Artikelnummer 620512 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 12

SINKAMAT-KD, Kleinhebeanlage, Sonderausführung für aggressive Medien z.B. hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat (max. 15 % Salzgehalt) aus PP nach DIN EN 12050-2, mit Anschlussmöglichkeiten bis DN50, waagerecht sowie senkrecht, integrierte Schmutzwassertauchpumpe, integriertes Schaltgerät Im Behälterdeckel mit akkustischem Alarm bei Hochwasser und potentialfreiem Kontakt, Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, senkrechter Druckleitungsanschluss PVC-U; 50-40-1 1/4", mit integrierter Rückschlagklappe, Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter, mit 1,5m Kabel und Schukostecker, 230 V, 50 Hz, Geeignet für Korngrößen bis 10 mm

A+ SINKAMAT-KD1 - 1 x Pumpe 3 m 1,8 l/sec -Volumen 26 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P2 = 0,13 KW / Stromaufnahme 1,3 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 3 m

Förderleistung : max 1,8 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 90 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 20 Liter

Gesamtvolumen : 26 Liter

Länge: 393 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 300 mm

Gesamtgewicht : ca. 6 kg

z.B. ACO SINKAMAT-KD1 Artikelnummer 620513 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ SINKAMAT-KD2 - 1 x Pumpe 8 m 3 l/sec -Volumen 26 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P2 = 0,43 KW / Stromaufnahme 3,7 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 3 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 90 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 20 Liter

Gesamtvolumen : 26 Liter

Länge: 393 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 300 mm

Gesamtgewicht : ca. 8 kg

z.B. ACO SINKAMAT-KD2 Artikelnummer 620514 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 20

SINKAMT,Kleinhebeanlage Sinkamat-K (Unterflur) aus PE für fäkalienfreies Abwasser, nach DIN EN 12050-2. Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück 360 x 300 mm (Höhenverstellbarkeit 30-70 mm), mit Abdeckplatte für wählbare Oberfläche und Schlitzrost ( Rahmenmaß 150 x 150 mm ) Belastungsklasse K3. Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm. Mit 3 Zulaufstutzen DN 100. Mit integrierter Schmutzwassertauchpumpe mit Spezialschwimmerschalter für niedrige Einschalthöhe. Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl. Druckleitungsanschluss PVC-U; 50-40-1 1/4" mit integrierter Rückschlagklappe. Mit 10 m Anschlusskabel mit Schukostecker, 230 V, 50 Hz, mit wasserdichter Kabeldurchführung. Geeignet für Korngrößen bis 10 mm

Zubehör wie Abdichtungsflansch zum Einbau in die Bodenplatte ist in eigener Position beschrieben.

A+ SINKAMAT-50/1-K - 1 x Pumpe 4 m 1,6 l/sec -Volumen 70 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,30 KW P2 = 0,13 KW / Stromaufnahme 1,8 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 4 m

Förderleistung : max 1,6 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 70 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 15 Liter

Gesamtvolumen : 70 Liter

Außendurchmesser: 520 mm

Gesamteinbauhöhe : min. 605 mm / max. 675 mm

Gesamtgewicht : ca. 18 kg

z.B. ACO SINKAMAT-50/1-K mono Artikelnummer 620442 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ SINKAMAT-50/2-K - 1 x Pumpe 8 m 3 l/sec -Volumen 70 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 1 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,85 KW P2 = 0,43 KW / Stromaufnahme 3,8 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 3 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 70 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 15 Liter

Gesamtvolumen : 70 Liter

Außendurchmesser: 520 mm

Gesamteinbauhöhe : min. 605 mm / max. 675 mm

Gesamtgewicht : ca. 20 kg

z.B. ACO SINKAMAT-50/2-K mono Artikelnummer 620492 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 21

SINKAMT,Kleinhebeanlage Sinkamat-K (Unterflur) aus PE für fäkalienfreies Abwasser, nach DIN EN 12050-2. Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück 360 x 300 mm (Höhenverstellbarkeit 30-70 mm), mit Abdeckplatte für wählbare Oberfläche und Schlitzrost ( Rahmenmaß 150 x 150 mm ) Belastungsklasse K3. Mit Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm. Mit 3 Zulaufstutzen DN 100. Mit integrierten Schmutzwassertauchpumpen mit pneumatischer Niveauschaltung mit Staurohr und pneumatischer Steuerleitung 10 m. Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl. Druckleitungsanschluss PVC-U; 50-40-1 1/4" mit integrierter Rückschlagklappe. Steuerung Multi-Control Schutzart IP 54 Steckfertig , mit 1,5 m Kabel und Schukostecker, 230 V, 50 Hz, Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 260 x 260x 145 (BxHxT), potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6 h), numerisches Display mit mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf)- Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung- H-0-A Taster- Anzeige Serviceintervalle- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse- Amperemeter- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung- Steuerung voreingestellt und mehrsprachig. Geeignet für Korngrößen bis 10 mm

Zubehör wie Abdichtungsflansch zum Einbau in die Bodenplatte, Verlängerungsstück ist in eigener Position beschrieben.

A+ SINKAMAT-50/1-K - 2 x Pumpe 4 m 1,6 l/sec -Volumen 70 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,30 KW P2 = 0,13 KW / Stromaufnahme 1,8 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 4 m

Förderleistung : max 1,6 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 70 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 15 Liter

Gesamtvolumen : 70 Liter

Außendurchmesser: 520 mm

Gesamteinbauhöhe : min. 605 mm / max. 675 mm

Gesamtgewicht : ca. 29 kg

z.B. ACO SINKAMAT-50/1-K duo Artikelnummer 1205.00.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ SINKAMAT-50/2-K - 2 x Pumpe 8 m 3 l/sec -Volumen 70 l Stk

Elektroanschluss : 230 V/ 50 Hz

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat ( P1 = 0,85 KW P2 = 0,43 KW / Stromaufnahme 3,8 A / Drehzahl 2800 U/min )

Förderhöhe : max 8 m

Förderleistung : max 3 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C ( kurzzeitig maximal 70 °C )

Sammelbehälter

Nutzvolumen : 15 Liter

Gesamtvolumen : 70 Liter

Außendurchmesser: 520 mm

Gesamteinbauhöhe : min. 605 mm / max. 675 mm

Gesamtgewicht : ca. 33 kg

z.B. ACO SINKAMAT-50/2-K duo Artikelnummer 1205.00.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 34

Zulaufschieber aus PVC, mit Dichtring gemäß DIN 19538

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN 50 Stk

für Rohre mit Ø50mm

Länge : 91 mm

Gewicht : ca. 0,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 50 Artikelnummer 0175.18.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 35

Zulaufschieber aus PVC, beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN100 Stk

für Rohre mit Ø110mm

Länge : 176 mm

Höhe: 330 mm

Gewicht : ca. 2,75 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 100 Artikelnummer 0175.13.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN150 Stk

für Rohre mit Ø160mm

Länge : 226 mm

Höhe: 510 mm

Gewicht : ca. 6,50 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 150 Artikelnummer 0175.13.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ ZULAUFSCHIEBER Sammelbehälter DN200 Stk

für Rohre mit Ø200mm

Länge : 264 mm

Höhe: 637 mm

Gewicht : ca. 8,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 200 Artikelnummer 0170.20.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 40

Lufteinperlungsset bestehend aus: Kleinstkompessor u. Anschlussmaterial zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Schwimmdeckenbildung (z.B. Fetthaltiges Abwasser)

A+ LUFTEINPERLUNG - für MULI-MINI Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Lufteinperlung Artikelnummer 0154.81.27 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 43

6-kt Doppelnippel für Übergang von IG 2" auf AG 2" / zu Druckleitung

A+ DOPPELNIPPEL 2" - für MULI-MINI Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Doppelnippel Artikelnummer 0155.00.44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 44

Kugelhahn IG 2" / zu Druckleitung

A+ KUGELHAHN 2" - für MULI-MINI Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Kugelhahn Artikelnummer 0159.31.79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 46

Spezial-Befestigungsstück DN 50 mit 2" Außenngewinde zum elastischen Anschluss der Druckleitung Spannbereich Ø 48 bis - Ø 52 mm

A+ SPEZI.BEF.Druckletung DN 50 ( Rohre mit Ø 48 - Ø 52 mm ) Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Spezial-Befestigungsstück DN 50 Artikelnummer 0175.32.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 47

Spezial-Befestigungsstück DN 50 mit 2" Außenngewinde zum elastischen Anschluss der Druckleitung Spannbereich Ø 57 bis - Ø 61 mm

A+ SPEZI.BEF.Druckletung DN 50 ( Rohre mit Ø 57 - Ø 61 mm ) Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Spezial-Befestigungsstück DN 50 Artikelnummer 0175.16.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 48

Spezial-Befestigungsstück DN 70 mit 2" Außenngewinde zum elastischen Anschluss der Druckleitung Spannbereich Ø 73 bis - Ø 76 mm

A+ SPEZI.BEF.Druckletung DN 70 ( Rohre mit Ø 73 - Ø 76 mm ) Stk

für Hebeanlagen MULI-MINI

z.B. ACO Spezial-Befestigungsstück DN 70 Artikelnummer 0175.07.79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 52

Signalanlage NA-1.2, netzunabhängig zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches mit akustischer u. optischer Störmeldung mit potentialfreiem Kontakt Betriebsspannung: 230 V/ AC 50/60 Hz Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat Schutzart: IP65 Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Schaltkontakt: 4 A Alarmausgang: 12 V 1A max. Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5 Steckerfertig mit 2 m Kabel

A+ SIGNALANLAGE für Hebeanlage Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Signalanlage Artikelnummer 0150.26.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 54

Signalanlage mit GSM Modul, netzunabhängiger Alarm. Optische und Akustische Alarmmeldung. Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches. Das Gerät wird zur Übertragung von Alarmmeldungen auf Mobiltelefone eingesetzt. Parametrierung über mitgelieferte Software und USB-Kabel möglich. Einschub für Standard SIM Karte, Gehäuse aus Polycarbonat:Abmessungen (mit Kabelverschraubung) L x H x T 192 x 150 x 102 mm (Gehäuse L x H x T 178 x 125 x 102mm), Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz Schutzart: IP 54 (Antennenstecker montiert IP 44) Akku: 12 V 1,2 AH (Bleigel) Alarmausgang: 12 V 1 A max. Schaltkontakt: 4 A (1AG/Cd0) GSM Modul V: 3,6-4 V/DC min. 700 mA Quad GSM Band: 850, 900, 1800, 1900 MHz Stromaufnahme:Ruhezustand max. 20 mA, Senden kurzzeitig bis 1 A 6 digitale Eingänge, frei konfigurierbar 2 Analogeingänge (4-20 mA, 0-10 V) 2 mit Passwort schaltbare Relais mit Bestätigungs-SMS, z.B. zum Verriegeln der Pumpe(n) - Statusabfrage (z.B. Pegelstand) - SMS-Benachrichtigung bei Stromausfall - SMS-Nachrichten an verschiedene Telefonnummern - Status-LED für Sende- u.Empfangsmodul, Lieferumfang: GSM-Modul, Antenne (2,5 m Kabel), USB-Kabel, Software

A+ SIGNALANLAGE mit GSM Modul\_ Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Signalanlage mit GSM Modul Artikelnummer 0150.80.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 55

Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und Abscheider. - Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch - für elektrisch leitende Flüssigkeiten - optische und akustische Alarmmeldung (ca. 80 dB) - potentialfreier Kontakt - Schutzart: IP 65 - Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm - Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz - Steckerfertig: 1,4 m - Überflutungsmelder mit 10m Kabel

A+ ÜBERFLUTUNGSMELDER\_ Stk

z.B. ACO Überflutungsmelder Artikelnummer 0150.78.97 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 60

Abdichtungsflansch für Hebeanlage zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ ABDICHTUNGSFLANSCH - für SINKAMAT-K Stk

für Hebeanlagen SINKAMAT-K

z.B. ACO Abdichtungsflansch Artikelnummer 620510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 62

Verlängerungsstück mit Lippendichtung für Hebeanlagen zum Einbau in die Bodenplatte / Unterflurinstallation

A+ VERLÄNGERUNGSSTÜCK - für SINKAMAT-K Stk

für Hebeanlagen SINKAMAT-K

z.B. ACO Verlängerungsstück Artikelnummer 620381 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 64

5 m Druckschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1 1/4", max Arbeitsdruck 6 bar

A+ DRUCKLEITUNGSSET - für SINKAMAT-K Stk

für Hebeanlagen SINKAMAT-K

z.B. ACO Druckleitungsset Artikelnummer 620493 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 65

Handmembranpumpe komplett bestehend aus: Handmembranpumpe R 1 1/2'', Leistung 45l/min bei 50 Hüben/min., Förderhöhe max 10m, Saughöhe max 6m, für Wandbefestigung , Schlauch LW 48 x 80 lang zur Handmembranpumpe , Schlauchschellen 50 x 70-12 breit

A+ HANDMEMBRANPUMPE Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Handmembranpumpe Artikelnummer 0175.23.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 66

Dreiweghahn R 1 1/2" zur Handmembranpumpe

A+ DREIWEGEHAHN zu Handmembranpumpe Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Dreiwegehahn Artikelnummer 0159.10.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 67

Absperrschieber R 1 1/2" aus MS zur Handmembranpumpe

A+ ABSPERRSCHIEBER zu Handmembranpumpe Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Absperrschieber Artikelnummer 0159.10.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 69

Rundschnurring DN 80 für Druckleitungsrohre ( Ø88 bis 90 mm) , RD 93 RD 30 - 386 lang. geklebt. zu Druckleitung DN 80 (Spezi )

A+ RUNDSCHNURRING - für Druckleitung DN80 Stk

für Hebeanlagen

z.B. ACO Rundschnurring Artikelnummer 0159.37.97 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 71

Anschlussstutzen aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD) für den optionalen Zulauf der Vorbehälter-Abwasserhebeanlage Duo

A+ ANSCHLUSSSTUTZEN DN 150 - für Vorbehälter Typ 2 bis 7 Stk

für Vorbehälteranlage Typ 2 bis Typ 7

Anschlussstutzen für Zulauf DN 150 (Ø 160)

Flanschaußendurchmesser : 250mm

Anschlusslänge : 100mm

Gesamtlänge : 315mm

Gewicht : 1,6 kg

z.B. ACO Anschlussstutzen DN 150 Artikelnummer 0175.27.74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ANSCHLUSSSTUTZEN DN 150 - für Vorbehälter Typ 10 Stk

für Vorbehälteranlage Typ 10

Anschlussstutzen für Zulauf DN 150 (Ø 160)

Flanschaußendurchmesser : 250mm

Anschlusslänge : 100mm

Gesamtlänge : 365mm

Gewicht : 4 kg

z.B. ACO Anschlussstutzen DN 150 Artikelnummer 0175.30.35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

für Hebeanlage Fäkablock-II

Zulaufstutzen DN 100

z.B. ACO Zulaufstutzen DN 100 Artikelnummer 0159.03.35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 80

VORBEHÄLTER, Abwasserhebeanlage Duo, Turbulenzarme Abwasserzuführung zur Fettabscheideranlage durch Verdrängerpumpen, mit minimalstem Energieeintrag durch Verwendung von 2 x Exzenterschneckenpumpen, zum Einbau in Räumen, freistehend,Sammelbehälter aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), Kompakte Liefereinheit / Kenndaten: Sammelbehälter mit Zulauf-Spitzende, Lüftungsanschlussstutzen DN 100, Wartungsöffnung LW 350 mm mit Schraubdeckel geruchdicht verschlossen, Siebeinsatz nach Zulauf angeordnet, Befestigungsmaterial, Pumpen auf Behälter aufgesetzt - 2 Exzenterschneckenpumpen, Temperaturüberwachung des Antriebsmotors sowie des Stators, Zusammenführung der Druckleitung durch Spezial-Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube) - Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser (wahlweise Ø 88 - 90 mm als Zubehör), Lufteinperlung über Kleinstkompressor (inkl.Montagematerial), Staurohr mit Steuerleitungen für pneumatische Niveauschaltung, Schaltkasten / Kenndaten: Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT), potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h), numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen, Füllstandsmessung und Sensorüberwachung, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, Amperemeter, einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler), automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig, mit 230 V Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung. Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ VORBEHÄLTER Typ 2 - 2 x Pumpen 1,6 l/sec -Volumen 435 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 16A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (1,5 KW / Stromaufnahme 3,23 A)

Förderleistung : 0,8 l/sec Parallelbetrieb 1,6 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 100 (Ø 110 mm)

Nutzvolumen : 170 Liter (Zulaufhöhe 355 mm)

Gesamtvolumen : 435 Liter

Länge: 1745 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 1330 mm

Gesamtgewicht : ca. 410 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 2 Artikelnummer 0175.34.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ VORBEHÄLTER Typ 4 - 2 x Pumpen 3,0 l/sec -Volumen 435 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 16A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (1,5 KW / Stromaufnahme 3,34 A)

Förderleistung : 1,5 l/sec Parallelbetrieb 3,0 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 100 (Ø 110 mm)

Nutzvolumen : 170 Liter (Zulaufhöhe 355 mm)

Gesamtvolumen : 435 Liter

Länge: 1745 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 1330 mm

Gesamtgewicht : ca. 410 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 4 Artikelnummer 0175.34.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ VORBEHÄLTER Typ 7 - 2 x Pumpen 6,2 l/sec -Volumen 525 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 16A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (1,5 KW / Stromaufnahme 3,34 A)

Förderleistung : 3,1 l/sec Parallelbetrieb 6,2 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 150 (Ø 160 mm)

Nutzvolumen : 170 Liter (Zulaufhöhe 380 mm)

Gesamtvolumen : 525 Liter

Länge: 1745 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 1330 mm

Gesamtgewicht : ca. 410 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 7 Artikelnummer 0175.34.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 81

VORBEHÄLTER, Abwasserhebeanlage Duo, Turbulenzarme Abwasserzuführung zur Fettabscheideranlage durch Verdrängerpumpen, mit minimalstem Energieeintrag durch Verwendung von 2 x Exzenterschneckenpumpen, zum Einbau in Räumen, freistehend,Sammelbehälter aus Polyethylen (Werkstoff PE-HD), Kompakte Liefereinheit / Kenndaten: Sammelbehälter mit Zulauf-Spitzende, Lüftungsanschlussstutzen DN 100, Wartungsöffnung LW 350 mm mit Schraubdeckel geruchdicht verschlossen, Siebeinsatz nach Zulauf angeordnet, Befestigungsmaterial, Pumpen auf Behälter aufgesetzt - 2 Exzenterschneckenpumpen, Temperaturüberwachung des Antriebsmotors sowie des Stators, Zusammenführung der Druckleitung durch Spezial-Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube) - Spezialbefestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser (wahlweise Ø 88 - 90 mm als Zubehör), Lufteinperlung über Kleinstkompressor (inkl.Montagematerial), Staurohr mit Steuerleitungen für pneumatische Niveauschaltung, Schaltkasten / Kenndaten: Schutzart IP 54 - Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (32 A) mit integr. Phasenwender, Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage, Maße 290 x 380 x 150 mm (BxHxT), potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung, netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h), numerisches Display mit Zustandsanzeige und Digitalpotenziometer (Drehknopf), Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1 und 2 EIN und AUS, Einschaltverzögerung nach Stromausfall, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der Pumpen, Füllstandsmessung und Sensorüberwachung, Drehfeldkontrolle, H-0-A Taster, Anzeige Serviceintervalle - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse, Amperemeter, einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler), automatische Umschaltung bei Pumpenstörung, Steuerung voreingestellt und mehrsprachig, mit 230 V Anschluss für Stromversorgung Lufteinperlung. Der Schaltkasten ist durch 10 m pneumatischer Steuerleitung und 10 m Motorkabel mit der Hebeanlage verbunden

Zubehör wie Zulaufschieber Sammelbehälter ist in eigenen Positionen beschrieben.

A+ VORBEHÄLTER Typ 10 - 2 x Pumpen 7,8 l/sec -Volumen 645 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 32 A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (4,0 KW / Stromaufnahme 7,85 A)

Förderleistung : 3,9 l/sec Parallelbetrieb 7,8 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 150 (Ø 160 mm)

Nutzvolumen : 200 Liter (Zulaufhöhe 380 mm)

Gesamtvolumen : 645 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 1340 mm

Gesamtgewicht : ca. 480 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 10 Artikelnummer 0175.34.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ VORBEHÄLTER Typ 15 - 2 x Pumpen 11,6 l/sec -Volumen 645 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 32 A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (4,0 KW / Stromaufnahme 7,85 A)

Förderleistung : 5,8 l/sec Parallelbetrieb 11,6 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 200 (Ø 200 mm)

Nutzvolumen : 340 Liter (Zulaufhöhe 450 mm)

Gesamtvolumen : 645 Liter

Länge: 2020 mm

Breite: 940 mm

Höhe: 1420 mm

Gesamtgewicht : ca. 680 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 15 Artikelnummer 0175.34.34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ VORBEHÄLTER Typ 20 - 2 x Pumpen 15,4 l/sec -Volumen 645 l Stk

Elektroanschluss : 400 V/ 50 Hz/ 32 A

Motorleistung : 2 x Pumpenaggregat (4,0 KW / Stromaufnahme 8,02 A)

Förderleistung : 7,7 l/sec Parallelbetrieb 15,4 l/sec

Fördermedien-Temperatur : Normal 40 °C (kurzzeitig maximal 60 °C)

Sammelbehälter

1 x horizontaler Zulaufstutzen DN 200 (Ø 200 mm)

Nutzvolumen : 340 Liter (Zulaufhöhe 450 mm)

Gesamtvolumen : 645 Liter

Länge: 2260 mm

Breite: 940 mm

Höhe: 1460 mm

Gesamtgewicht : ca. 680 kg

z.B. ACO VORBEHÄLTER Typ 20 Artikelnummer 0175.34.35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 90

Druckleitung DN 70 für Hebeanlagen

für fäkalienfreies Abwasser

Rohr DN 70 mit Steckmuffensystem, mit Druckrohrschellen

Edelstahl Werkstoff 1.4404 (V4A) (AISI 316L), vollständig gebeizt und passiviert

Steckmuffensystem gefertigt nach ÖNORM EN 1124, Doppellippendichtung Werkstoff EPDM

Entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und ÖNORM EN 13501-1, Formstücke

Zubehör wie Gleitmittel ist in eigenen Positionen beschrieben.

Anzugeben:

Länge der Druckrohrleitung in Meter

A+ Druckleitung DN 70 für Hebeanlagen Stk

Länge: \_ \_ \_ m

Außendurchmesser: 75mm

z.B. Druckleitung DN 70 für Hebeanlagen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DB 95

Gleitmittel zur Verwendung mit Edelstahlsteckmuffenrohrsystem, widerstandsfähig gegen Belastungen durch hohe Temperaturen und Fette im Küchenabwasser.

Gebindegeicht 1kg

A+ Gleitmittel für Edelstahlrohre Stk

z.B. ACO Pipe Gleitmittel, Artikelnummer 0174.14.98 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD + Rückstausicherungen (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.DD 01

ACO Reinigungsrohr Triplex für Regenwasser, aus Kunststoff.Norm: gemäß ÖNORM EN 13564, Einbaukörper: anthrazit mit zwei Schnellverschlüssen für Deckelverriegelung, Einbauart: freiliegende Abwasserleitung

A+ Reinigungsrohr DN 100 freil.Rohrleitung Stk

Reinigungsrohr

z.B. ACO Reinigungsrohr Triplex DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Reinigungsrohr DN 125 freil.Rohrleitung Stk

Reinigungsrohr

z.B. ACO Reinigungsrohr Triplex DN 125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Reinigungsrohr DN 150 freil.Rohrleitung Stk

Reinigungsrohr

z.B. ACO Reinigungsrohr Triplex DN 150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 02

ACO Einfachrückstau Triplex für Regenwasser, aus Kunststoff. Klappe selbsttätig schließend. Einfachrückstau: gemäß ÖNORM EN 13564 Typ 0, Einbaukörper: anthrazit mit zwei Schnellverschlüssen für Deckelverriegelung, Einbauart: freiliegende Abwasserleitung

A+ Einfachrückstausicherung DN 100 freil.Rohrleitung Typ 0 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 100 Typ 0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Einfachrückstausicherung DN 125 freil.Rohrleitung Typ 0 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 125 Typ 0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Einfachrückstausicherung DN 150 freil.Rohrleitung Typ 0 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 150 Typ 0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 03

ACO Einfachrückstauverschluss Triplex für Regenwasser, aus Kunststoff. Klappe selbsttätig schließend. mit Notverschluss, Einfachrückstau: gemäß ÖNORM EN 13564 Typ 1, Einbaukörper: anthrazit mit zwei Schnellverschlüssen für Deckelverriegelung, Einbauart: freiliegende Abwasserleitung

A+ Einfachrückstaus. DN 100 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 1 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 100 Typ 1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Einfachrückstaus. DN 125 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 1 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 125 Typ 1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Einfachrückstaus. DN 150 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 1 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Einfachrückstausicherung Triplex DN 150 Typ 1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 04

ACO Rückstaudoppelverschluss Triplex für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff. zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Rückstaudoppelverschluss: gemäß ÖNORM EN 13564 Typ 2, Einbaukörper: anthrazit mit zwei Schnellverschlüssen für Deckelverriegelung, Einbauart: freiliegende Abwasserleitung

A+ Doppelrückstaus. DN 100 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 100 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Doppelrückstaus. DN 125 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 125 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Doppelrückstaus. DN 150 freil.Rohrleit m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 150 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 05

ACO Rückstaudoppelverschluss Triplex für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff. zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Rückstaudoppelverschluss: gemäß ÖNORM EN 13564 Typ 2, Einbaukörper: anthrazit mit dicht verschraubtem Deckel, Einbauart: Bodeneinbau mit Schachtsystem

A+ Doppelrückstaus. DN 100 m.Schacht m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 100 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Doppelrückstaus. DN 125 m.Schacht m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 125 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Doppelrückstaus. DN 150 m.Schacht m. Notverschl. Typ 2 Stk

Rückstausicherung

z.B. ACO Doppelrückstausicherung Triplex DN 150 Typ 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 06

ACO Fäkalien-Rückstauautomat Quatrix-K, V 3.0, Typ 3F gemäß ÖNORM EN 13564 zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser) und fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser. Mit Gefällesprung 12 mm, Anschlussrohre als Spitzenden ausgebildet. Mit zweifacher Rückstausicherung mit einem automatischen Betriebsverschluss mit handbedienbarem Notverschluss mit Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr. Elektrisches Steuergerät IP 54 mit pneumatischem Messsystem für störungsfreien Betrieb mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung mit optischer und akustischer Rückstaumeldung mit Notstromversorgung mit potentialfreiem Kontakt für Fernmelde-Anlage ist überflutungssicher IP 68 (3m/24h) Kabellänge: 5 m (Erweiterung bis 30 m möglich)

A+ Rückstauautomat DN 100 freil.Rohrleit. m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 100 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Rückstauautomat DN 125 freil.Rohrleit. m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 125 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Rückstauautomat DN 150 freil.Rohrleit. m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 150 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 07

ACO Fäkalien-Rückstauautomat Quatrix-K, V 3.0, Typ 3F gemäß ÖNORM EN 13564 zum Einbau in die Bodenplatte für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser) und fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser. Mit teleskopisch verstellbarem Aufsatzstück und Abdeckwendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung, Belastungsklasse K3. Aufrüstbar mit verstellbarem Flansch zur Abdichtung im WU-Beton. Gefällesprung 12 mm, Anschlussrohre als Spitzenden ausgebildet. Mit zweifacher Rückstau- sicherung mit einem automatischen Betriebsverschluss mit handbedienbarem Notverschluss mit Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr. Elektrisches Steuergerät IP 54 mit pneumatischem Messsystem für störungsfreien Betrieb mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung mit optischer und akustischer Rückstaumeldung mit Notstromversorgung mit potentialfreiem Kontakt für Fernmelde-Anlage ist überflutungssicher IP 68 (3m/24h) Kabellänge: 5 m (Erweiterung bis 30 m möglich)

A+ Rückstauautomat DN 100 m.Schacht m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 100 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Rückstauautomat DN 125 m.Schacht m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 125 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Rückstauautomat DN 150 m.Schacht m. Notverschl. Typ 3 Stk

Rückstauautomat

z.B. ACO Rückstauautomat Quatrix-K DN 150 Typ 3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.DD 09

ACO Junior Kellerablauf DN 100 aus Kunststoff für fäkalienfreies Abwasser Absperreiheit mit 2 Rückstauklappen und einem handverriegelbaren Notverschluss Typ 5 gemäß ÖNORM EN 13564 mit herausnehmb. Schlammeimer und Geruchverschluss mit drehbarem Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 197 x 197 mm und Kunststoffrost Klasse K3. Abflussleistung 1,4 l/s Sperrwasserhöhe 60 mm Stutzenneigung 1,5°

A+ Kellerabl.m.Rückstaus. DN 100 Typ 5 Stk

Kellerablauf

z.B. ACO Kellerablauf Junior DN 100 Typ 5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EA + Mineralölabscheider Kunststoff - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.EA 01

Coalisator-P Koaleszenzabscheider gemäß ÖNORM EN 858, Klasse I, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung (Schwimmer) aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm3, mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar, mit Abdeckung aus Kunststoff DN 450 mm, Zu – und Ablaufgarnitur aus Kunststoff, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Schlammfang, Alarmanlage ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Coalisator-P NS 1,5 Stk

Ölspeichermenge: 49 Liter

Gesamtinhalt: 150 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 790 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 31 kg

z.B. ACO Coalisator-P NS 1,5 Artikelnummer 3901.00.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Coalisator-P NS 1,5 SF 150 Stk

Schlammfang: 150 Liter

Ölspeichermenge: 49 Liter

Gesamtinhalt: 300 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 1150 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 42 kg

z.B. ACO Coalisator-P NS 1,5 SF 150 Artikelnummer 3911.00.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Coalisator-P NS 3 Stk

Ölspeichermenge: 49 Liter

Gesamtinhalt: 150 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 790 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 31 kg

z.B. ACO Coalisator-P NS 3 Artikelnummer 3903.00.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Coalisator-P NS 3 SF 150 Stk

Schlammfang: 150 Liter

Ölspeichermenge: 49 Liter

Gesamtinhalt: 300 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 1150 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 42 kg

z.B. ACO Coalisator-P NS 3 SF 150 Artikelnummer 3913.00.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EA 02

Coalisator-PD Koaleszenzabscheider gemäß ÖNORM EN 858, Klasse I, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, mit Direktabsaugung, Entsorgungsanschluss mit Storz 75B - Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung (Schwimmer) aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm3, mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar, mit Abdeckung aus Kunststoff DN 415 mm, Zu – und Ablaufgarnitur aus Kunststoff, Lüftungsanschluss DN 100, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Alarmanlage ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Coalisator-PD NS 6 SF 600 Stk

Schlammfang: 600 Liter

Ölspeichermenge: 129 Liter

Gesamtinhalt: 1140 Liter

Länge: 1910 mm

Breite: 770 mm

Höhe: 1322 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1767 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 205 kg

z.B. ACO Coalisator-PD NS 6 SF 600 Artikelnummer 418604.HCD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Coalisator-PD NS 6 SF 1200 Stk

Schlammfang: 1200 Liter

Ölspeichermenge: 208 Liter

Gesamtinhalt: 1990 Liter

Länge: 2340 mm

Breite: 870 mm

Höhe: 1392 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1837 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 273 kg

z.B. ACO Coalisator-PD NS 6 SF 1200 Artikelnummer 418605.HCD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EA 03

Coalisator-PD Koaleszenzabscheider gemäß ÖNORM EN 858, Klasse I, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, mit Direktabsaugung, Entsorgungsanschluss mit Storz 75B - Kupplung R 2½" nach DIN 14308, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung (Schwimmer) aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm3, mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar, mit Abdeckung aus Kunststoff DN 600 mm, Zu – und Ablaufgarnitur aus Kunststoff, Lüftungsanschluss DN 100, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Alarmanlage ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Coalisator-PD NS 10 SF 2500 Stk

Schlammfang: 2500 Liter

Ölspeichermenge: 595 Liter

Gesamtinhalt: 3620 Liter

Durchmesser: 1913 mm

Höhe: 1880 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 2093 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 793 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

Gewicht Leer: ca. 295 kg

z.B. ACO Coalisator-PD NS 10 SF 2500 Artikelnummer 418901 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Coalisator-PD NS 15 SF 3000 Stk

Schlammfang: 3000 Liter

Ölspeichermenge: 640 Liter

Gesamtinhalt: 4017 Liter

Durchmesser: 1913 mm

Höhe: 2045 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 2258 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 828 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

Gewicht Leer: ca. 299 kg

z.B. ACO Coalisator-PD NS 15 SF 3000 Artikelnummer 418902 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EA 05

Schlammfang zu Coalisator-P, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Polyethylen, mit Zulaufberuhigung, mit Abdeckung aus Kunststoff DN 450 mm, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Angegeben ist Schlammfang Liter

A+ Schlammfang-P SF 150 Stk

Schlammfang: 150 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 790 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 23 kg

z.B. ACO Schlammfang Typ 300 Artikelnummer 3900.00.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Schlammfang-P SF 300 Stk

Schlammfang: 300 Liter

Länge: 750 mm

Breite: 650 mm

Höhe: 1150 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

Gewicht Leer: ca. 31 kg

z.B. ACO Schlammfang Typ 300 Artikelnummer 3900.00.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EB + Mineralölabscheider Edelstahl - Freiaufstellung (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.EB 01

Coalisator-R Koaleszenzabscheider gemäß ÖNORM EN 858, Klasse I, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung (Schwimmer) aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm3, Ventilteller gummiert, mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar, mit hydraulisch optimierten Schlammfang, mit geruchdichter Abdeckung lose aufgelegt, Wartungsöffnung DN 500, runde Bauform, Segmentbauweise, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Alarmanlage ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS

A+ Coalisator-R NS 3 SF 600 Stk

Schlammfang: 600 Liter

Schlammspeicher: 448 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 725 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1450 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Segmenthöhe : max 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 85 kg

Gewicht Leer: ca. 170 kg

z.B. ACO Coalisator-R NS 3 SF 600 Artikelnummer 7603.00.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Coalisator-R NS 6 SF 1200 Stk

Schlammfang: 1200 Liter

Schlammspeicher: 617 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 980 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1800 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 830 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 65 kg

Gewicht Leer: ca. 195 kg

z.B. ACO Coalisator-R NS 6 SF 1200 Artikelnummer 7606.00.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Coalisator-R NS 10 SF 2500 Stk

Schlammfang: 2500 Liter

Schlammspeicher: 1250 Liter

Ölspeichermenge: 798 Liter

Gesamtinhalt: 2570 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe Behälter: 1600 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 600 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 100 kg

Gewicht Leer: ca. 300 kg

z.B. ACO Coalisator-R NS 10 SF 2500 Artikelnummer 7610.00.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EB 02

Coalisator-RD Koaleszenzabscheider gemäß ÖNORM EN 858, Klasse I, zum Einbau in Räumen, freistehend, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Direktabsaugung, Entsorgungsanschluss Kupplung Storz 75 B R 2 1/2" DIN 14308, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung (Schwimmer) aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm3, Ventilteller gummiert, mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick, alle Teile herausnehmbar, mit hydraulisch optimierten Schlammfang, mit geruchdichter Abdeckung lose aufgelegt, Wartungsöffnung DN 500, runde Bauform, Segmentbauweise, Zu- und Ablauf für Anschluss an passende Rohrsysteme

Zubehör wie Probenahmetopf, Absperrschieber Zulauf, Alarmanlage ist in eigenen Positionen beschrieben.

Angegeben ist Nenngröße NS und Bedienungsseite

A+ Coalisator-RD NS 3 SF 600 rechts Stk

Schlammfang: 600 Liter

Schlammspeicher: 448 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 725 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1450 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Segmenthöhe : max 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 85 kg

Gewicht Leer: ca. 170 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 3 SF 600, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7603.10.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ Coalisator-RD NS 3 SF 600 links Stk

Schlammfang: 600 Liter

Schlammspeicher: 448 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 725 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1450 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1650 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 2

Segmenthöhe : max 785 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

schwerstes Einzelteil : 85 kg

Gewicht Leer: ca. 170 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 3 SF 600, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7603.11.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ Coalisator-RD NS 6 SF 1200 rechts Stk

Schlammfang: 1200 Liter

Schlammspeicher: 617 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 980 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1800 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 2000 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 830 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 65 kg

Gewicht Leer: ca. 195 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 6 SF 1200, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7606.10.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

D+ Coalisator-RD NS 6 SF 1200 links Stk

Schlammfang: 1200 Liter

Schlammspeicher: 617 Liter

Ölspeichermenge: 160 Liter

Gesamtinhalt: 980 Liter

Durchmesser: 1005 mm

Höhe Behälter: 1800 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 2000 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 830 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 65 kg

Gewicht Leer: ca. 195 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 6 SF 1200, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7606.11.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

E+ Coalisator-RD NS 10 SF 2500 rechts Stk

Schlammfang: 2500 Liter

Schlammspeicher: 1250 Liter

Ölspeichermenge: 798 Liter

Gesamtinhalt: 2570 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe Behälter: 1600 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1800 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 600 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 100 kg

Gewicht Leer: ca. 300 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 10 SF 2500, Bedienungsseite rechts, Artikelnummer 7610.10.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

F+ Coalisator-RD NS 10 SF 2500 links Stk

Schlammfang: 2500 Liter

Schlammspeicher: 1250 Liter

Ölspeichermenge: 798 Liter

Gesamtinhalt: 2570 Liter

Durchmesser: 1750 mm

Höhe Behälter: 1600 mm

Höhe Entsorgungsanschluss: 1800 mm

Segmentbauweise : Anzahl der Segmente 3

Segmenthöhe : max 600 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

schwerstes Einzelteil : 100 kg

Gewicht Leer: ca. 300 kg

z.B. ACO Coalisator-RD NS 10 SF 2500, Bedienungsseite links, Artikelnummer 7610.11.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC + Zubehör Mineralölabscheider (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61.EC 01

Probenahmetopf aus Werkstoff PE, in runder Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf u. Rohrspitzende am Ablauf, mit geruchdichter Wartungsöffnung DN 450

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 waagrechter Abgang, Kunststoff Stk

Durchmesser : 625 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 100 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 110 mm)

mit Gefällesprung 153 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 3300.09.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 waagrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 645 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 150 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 160 mm)

mit Gefällesprung 159 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 3300.09.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 waagrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 655 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 200 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 200 mm)

mit Gefällesprung 163 mm

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 3300.09.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 02

Probenahmetopf aus Werkstoff PE, in runder Ausführung, mit Gefällesprung 160 mm zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf u. Rohrspitzende am Ablauf, mit geruchdichter Wartungsöffnung DN 450

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, senkrechter Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 senkrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 100 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 110 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 3300.10.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 senkrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 150 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 160 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 3300.10.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 senkrechter Abgang Kunststoff Stk

Durchmesser : 555 mm

Höhe: 525 mm

Zu- und Ablauf: DN 200 (für Anschlussrohre mit Außendurchm. OD 200 mm)

Gewicht : ca. 7 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 3300.10.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 03

ACO Probenahmetopf aus Edelstahl 1.4571, in runder Ausführung, mit Gefällesprung, zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 waag. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 295 mm

Zu- und Ablauf: DN 100

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 9,9 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 Artikelnummer 7300.09.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 waag. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 150

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 12,2 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 Artikelnummer 7300.09.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 waag. Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 480 mm

Höhe: 395 mm

Zu- und Ablauf: DN 200

mit Gefällesprung 70 mm

Gewicht : ca. 13,1 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 Artikelnummer 7300.09.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 04

Probenahmerohr DN 200/150, Edelstahl 1.4571 in runder Ausführung zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen hinter Abscheider, mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle,

Angegeben ist Zu- und Ablauf Dimension, senkrechter Abgang

A+ PROBENAHMETOPF DN 100 / DN 150 senkrechter Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 355 mm

Zulauf waagrecht : DN 100

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 9,5 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 100 / 150 Artikelnummer 7300.10.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ PROBENAHMETOPF DN 150 / DN 150 senkrechter Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 455 mm

Zulauf waagrecht : DN 150

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 11,3 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 150 / 150 Artikelnummer 7300.15.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ PROBENAHMETOPF DN 200 / DN 150 senkrechter Abgang Edelstahl Stk

Durchmesser : 405 mm

Höhe: 455 mm

Zulauf waagrecht : DN 200

Ablauf senkrecht : DN 150

Gewicht : ca. 11 kg

z.B. ACO Probenahmetopf DN 200 / 150 Artikelnummer 7300.16.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 05

Zulaufschieber aus PVC, beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring

Angegeben ist Dimension Rohr

A+ ZULAUFSCHIEBER DN 100 Stk

für Rohre mit Ø110mm

Länge : 176 mm

Höhe: 330 mm

Gewicht : ca. 2,75 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 100 Artikelnummer 0175.13.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

B+ ZULAUFSCHIEBER DN 150 Stk

für Rohre mit Ø160mm

Länge : 226 mm

Höhe: 510 mm

Gewicht : ca. 6,50 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 150 Artikelnummer 0175.13.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

C+ ZULAUFSCHIEBER DN 200 Stk

für Rohre mit Ø200mm

Länge : 264 mm

Höhe: 637 mm

Gewicht : ca. 8,40 kg

z.B. ACO Zulaufschieber DN 200 Artikelnummer 0170.20.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 10

Securat Alarmanlage idSET-34 für Coalisator-P gemäß ÖNORM EN 858-1, -2, mit ATEX Zulassung, Betriebszone 0 mit optischer und akustischer Anzeige, zum Anschluss von bis zu 3 Sensoren, mit 4 Relaisausgängen, einer für jeden Sensoralarm und einer für Sensorfehler, Zweiadriger, digitaler Sensorbus für bis zu drei Sensoren, Polaritätsfreier Sensoranschluss, Automatische Sensorerkennung durch One-Touch-Inbetriebnahme, LED-Statusanzeigen für Stromversorgung, Alarm- und Störmeldungen, Eingebauter akustischer Alarmgeber bestehend aus: Securat Überwachungsgerät idSET-34 anschlussfertig, Abmessungen 175 x 125 x 50 mm (B x H x T), IP 65, Material Polycarbonat, zur Wandmontage außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche (Zonen), Sensoren können in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) montiert werden, mit Ölsensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit Aufstausensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit 1 x Kabelverbinder LCJ1-2 , Elektroanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz, max. 8 VA Leistungsaufnahme, ohne Netzschalter, max Sicherungsgröße 16 A, Gewicht ca. 3 kg

A+ ALARMANLAGE, Coalisator-P NS 1,5 bis NS 3 Stk

passend für : Coalisator-P NS 1,5 bis NS 3

z.B. ACO Alarmanlage Artikelnummer 6751.66.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 11

Sensorkabelverlängerung für Securat Alarmanlagen bestehend aus 1 Stück Kabel (Typ: 2 x 0,75 mm², LIYYÖ-O) Länge 20 m, blauer Kabelmantel, nicht geschirmt, zur Verlängerung für einen Sensor Gewicht: 0,90 kg

A+ ALARMANLAGE, C-P Sensorkabelverlängerung NS 1,5 bis NS 3 Stk

passend für : Securat Alarmanlage idSET-34, Coalisator-P NS 1,5 bis NS 3

z.B. ACO Sensorkabelverlängerung Artikelnummer 6752.00.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 15

Securat Alarmanlage idSET-34 für Coalisator-P gemäß ÖNORM EN 858-1, -2, mit ATEX Zulassung, Betriebszone 0 mit optischer und akustischer Anzeige, zum Anschluss von bis zu 3 Sensoren, mit 4 Relaisausgängen, einer für jeden Sensoralarm und einer für Sensorfehler, Zweiadriger, digitaler Sensorbus für bis zu drei Sensoren, Polaritätsfreier Sensoranschluss, Automatische Sensorerkennung durch One-Touch-Inbetriebnahme, LED-Statusanzeigen für Stromversorgung, Alarm- und Störmeldungen, Eingebauter akustischer Alarmgeber bestehend aus: Securat Überwachungsgerät idSET-34 anschlussfertig, Abmessungen 175 x 125 x 50 mm (B x H x T), IP 65, Material Polycarbonat, zur Wandmontage außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche (Zonen), Sensoren können in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) montiert werden, mit Ölsensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit Aufstausensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit 1 x Kabelverbinder LCJ1-2 , Elektroanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz, max. 8 VA Leistungsaufnahme, ohne Netzschalter, max Sicherungsgröße 16 A, Gewicht ca. 3 kg

Zubehör : Installationssatz

A+ ALARMANLAGE, Coalisator-P NS 6 bis NS 15 Stk

passend für : Coalisator-P NS 6 bis NS 15

z.B. ACO Alarmanlage Artikelnummer 411505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 16

Sensorkabelverlängerung für Securat Alarmanlagen bestehend aus 1 Stück Kabel (Typ: 2 x 0,75 mm², LIYYÖ-O) Länge 20 m, blauer Kabelmantel, nicht geschirmt, zur Verlängerung für einen Sensor Gewicht: 0,90 kg

A+ ALARMANLAGE, C-P Sensorkabelverlängerung NS 6 bis NS 15 Stk

passend für : Securat Alarmanlage idSET-34, Coalisator-P NS 6 bis NS 15

z.B. ACO Sensorkabelverlängerung Artikelnummer MO2765 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 18

Installationssatz, Kabelverschraubungen zu Securat Alarmanlage

A+ ALARMANLAGE, C-P Installationssatz NS 6 bis NS 15 Stk

passend für : Securat Alarmanlage idSET-34, Coalisator-P NS 6 bis NS 15

z.B. ACO Installationssatz Artikelnummer 418984 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 20

Securat Alarmanlage idSET-34 für Coalisator-R gemäß ÖNORM EN 858-1, -2, mit ATEX Zulassung, Betriebszone 0 mit optischer und akustischer Anzeige, zum Anschluss von bis zu 3 Sensoren, mit 4 Relaisausgängen, einer für jeden Sensoralarm und einer für Sensorfehler, Zweiadriger, digitaler Sensorbus für bis zu drei Sensoren, Polaritätsfreier Sensoranschluss, Automatische Sensorerkennung durch One-Touch-Inbetriebnahme, LED-Statusanzeigen für Stromversorgung, Alarm- und Störmeldungen, Eingebauter akustischer Alarmgeber bestehend aus: Securat Überwachungsgerät idSET-34 anschlussfertig, Abmessungen 175 x 125 x 50 mm (B x H x T), IP 65, Material Polycarbonat, zur Wandmontage außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche (Zonen), Sensoren können in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) montiert werden, mit Ölsensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit Aufstausensor 5 m blauem Anschlusskabel, mit 1 x Kabelverbinder LCJ1-2 , Elektroanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz, max. 8 VA Leistungsaufnahme, ohne Netzschalter, max Sicherungsgröße 16 A, Gewicht ca. 3 kg

A+ ALARMANLAGE, Coalisator-R, RD NS 3 bis NS 10 Stk

passend für : Coalisator-R und Coalisator RD NS 3 bis NS 10

z.B. ACO Alarmanlage Artikelnummer 6751.66.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 21

Sensorkabelverlängerung für Securat Alarmanlagen bestehend aus 1 Stück Kabel (Typ: 2 x 0,75 mm², LIYYÖ-O) Länge 20 m, blauer Kabelmantel, nicht geschirmt, zur Verlängerung für einen Sensor Gewicht: 0,90 kg

A+ ALARMANLAGE, C-R, RD Sensorkabelverlängerung NS 3 bis NS 6 Stk

passend für : Securat Alarmanlage idST-34, Coalisator-R und Coalisator RD NS 3 bis NS 10

z.B. ACO Sensorkabelverlängerung Artikelnummer 6752.00.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 30

Anschlusskasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung "Aufputz", Frontseite glasgeperlt, Türanschlag wahlweise rechts oder links, Tür abschließbar

A+ ANSCHLUSSKASTEN, Entsorgungsanschluss, Mineralölabscheider Stk

für Entsorgungsanschluss, Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 370 x 330 x 250 mm

Gewicht : ca. 10 kg

z.B. ACO Anschlusskasten Artikelnummer 7601.80.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

61.EC 35

Unterputzrahmen aus Edelstahl , Werkstoff 1.4301

B+ UNTERPUTZRAHMEN, Entsorgungsanschluss, Mineralölabscheider Stk

Abmessung: 421 x 381 x 25 mm zu Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss, Wasseranschluss Bohrung DN 40, Abmessungen B x H x T 370 x 330 x 250 mm

Gewicht : ca. 1 kg

z.B. ACO Unterputzrahmen Artikelnummer 7601.80.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: