**ACO erweitert High Quality-Duschrinnenportfolio:**

Mit der perfekten Duschrinne zur Wellnessoase

Baden, im Jänner 2018.\_ **Mit der ShowerDrain E+, M+ und U fügt ACO seiner umfangreichen Palette an Duschrinnen drei weitere hochqualitative und innovative Entwässerungslösungen hinzu. Diese erfüllen aber nicht nur die Duschwünsche der zukünftigen Benutzer, sondern erleichtern Installateuren und Fliesenlegern auch die Montage.**

Entwässerungslösungen für Duschen müssen höchsten Anforderungen an Funktion, Hygiene und Sicherheit erfüllen. Um für jede Dusche das passende Produkt zu bieten, beinhaltet das ACO-Sortiment nun drei weitere, hochqualitative Duschrinnen. Mit Hilfe der Modelle ShowerDrain E+, M+ und U lassen sich nahezu alle baulichen Herausforderungen und gestalterischen Ansprüche erfüllen, egal ob privater Wohnungsbau, Hotel, Gesundheits- und Pflegeeinrichtung, Schwimmbad, Wellness- und Spa-Bereich oder Sportstätte.

**Für jede Dusche die passende Rinne**

Die Duschrinne ShowerDrain E+ wurde aus dem Modell ShowerDrain E durch das Hinzufügen von Sickerwasseröffnungen entwickelt. Zusätzlich wird bereits werksseitig eine Dichtmanschette angebracht. „Damit erfüllen wir gleichermaßen die Anforderungen des österreichischen Fliesenlegerverbandes, von Fliesenlegern und Installateuren,“ so Dr. Ernst Strasser, Geschäftsführer von ACO Österreich. Die ShowerDrain M+ besitzt einen um 360° drehbaren Endtopf und ist somit flexibel und ideal für jede Einbausituation geeignet. Zusätzlich können beide Modelle durch die große Auswahl an Designrosten aus Edelstahl individuell gestaltet werden, auch eine Gravur mit Namen oder Logo ist möglich. Die ShowerDrain U erfüllt selbst anspruchsvollste Designwünsche, da sie durch ihre Beschaffenheit direkt in die Duschwand eingebaut wird und somit praktisch unsichtbar ist.

**Die Duschrinnen für alle Gewerke**

Installateure profitieren von der schnelleren Montage und der flexiblen Ausrichtung der Duschrinnen. Auch Fliesenlegern wird die Arbeit erleichtert, da die werkseitig angebrachte Dichtmanschette die Entstehung von Rissen durch thermische Spannung zwischen Rinnenkante und Estrichbelag bzw. Fliesenkleber verhindert. Dank neuer Wandaufkantung wird ein durchgängiges Fliesenbild möglich, da die Fliesen ohne Schnittkanten verlegt werden können. Dies ergibt weniger Schneidarbeiten und erspart dadurch Zeit und Kosten. „Zwar liegt die Duschrinne nicht im Leistungsbereich des Fliesenlegers, jedoch trägt er bei den Abdichtungsarbeiten und der Fliesenverlegung maßgeblich zum fachgerechten Einbau bei“, weiß Strasser. „Mit den neuen Modellen der ShowerDrain-Linie unterstützt ACO die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Installateur, Estrichleger und Fliesenleger.“

Die neuen Duschrinnen sind ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie auf: [www.aco.at](http://www.aco.at)/baddesign

**Über ACO**

1946 von Josef-Severin Ahlmann gegründet, zählt die ACO Gruppe heute zu den weltweit führenden Anbietern von Entwässerungssystemen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Haustechnik, und wird auch heute noch von der Eigentümerfamilie Ahlmann geleitet.  
ACO ist auf sechs Kontinenten in 40 Ländern der Welt mit 30 Produktionsstätten vertreten. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich nach wie vor am Stammsitz in Rendsburg/Deutschland. Weltweit beschäftigt die Gruppe 4.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2017 über 700 Millionen Euro.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ACO GmbH

Daniel Sattler

Tel.: +43 / 2252 / 22 420–8023

Mobil: +43 / 664 / 889 130 44

E-Mail: daniel.sattler@aco.at

http://www.aco.at/presse

Pressestelle ACO Österreich

ikp

Susanne Senft

Museumstraße 3/5, 1070 Wien

Tel. +43 / 1 / 524 77 90 35

E-Mail: [susanne.senft@ikp.at](mailto:susanne.senft@ikp.at)

[www.ikp.at](http://www.ikp.at)